ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.	
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	

ТЕРмр-2001

I. Общие положения

Введение

1.0.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные  расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
1.0.2. ТЕРмр подразделяются по видам работ:
-Часть 1. «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов»;
-Часть 2. «Ревизия трубопроводной арматуры».

Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов 

1.1.1. ТЕРмр части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» распространяется на лифты электрические типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.
1.1.1. В части 1 содержатся расценки на работы по замене, установке, ремонту оборудования, устройств и конструкций лифтов, а также прочие работы в период капитального ремонта и модернизации лифтов, а также на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов.
1.1.2. ТЕРмр части 1 учтены затраты на выполнение комплекса работ в соответствии с техническими требованиями при производстве работ, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе:
1.1.2.1. Разгрузку с транспортного средства и перемещение (подъем, спуск) оборудования, материалов, инструмента и приспособлений в зону производства работ;
1.1.2.2. Установку и снятие ручных талей (затраты на эксплуатацию ручных талей учитываются нормой накладных расходов);
1.1.2.3. Перемещение демонтированного оборудования (подъем, спуск);
1.1.2.4. Состав работ, учтенных ТЕРмр части 1, приведен в таблицах ГЭСНмр части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов». При этом мелкие, вспомогательные операции не указываются, но расценками учитываются.
1.1.3. Затраты на демонтаж и монтаж лифтов в целом в неперекрытых шахтах следует определять по расценкам ТЕРм части 3 «Подъемно-транспортное оборудование».
1.1.4. В ТЕРмр части 1 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 3% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.1.5. При применении ТЕРмр части 1 на замену привода дверей кабины (01-01-003-01 и 0-01-003-02) не допускается одновременно использовать расценки на замену редуктора и электродвигателя привода дверей кабины (01-01-003-03 и 01-01-003-04).
1.1.6. При замене в целом дверей шахты лифта (01-01-005-01 и 01-01-005-02) другие нормы табл. 01-01-005 не применяются.
1.1.7. Расценка 01-01-011-01 применяется в случае замены в целом башмака, а расценка 01-01-011-02 - только вкладыша башмака. Одновременно указанные расценки не применяются.
1.1.8. При использовании расценок на замену противовеса (01-01-030-01 и 01-01-030-02) расценки на замену отдельных узлов противовеса (с 01-01-030-03 по 01-01-030-05) не применяются.
1.1.9. Расценки на замену блока (01-01-031-01) и на замену подшипников блока (01-01-031-02) одновременно не применяются.
1.1.10 . При замене лифтовой лебедки в целом (расценки 01-01-002-05 и 01-01-002-06) другие расценки табл. 01-01-002 не применяются.
1.1.11. Расценки 01-01-002-07 и 01-01-002-08 применяются при замене только червячной пары редуктора лифтовой лебёдки. Если же заменяется весь редуктор лифтовой лебёдки (расценки 01-01-002-09 и 01-01-002-10), то расценки 01-01-002-07 и 01-01-002-08 не применяются.
1.1.12. Не допускается совместное применение расценок табл. 01-01-006 «Замена станции управления лифта» и табл. 01-01-007 «Замена системы управления лифта».
1.1.13. При замене вводного устройства (расценки 01-01-010-03 и 01-01-010-04) расценки на замену конденсаторов проходных на вводном устройстве (расценки 01-01-010-12, 01-01-010-13, 01-01-010-14) не применяются.
1.1.14. При замене электромагнитной отводки (расценка 01-01-028-02) расценка на замену тяги электромагнитной отводки (01-01-028-03) не применяется.
1.1.15. Расценки табл. 01-01-029 применяются только при замене отдельных узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта. Указанные расценки не допускается использовать совместно с расценками табл. 01-01-005.
1.1.16. При определении затрат на замену направляющих кабины лифта и противовеса (табл. 01-01-023) единицу измерения «1м направляющих» следует понимать как 1м двух направляющих (или 2м одной направляющей).
1.1.17. Затраты на замену одной кнопки вызывного аппарата определяются по расценкам 01-01-012-01 и 01-01-012-02 с коэффициентом 0,6.
1.1.18. При применении нормы табл. 01-02-002 «Установка смазывающего устройства» использование дополнительно расценок 01-02-001-03 и 01-02-001-04 на очистку и промывку направляющих кабины (противовеса) не допускается.
1.1.19. При применении расценки на ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки (табл. 01-03-013) расценка на ремонт тормозного электромагнита (табл. 01-03-014) не применяется.
1.1.20. При замене в целом лифта табл. 01-04-002 «Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания» не должна применяться.
1.1.21. В ТЕРмр части 1 отдела 5 приведены расценки на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов, проводимые специализированными экспертными организациями (инженерными центрами).
1.1.22. ТЕРмр части 1 отдела 5 разработаны в соответствии с требованиями устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
1.11.23. В расценках на полное техническое освидетельствование лифта (табл. 01-05-001), проводимое после монтажа и пусконаладочных работ до ввода лифта в эксплуатацию учтены затраты на:
1.1.23.1. Проверку наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы и протоколов;
1.1.23.2. Визуальный и измерительный контроль установки лифта, проверку технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;
1.1.23.3. Проверку функционирования лифта на всех режимах в соответствии с руководством по эксплуатации;
1.1.23.4. Проведение испытаний;
1.1.23.5. Составление и оформление акта полного технического освидетельствования лифта по установленной форме согласно ПУБЭЛ.
1.1.24. В расценках на периодическое техническое освидетельствование лифта (табл. 01-05-002), проводимое в течение всего срока его эксплуатации не реже одного раза в 12 календарных месяцев, учтены затраты на:
1.1.24.1. Проверку технической и эксплуатационной документации;
1.1.24.2. Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;
1.1.24.3. Проверку функционирования лифта на всех режимах;
1.1.24.4. Проведение испытаний;
1.1.24.5. Проверку соответствия организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ;
1.1.24.6. Составление и оформление акта периодического технического освидетельствования по установленной форме.
1.1.25. В расценках на частичное техническое освидетельствование лифта (табл. 01-05-003), проводимое после ремонта, замены лифтового оборудования или установки дополнительных устройств (модернизации), учтены затраты на:
1.1.25.1. Проверку технической и эксплуатационной документации;
1.1.25.2. Проверку соответствия отремонтированного, замененного или вновь установленного оборудования паспортным данным;
1.1.25.3. Проведение испытаний и (или) проверку отремонтированных, замененных или установленных устройств и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования;
1.1.25.4. Составление и оформление протоколов испытаний.
1.1.26. В ТЕРмр части 1 на техническое диагностирование лифта, отработавшего срок службы, установленный в нормативной конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности (табл. 01-05-004), учтены затраты на:
1.1.26.1. Проверку технической и эксплуатационной документации;
1.1.26.2. Визуальный и измерительный контроль, определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии;
1.1.26.3. Испытание устройств безопасности;
1.1.26.4. Обследование металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля;
1.1.26.5. Проверку: сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей; наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью;
1.1.26.6. Проверку функционирования оборудования лифта в различных режимах;
1.1.26.7. Составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта, ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований ПУБЭЛ;
1.1.26.8. Оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.
1.1.27. При определении по табл. 01-05-004 затрат на техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы, расценки табл. 01-05-005 не применяются.
1.1.28. Затраты на техническое освидетельствование лифтов после выполнения работ по их модернизации определяются по расценкам табл. 01-05-002. 
1.1.29. При одновременном использовании расценок с 01-05-003-01 по 01-05-003-08 (когда имеют место установка, замена или ремонт, двух и более устройств лифта) соответствующие расценки табл. 01-05-003, включая расценку 01-05-003-09, принимаются с коэффициентом 0,5.
1.1.30. ТЕРмр части 1 отдела 5, разработаны исходя из состава исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах) приведенного в приложении 1.1.
1.1.31. Затраты на техническое диагностирование лифта, подлежащего модернизации, определяются по расценкам табл. 01-05-004 с применением коэффициентов, учитывающих этапы производства работ:
до проведения модернизации – 0,65;
после проведения модернизации -0,35.
1.1.32. Затраты на периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов определяются по расценке 01-05-002-01 «Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки» с коэффициентом 1,2.

Ревизия трубопроводной арматуры

1.2. В ТЕРмр части 2 «Ревизия трубопроводной арматуры» приведены расценки на выполнение работ по ревизии трубопроводной арматуры на условное давление до 40 МПа, на фланцевых и сварных соединениях, с ручным и электрическим приводом. 
1.2.1. При определении сметной стоимости к расценкам следует начислять накладные расходы и сметную прибыль по нормативам (от оплаты труда рабочих и механизаторов), предназначенным для монтажа технологических трубопроводов.
1.2.2. Работы по ревизии могут выполняться как на не установленной трубопроводной арматуре, хранящейся на складе сверх гарантийного срока хранения (предмонтажная ревизия), так и на установленной арматуре – в период реконструкции, расширения, а также капитального ремонта на действующих объектах.
Гарантийные сроки хранения арматуры устанавливаются техническими условиями на поставку, другой нормативно-технической документацией предприятий-изготовителей арматуры, а также отраслевыми инструкциями о порядке хранения оборудования на объектах. 
1.2.3. Работы по предмонтажной ревизии арматуры выполняются монтажной организацией (подрядчиком) по наряд-заказу заказчика и оплачиваются за счет средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных в сводном сметном расчете на строительство объекта, с отнесением затрат на стоимость строительно-монтажных работ или стоимость оборудования в зависимости от вида арматуры. (Приложение 12.4. ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»).
1.2.4. В ТЕРмр части 2 учтены затраты на выполнение комплекса работ по предмонтажной ревизии арматуры, не установленной на трубопроводе, включая:
1.2.4.1. Перемещение арматуры со склада хранения к месту проведения ревизии на расстояние до 200 м;
1.2.4.2. Устройство и разборку приспособлений для производства работ по ревизии;
1.2.4.3. Снятие и установку привода;
1.2.4.4. Снятие и установку заглушек;
1.2.4.5. Удаление антикоррозийных смазок;
1.2.4.6. Разборку и промывку арматуры;
1.2..7. Очистку от коррозии и грязи с последующей промывкой;
1.2.4.8. Выявление дефектов;
1.2.4.9. Замену прокладок и сальниковых набивок, мелких деталей (крепежа);
1.2.4.10. Протирку уплотняющих поверхностей;
1.2.4.11. Сборку арматуры, гидравлические испытания.
1.2.5. В ТЕРмр части 2 не учтены затраты на:
1.2.5.1. Ревизию приводов, 
1.2.5.2. Устранение дефектов изготовления арматуры, или дефектов, вызванных нарушением условий хранения или транспортирования;
1.2.5.3. Проведение стилоскопирования деталей разобранной арматуры из легированной стали, определяемые по ГЭСНм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;
1.2.5.4. Изготовление, установку и снятие защитных устройств для предохранения арматуры от попадания атмосферных осадков, пыли и грязи при производстве ревизии на открытых площадках.
1.2.6. При выполнении работ по ревизии арматуры, установленной на трубопроводе, необходимо учитывать затраты на демонтаж и последующий (после ревизии) монтаж (установку) арматуры на трубопроводе, дополнительно.
Затраты на демонтаж и монтаж арматуры определяются по соответствующим ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.2.7. В ТЕРмр части 2 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 3% от оплаты труда рабочих-монтажников, учтенной расценками.

II. Рекомендации по применению сметных норм

Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

2.1. ТЕРмр части 1 учтены конкретные условия производства работ по ремонту и модернизации оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи устройств, находящихся под напряжением и т.п., в связи с чем, не допускается применение к расценкам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ.
2.1.1. Затраты на приобретение запасных частей, деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены отдельных конструктивных элементов лифтов, определяются в сметах и при расчетах за выполненные работы на основе их потребности, установленной по технической документации, с учетом сметных цен текущего уровня, включая транспортные и заготовительно-складские расходы. 
2.1.2. Затраты на составление смет подрядными специализированными организациями, выполняющими работы по замене, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту лифтов, определяются на основе трудозатрат, согласованных с заказчиком.
При этом затраты на составление смет не должны превышать от сметной стоимости соответствующих видов работ по смете:
по капитальному ремонту лифтов – 0,8%;
по замене, модернизации и реконструкции лифтов – 0,7;
2.1.3. Затраты специализированных экспертных организаций (инженерных центров) на выполнение отдельных сопутствующих работ по заданию заказчика определяются расчетом на основе трудозатрат и сложившегося уровня рентабельности.
К таким сопутствующим работам могут относиться:
2.1.3.1. Изготовление паспорта лифта;
2.1.3.2. Разработка проектной документации на замену или реконструкцию лифта;
2.1.3.3. Разработка проектной документации автоматизированной системы диспетчерского контроля за работой лифтов;
2.1.3.4. Экспертиза проектной документации на замену или реконструкцию лифта;
2.1.3.5. Другие подобного вида работы;
Указанные работы выполняются (при наличии соответствующих лицензий) по отдельному договору с заказчиком, а их стоимость не включается в сметы на капитальный ремонт и модернизацию оборудования лифтов.

IV. Приложения

Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов 

Приложение 1.1

Состав исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах)
Шифр нормы	Ведущий инженер	Инженер I категории	Инженер III категории	Рабочий 4 разряда	
01-05-001-01	40	30	-	30	
01-05-001-02	34	34	-	32	
01-05-002-01	-	72	-	28	
01-05-002-02; 01-05-003-09	-	67	-	33	
01-05-003-01÷01-05-003-08	-	70	-	30	
01-05-003-10		70		30	
01-05-003-11		67		33	
01-05-004-01	2	88	10	-	
01-05-004-02; 01-05-005-03; 01-05-005-04	-	100	-	-	
01-05-005-01	3	87	10	-	
01-05-005-02	4	86	10	-	

Приложение 2

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ
Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	
1	2	3	4	5	6	
1.0	6,74	2.7	7,79	4.4	9,57	
1.1	6,80	2.8	7,86	4.5	9,71	
1.2	6,85	2.9	7,93	4.6	9,84	
1.3	6,92	3.0	7,99	4.7	9,98	
1.4	6,97	3.1	8,09	4.8	10,12	
1.5	7,03	3.2	8,20	4.9	10,26	
1.6	7,08	3.3	8,30	5.0	10,39	
1.7	7,14	3.4	8,40	5.1	10,57	
1.8	7,20	3.5	8,51	5.2	10,74	
1.9	7,26	3.6	8,61	5.3	10,91	
2.0	7,31	3.7	8,71	5.4	11,08	
2.1	7,38	3.8	8,82	5.5	11,26	
2.2	7,45	3.9	8,92	5.6	11,42	
2.3	7,52	4.0	9,02	5.7	11,60	
2.4	7,58	4.1	9,15	5.8	11,77	
2.5	7,66	4.2	9,29	5.9	11,94	
2.6	7,72	4.3	9,43	6.0	12,11	

Приложение 3

Показатели часовой оплаты труда специалистов в зависимости от категории
Наименование профессий рабочих и специалистов	Стоимость чел.-ч, руб.	
Ведущий инженер	15,87	
Инженер I категории	14,52	
Инженер III категории	11,90	

 

Приложение 4 

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код
ресурса
	
Наименование
	
Ед.изм.
	Базисная
цена
руб.
 
Оплата  труда
машинистов
руб.	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	 140,85 
12,76 	
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	 162,36 
12,76 	
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	 85,71 
10,92 	
031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	 90,62 
9,50 	
031891	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т	маш.-ч	 1,59 
0,00 	
031892	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	 2,80 
0,00 	
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	 3,20 
0,00 	
031894	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т	маш.-ч	 4,83 
0,00 	
031895	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	 6,72 
0,00 	
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	 25,85 
0,00 	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	 7,07 
0,00 	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	 53,11 
9,50 	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	 1,90 
0,00 	
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	 5,08 
0,00 	
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	 1,48 
0,00 	
331442	Лобзики электрические	маш.-ч	 0,89 
0,00 	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	 1,99 
0,00 	
351365	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	 18,09 
0,00 	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	 96,92 
0,00 	
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	 106,32 
0,00 	
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	 129,68 
0,00 	

 

Приложение 5 

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код ресурса
	
Наименование
	
Ед.изм.
	Сметная
цена
руб.	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6 940,15 	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5,71 	
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	11 678,91 	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,67 	
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,72 	
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,69 	
101-2329	Смазка пластичная ГОИ-54п	кг	48,98 	
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	15,58 	
113-0312	Графит измельченный	т	3 608,32 	
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	7 406,15 	
509-0942	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм	т	28 129,78 	
509-0999	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм	т	25 541,85 	
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	25,44 	

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:
@#@#C:\CCS\14\Fmr\6-Fmr-op-00.doc
I. Общие положения	3
Введение	3
Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	3
Ревизия трубопроводной арматуры	5
II. Рекомендации по применению сметных норм	6
Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	6
IV. Приложения	7
Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	7
Приложение 1.1 Состав исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах)…………....7
Приложение 2 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ……………………………………………………………………………………………………………………….7
Приложение 3 Показатели часовой оплаты труда специалистов в зависимости от категории…………………..…7
Приложение 4 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г	8
Приложение 5 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г	9