ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.	
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	
ТЕРм-2001

I. Общие положения

Введение

1.0.1. Территориальные сметные нормативы Территориальные единичные  расценки на монтаж оборудования по Белгородской области (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении работ по монтажу оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
1.0.2. ТЕРм подразделяются по технологическому назначению монтируемого оборудования и видам монтажных работ:
- Часть 1. «Металлообрабатывающее оборудование»;
- Часть 2. «Деревообрабатывающее оборудование»;
- Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»;
- Часть 4. «Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование»;
- Часть 5. «Весовое оборудование»;
- Часть 6. «Теплосиловое оборудование»;
- Часть 7. «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;
- Часть 8. «Электротехнические установки»;
- Часть 9. «Электрические печи»;
- Часть 10. «Оборудование связи»;
- Часть 11. «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
- Часть 12. «Технологические трубопроводы»;
- Часть 14. «Оборудование прокатных производств»;
- Часть 15. «Оборудование для очистки газов»;
- Часть 16. «Оборудование предприятий черной металлургии»;
- Часть 18. «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности»;
- Часть 20. «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте»;
- Часть 23. «Оборудование предприятий электротехнической промышленности»;
- Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»;
- Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»;
- Часть 28. «Оборудование предприятий пищевой промышленности»;
- Часть 29. «Оборудование театрально-зрелищных предприятий»;
- Часть 30. «Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»;
- Часть 31. «Оборудование предприятий кинематографии»;
- Часть 32. «Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи»;
- Часть 33. «Оборудование предприятий легкой промышленности»;
- Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»;
- Часть 35. «Оборудование сельскохозяйственных производств»;
- Часть 36. «Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства»;
- Часть 37. «Оборудование общего назначения»,
- Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»;
- Часть 39. «Контроль монтажных сварных соединений»;
- Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в территориальных единичных расценках на монтаж оборудования».

Металлообрабатывающее оборудование

1.1. ТЕРм части 1 «Металлообрабатывающее оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж металлорежущего, кузнечного, прессового оборудования, литейных автоматических формовочных линий и станков специального назначения.
1.1.1. В ТЕРм части 1 учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая:
1.1.1.1 Перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное по отделам 1, 2, 4 – в пределах ± 1 м и по отделу 3 – до проектных отметок; 
1.1.1.2. Монтаж шаботов к молотам по разделу 1 отдела 2 (масса молота в технической характеристике приведена без учета массы шабота, при определении затрат на монтаж молота масса шабота к массе молота не добавляется);
1.1.1.3. Монтаж трубопроводов и арматуры в пределах пресса, трубопроводов и маслопроводов в пределах обвязки автоматической формовочной линии;
1.1.1.4. Индивидуальное испытание на холостом ходу литейных автоматических формовочных линий (по другим видам оборудования испытание на холостом ходу при монтаже по техническим условиям не требуется);
1.1.1.5 Установку верхних и нижних опок, входящих в комплект поставки литейных автоматических формовочных линий.
1.1.2. В части 1 приведены расценки на монтаж станков нормальной и повышенной точности. Класс точности принимается согласно технической характеристике монтируемых станков.
1.1.3. При установке станков в собранном виде на виброопоры затраты на монтаж следует определять по расценкам табл. 01-01-001, при этом необходимо исключить стоимость металлических подкладок, приведенных в приложении 1.2.
1.1.4. Расценки на монтаж станков, поставляемых в разобранном виде, определяются по расценкам табл. 01-01-001 с применением к оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов, а также к нормам затрат труда рабочих коэффициента 1,2.
В случае если станки, поставляемые в разобранном виде, устанавливаются на виброопоры, из расценок исключается стоимость металлических подкладок, приведенных в приложении 1.2.
1.1.5. Расценки на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ) следует определять по соответствующим таблицам ТЕРм, с учетом приложения 1.1.
Одновременно в расценках необходимо дополнительно учитывать стоимость электроэнергии для индивидуального испытания на холостом ходу станков с ЧПУ на основании данных, приведенных в приложении 1.3. 
1.1.6. В расценках части 1 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Деревообрабатывающее оборудование

1.2. ТЕРм части 2 «Деревообрабатывающее оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж деревообрабатывающего оборудования.
1.2.1. В ТЕРм части 2 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.2.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м (в том числе перемещение внутри корпуса на расстояние до 200 м);
1.2.1.2. Вертикальное перемещение оборудования в пределах ± 2 м, за исключением расценок табл. 02-01-001, в которых вертикальное перемещение учтено в пределах ± 10м;
1.2.1.3. Установку гидросистемы, пневмосистемы и разводку трубопроводов по расценкам 02-01-003-01, 02­01­026­01, 02-02-022-01, 02-02-031-01, 02-02-041-02, 02-02-043-03, 02-02-043-04 и табл. 02­02­011;
1.2.1.4. Индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
1.2.2. Затраты на монтаж деревообрабатывающего оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим ТЕРм не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.2.3. В расценках части 2 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Подъемно-транспортное оборудование

1.3. ТЕРм части 3 «Подъемно-транспортное оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж подъемно-транспортных механизмов прерывного и непрерывного действия, подвесных канатных дорог, подъемников, шахтного подъемно-транспортного и лесотранспортного оборудования, оборудования систем трубопроводного контейнерного пневмотранспорта.
1.3.1. В ТЕРм части 3 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.3.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме разделов 3 и 4 отдела 1 и раздела 6 отдела 2, где перемещение учтено до 200 м;
1.3.1.2. Вертикальное перемещение оборудования до:
10 м - по табл. 03-01-001, 03-01-002, с 03-01-017 по 03-01-021, с 03-01-065 по 03-01-068, с 03-01-091 по 03-01-093, 03-01-117, 03-01-138, 03-07-001, 03-07-003, 03-07-004, 03-07-006;
5 м - По отделам 2, 3, 4;
1 м - По отделу 8;
проектных отметок - по разделам 3, 4, 6, 8, 10 отдела 1; по отделам 5, 6 и табл. 03-07-002, 03-07-007;
1.3.1.3. Испытание оборудования вхолостую, кроме отдела 1, раздела 6 отдела 2, отдела 5, где учтены затраты на испытание вхолостую и под нагрузкой.
1.3.2. В ТЕРм части 3 не учтены:
1.3.2.1. Затраты на монтаж опорных конструкций (кроме входящих в комплект поставки оборудования);
1.3.2.2. Материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 3.1 к ТЕРм части 3.
1.3.2.3. Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенных в приложении 3.6.
1.3.3. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.3.4. В ТЕРм части 3 отдела 1 на монтаж мостовых кранов (разделы 1-3) затраты на монтаж системы централизованной густой маслосмазки не учтены и определяются дополнительно по расценкам, приведенным в разделе 9, за исключением мостовых металлургических кранов, для которых затраты на монтаж системы централизованной густой маслосмазки следует определять на основе индивидуальных норм.
Для кранов общего назначения и специальных, для которых в разделе 9 отсутствуют отдельные расценки на монтаж системы централизованной густой маслосмазки, указанные затраты учтены в расценках на монтаж (за исключением случаев, когда системы централизованной густой маслосмазки нет в составе оборудования кранов).
1.3.5. Расценками части 3 отдела 1 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли, кроме раздела 6, где принята установка на проектных отметках. При производстве монтажных работ на высоте более 10 м затраты следует определять по соответствующей расценке с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин, в том числе к оплате труда машинистов следующих поправочных коэффициентов:
св. 10 м до 25 м - 1,1;
св. 25 м до 40 м - 1,15;
св. 40 м до 70 м - 1,3;
св. 70 м -1,5.
1.3.6. В расценках части 3 отдела 1 на монтаж портальных кранов учтены затраты на монтаж противовесов. Масса крана приведена с учетом массы противовеса.
1.3.7. В расценках части 3 отдела 1 затраты на монтаж портальных кранов определены, исходя из условий установки кранов на постоянных путях. Если монтаж указанных кранов производится на временных путях, то затраты на передвижение кранов по путям принимаются по соответствующим расценкам табл. 03-01-066 и 03-01-067, исходя из массы крана.
1.3.8. При применении расценки 03-01-052-01 в сметах следует учесть возврат металлолома в объеме конструкций стальных приспособлений для монтажа.
1.3.9. В ТЕРм части 3 отдела 1 не учтены затраты на:
1.3.9.1 Изготовление противовесов, кроме бетонных и железобетонных, учитываемых в стоимости оборудования;
1.3.9.2. Монтаж вентиляционных установок, определяемые по ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;
1.3.9.3. Определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы:
монтаж установок кондиционирования воздуха;
остекление кабин;
монтаж конструкций защитных будок над механизмами тележек металлургических кранов;
монтаж нижней направляющей по расценкам табл. 03-01-105 и ездовой балки (подвесных путей) площадки обслуживания и эстакады по расценкам табл. 03-01-106;
1.3.9.4. Сдачу кранов службе технического надзора, относящиеся к затратам по вводу предприятий в эксплуатацию.
1.3.10. ТЕРм части 3 отдела 2 определены исходя из следующей комплектности оборудования:
1.3.10.1. Для конвейеров ленточных стационарных (раздел 1): станина, привод, натяжное устройство, верхние и нижние роликоопоры с роликами, лента, скребок для чистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров; для конвейеров ленточных передвижных: станина из секций и скатов, рельсовый путь, приводная станция, лента, роликоопоры с роликами, скребок для чистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов, измеренное по ленте. Расценки на монтаж других дополнительных узлов и механизмов ленточных конвейеров следует определять по ТЕРм отдела 3 части 3;
1.3.10.2. Для конвейеров пластинчатых (раздел 2): привод, натяжное устройство, полотно конвейера (настил металлический с секциями в сборе с пластинами), ограждения. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводных и натяжных звездочек, измеренное по цепи;
1.3.10.3. Для конвейеров тележечных для литейных форм (раздел 3): приводная и натяжная станции, ходовая часть (тележки, платформы, тяговая цепь), оборотная станция, рельсовый путь. За длину конвейера принята развернутая длина его ходовой части;
1.3.10.4. Для конвейеров винтовых (раздел 4): привод, винт с опорными и промежуточными конвейерами, секции желоба. За длину конвейера принято расстояние между концевыми опорными подшипниками;
1.3.10.5. Для элеваторов (раздел 5): головки, привод, башмак с натяжным устройством, лента или цепь, ковши, кожухи или трубы средней части, воронка. За высоту элеватора принято расстояние от низа башмака до центра приводного барабана или звездочки;
1.3.11. За высоту шахты вертикального многокабинного конвейера принята высота шахты, исчисленная от дна приямка до перекрытия над шахтой. Расчетная высота этажа принята 3,5 м.
1.3.12. В ТЕРм части 3 раздела 6 учтены затраты на:
монтаж оборудования шахты и приямка, машинного помещения, кабин и проставок, их подвеска на цепи, вертикальных рам со створками и установка рольгангов, натяжного устройства, устройство переговорной, телефонной связи, заземления; подготовка и подключение электроаппаратуры; прокладка и подключение электропроводки, цепей управления сигнализации, освещения и аварийного выключения в машинном помещении и шахте.
1.3.13. При установке горизонтальных конвейеров на эстакаде (галерее) или в тоннеле к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмам следует применять коэффициент 1,1.
1.3.14. Монтаж наклонных конвейеров (при разнице в высотах натяжного и приводного барабанов более 3 м вне зависимости от места их установки) следует определять по расценкам на монтаж горизонтальных конвейеров с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,2.
1.3.15. Монтаж ленточных и пластинчатых питателей следует определять по расценкам на монтаж ленточных и пластинчатых конвейеров (разделы 1 и 2).
1.3.16. Расценки отдела 2 в зависимости от изменения массы оборудования не корректируются.
1.3.17. В ТЕРм части 3 отдела 3 учтены расход и стоимость ресурсов на монтаж:
1.3.17.1. Горизонтальных и наклонных путей с установкой и креплением стыков ЦиТ (расценки с 03-03-005-01 по 03-03-005-04);
1.3.17.2. Тележечных сцепов с установкой стационарных спарников (расценки с 03-03-005-32 по 03-03-005-34);
1.3.17.3. Ловителей на подъеме и спуске с установкой конечного выключателя (расценки 03-03-005-26).
1.3.18. В ТЕРм части 3 отдела 4 расценки на монтаж разработаны, исходя из условия производства работ, когда трасса канатной дороги проходит по равнинной местности, имеющей уклон не более 15°, не пересеченной оврагами, ущельями, реками и каналами, а также свободной от строений, железнодорожных путей, шоссейных дорог, линий связи и электропередачи и других сооружений, а также исходя из условий работ на отметке, не превышающей 1000 м над уровнем моря.
1.3.19. При уклоне местности по трассе канатной дороги на отдельных участках свыше 15° монтаж несущих, сетевых, тягово-несущих канатов, предохранительных сетей и оборудования опор и станций подвесных канатных дорог на этих участках следует определять по соответствующим расценкам отдела ТЕРм с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициентов по приложению 3.1
1.3.20. Если трасса канатной дороги проходит по местности, пересеченной оврагами, ущельями, реками, каналами, болотами, жилыми и промышленными зданиями, железными и шоссейными дорогами, линиями связи и электропередачи, невырубаемыми посадками, территориями, закрытыми для свободного прохода, а также другими сооружениями, то на натяжных участках, имеющих указанные препятствия, монтаж несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей определяется по соответствующим расценкам с учетом коэффициентов приведенных в приложении 3.2 к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами):
1.3.21. При производстве работ в горной местности на разных высотных отметках затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами коэффициентов приведенных в приложении 3.3.
1.3.22. Затраты на устройство и разборку временных предохранительных сооружений над шоссейными и железными дорогами, линиями связи и электропередачи, строениями и т.п., а также на загрузку контргрузовых ящиков натяжных устройств для канатов в расценках не учтены.
1.3.23. При монтаже в горных условиях последовательно строящихся канатных дорог, когда раскатка канатов ведется с одного пункта, расположенного внизу, коэффициенты, приведенные в пп. 1.3.19 и 1.3.20 общих положений, относятся ко всей длине трассы раскатки канатов.
1.3.24. Расценки на монтаж оборудования станций и головок опор, несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей разработаны из условий, что высота станций не превышает 5 м, высота опор 20 м, количество станций на канатной дороге принято 2.
При монтаже в условиях, отличающихся от указанных, затраты определяются по соответствующим ТЕРм с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициентов по приложению 3.4
1.3.25. В расценках учтены затраты на устройство и разборку стационарных подмостей в соответствии с требованиями проекта.
1.3.26. В ТЕРм части 3 отдела 5 приведены расценки на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.
1.3.27. Расценки на монтаж разработаны для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские - с автоматическими раздвижными дверями, грузовые - с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).
1.3.28. В расценках части 3 отдела 5 на монтаж лифтов учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:
1.3.28.1. Монтаж оборудования шахты и приямка;
1.3.28.2. Монтаж оборудования машинного помещения;
1.3.28.3. Монтаж кабины и противовеса, а также подвеску на канаты;
1.3.28.4. Прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;
1.3.28.5. Подготовку электроаппаратуры к включению и ее установку;
1.3.28.6. Устройство постоянного освещения шахты;
1.3.28.7. Устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования;
1.3.28.8. Регулировочные (пусконаладочные) работы механической части оборудования;
1.3.28.9. Статические и динамические испытания;
1.3.28.10. Счастие в сдаче лифтов в эксплуатацию (с представителем органа технического надзора).
1.3.29. В расценках части 3 отдела 5 на монтаж лифтов не учтены затраты на:
1.3.29.1. Подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещения, определяемые по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
1.3.29.2. Устройство телефонно-диспетчерской связи;
1.3.29.3. Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов.
1.3.30. Высота шахты в расценках на монтаж лифта исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем это предусмотрено характеристикой лифта, необходимо добавлять или уменьшать затраты за каждый метр высоты шахты независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между фактической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в расценках на монтаж лифтов.
1.3.31. Затраты на замену лифтов в перекрытых шахтах определяются по ТЕРмр части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов».
1.3.32. Затраты на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по расценкам табл. 03-05-004 с применением к ним коэффициента 1,08.
1.3.33. Затраты на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в отделе 5 разделе 1, определяются с применением к соответствующим расценкам следующих поправочных коэффициентов:
1.3.33.1. 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе;
1.3.33.2. 1,08 - при монтаже грузопассажирских лифтов и лифтов с нижним машинным помещением;
1.3.33.3. 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом;
1.3.33.4. 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью 500 кг, скоростью 1,0 м/с с системой собирательного управления для административных зданий;
1.3.33.5. 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении.
1.3.33.6. 0,9 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью менее 500 кг, скоростью 1,4 м/с для жилых зданий (расценки табл. 03-05-002).
1.3.34. В ТЕРм части 3 отдела 6 на монтаж оборудования, устанавливаемого в шахте, учтены работы по осмотру и разборке оборудования на поверхности перед спуском в шахту.

Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование

1.4. ТЕРм части 4 «Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж дробильно-размольного, обогатительного и агломерационного оборудования.
1.4.1. В расценках части 4 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до1000 м; вертикальное: по разделам 1,2,4 отдела 1 и разделам 1-4, 10-12 отдела 2- до ± 1 мм; по разделу 3 отдела 1, разделам 5-9 отдела 2 и отделу 3- до проектных отметок;
установку броневых плит, а также сборку (сварку) барабанов мельниц, поставляемых из двух половин, по расценкам 04-01-027-06, 04-01-029-02, 04-01-029-03, 04-01-030-01, 04-01-030-02;
монтаж перемешивающих механизмов в расценках на монтаж сгустителей;
монтаж систем маслосмазки по расценкам табл. 04-01-025, 04-03-001 и 04-03-011;
индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу, кроме расценок табл. 04-01-025, в которых учтены затраты на испытания на холостом ходу и под нагрузкой.
1.4.2. В расценках части 4 отдела 3 раздела 1 не учтены затраты на загрузку мельниц мелющими телами, относящиеся к затратам по вводу предприятия в эксплуатацию.
1.4.3. В расценках части 4 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Весовое оборудование

1.5. ТЕРм части 5 «Весовое оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж весового оборудования.
1.5.1. В расценках части 5 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж весового оборудования, включая затраты на:
1.5.1.1. Горизонтальное перемещение оборудование от приобъектного склада до места монтажа, кроме расценок с 05-01-001-01 по 05-01-001-03; с 05-02-004-01 по 05-02-004-04; 05-02-005-01; 05-02-006-01, по которым учтено горизонтальное перемещение оборудования на расстояние до 100 м;
1.5.1.2. Вертикальное перемещение оборудования до проектных отметок;
1.5.1.3. Тарирование;
1.5.1.4. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
1.5.2. В расценках части 5 не учтены затраты на доставку образцовых (контрольных) гирь к месту испытания весов под нагрузкой и клеймение весов, относящиеся к затратам по вводу предприятия в эксплуатацию.
1.5.3. Расценки на монтаж весового оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим ТЕРм не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.5.4. В расценках части 5 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Теплосиловое оборудование

1.6. ТЕРм части 6 «Теплосиловое оборудование» предназначены для определения затрат на монтаж паровых и водогрейных стационарных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, оборудования водоподготовки, паро- и газотурбинных агрегатов, турбинно-вспомогательного оборудования тепловых электрических станций, промышленных и отопительных котельных.
1.6.1. В расценках части 6 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:
1.6.1.1 Перемещение оборудования:
горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние:
до 500 м по расценкам отделов 2, 3, 5;
1000 м по расценкам отдела 1 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью до 420 т/ч), раздела 2 и 3, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт);
1500 м по расценкам отдела 1 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью свыше 420 т/ч), отдела 4 (турбоагрегаты мощностью свыше 80 МВт);
вертикальное перемещение – до проектных отметок;
1.6.1.2. Контроль качества монтажных сварных соединений;
1.6.1.3. Испытание вхолостую топок, мельниц (кроме шаровых, по которым учтено испытание вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков;
1.6.1.4. Испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой;
1.6.1.5. Гидравлическое испытание или испытание на плотность подогревателей и фильтров мазута, аппаратуры для химической очистки и термической обработки воды, станционных баков, установок для преобразования пара, теплообменников, подогревателей, охладителей, сепараторов и циклонов, пыле- и газовоздухопроводов, газозаборных шахт;
1.6.1.6. Транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа оборудования методом надвижки.
1.6.2. В расценках части 6 не учтен расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию, приведенный в приложении 6.1.
1.6.3. Материальные ресурсы (фильтрующие материалы для аппаратуры химводоочистки и материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных), расход которых приведен в приложениях 6.2 и 6.3, учитываются в сметах в разделе «Оборудование».
1.6.4. В расценках части 6 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.6.5. В ТЕРм части 6 отдела 1 на монтаж элементов котлов учтены затраты на:
1.6.5.1. Перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, возвращение их на сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также последующее перемещение блоков с обмуровкой (изоляцией) в монтажную зону и установкой их на проектную отметку;
1.6.5.2. Подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в пределах допусков в соответствии с технической документацией (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовление, обрезку монтажных припусков, подгибку и др.) (по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВТ);
1.6.5.3. Вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с нарушением и восстановлением тепловой схемы электростанции или конструктивных элементов оборудования, входящего в тепловую схему (по расценкам табл. 06-01-015 и 06-01-073);
1.6.5.4. Сушку обмуровки, щелочение и промывку (по расценкам табл. 06-01-016 для паровых котлов паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и расценкам табл. 06-01-073);
1.6.5.5. Монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке и комплектующих изделий: насоса, дымососа, вентилятора, лестницы с площадкой, горелок, воздухонаправляющего короба, арматуры в пределах котла, а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность смонтированного котла (по разделу 2 для паровых автоматизированных котлов).
1.6.6. В расценках табл. 06-01-015 не учтены затраты на установку баков, насосов, трубопроводов с арматурой и других элементов временной промывочной схемы, определяемые по ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» и ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.6.7. При определении затрат на монтаж дробеструйной установки масса дроби к массе установки не добавляется.
1.6.8. Затраты на монтаж дробеструйной установки, форсунок водогрейных котлов следует определять по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 1 ТЕРм части 6.
1.6.9. В ТЕРм части 6 отдела 2 учтены затраты на:
1.6.9.1. Установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц;
1.6.9.2. Установку броневых плит для шаровых мельниц производительностью 50 т/ч;
1.6.9.3. Загрузку шаровых мельниц шарами;
1.6.9.4. Перемещение и подъем тепловой изоляции, футеровки, включенной в монтажные блоки пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт.
1.6.10. В ТЕРм части 6 отдела 2 не учтены затраты на:
1.6.10.1. Установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по соответствующим ТЕРм;
1.6.10.2. Заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по индивидуальным расценкам.
1.6.11. При определении затрат на монтаж шаровых мельниц по расценкам с 06-02-011-01 по 06-02-011-03 масса шаров к массе мельниц не добавляется.
1.6.12. В ТЕРм части 6 отдела 3 учтены затраты на:
1.6.12.1. Загрузку аппаратов фильтрующими материалами;
1.6.12.2. Подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтр-ловушек), осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия;
1.6.12.3. Сборку, разборку и установку распределительных устройств и трубопроводов аппаратов, подлежащих химическому покрытию.
1.6.13. В ТЕРм части 6 отдела 3 не учтены затраты на:
1.6.13.1. Установку опорных конструкций под редукционно-охладительную установку, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.
1.6.13.2. Монтаж дистанционных приводов управления арматурой, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.6.14. При определении затрат на монтаж аппаратов масса загрузочных фильтрующих материалов к массе аппаратов не добавляется.
1.6.15. В ТЕРм части 6 отдела 4 раздела 1 учтены затраты на:
1.6.15.1. Монтаж оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплектную поставку завода-изготовителя турбин;
1.6.15.2. Установку и расход постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов.
1.6.16. В ТЕРм части 6 отдела 4 раздела 1 на монтаж турбогенераторов не учтены затраты на:
1.6.16.1 Монтаж щитов управления, контроля и сигнализации резервного возбудителя, выводов, определяемые по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки» и ТЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
1.6.16.2. Монтаж трубопроводов водорода, углекислоты, водяного охлаждения обмоток статора генератора, маслопроводов смазки и уплотнения вала, агрегата маслоочистки и маслонасосов уплотнения вала ротора, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
1.6.16.3. монтаж металлических конструкций воздушных камер генераторов и ограждений газового поста, определяемые по ТЕР части 9 «Строительные металлические конструкции».
1.6.17. В ТЕРм части 6 отдела 5 не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».

Компрессорные установки, насосы и вентиляторы

1.7. ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» предназначены для определения затрат на монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.
1.7.1. В ТЕРм части 7 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; 
вертикальное перемещение - до проектных отметок; 
индивидуальные испытания оборудования вхолостую.
1.7.2. В ТЕРм части 7 не учтены:
стоимость материальных ресурсов, перечень которых приведен в приложении 7.1 и в расценках табл. 07-04-029;
материальные ресурсы, необходимые для индивидуального испытания оборудования, расход которых приведен в приложении 7.2.
1.7.3. В технической характеристике оборудования ТЕРм части 7 указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.
1.7.4. В ТЕРм части 7 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.7.5. В ТЕРм части 7 отдела 2 с 07-02-001-15 по 07-02-001-19, 07-02-002-05, 07-02-002-06 не учтены затраты на монтаж паровой турбины, определяемые по соответствующим ТЕРм части 6 «Теплосиловое оборудование».
1.7.6. В ТЕРм части 7 отдела 3 учтены затраты на установку направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.
1.7.7. В расценках табл. 07-03-003, 07-03-004, 07-03-005, 07-03-018, 07-03-019 учтена стоимость электроэнергии на испытание электродвигателей на холостом ходу.
1.7.8. ТЕРм части 7 отдела 3 не учтены затраты на установку отсекающих шиберов, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.
1.7.9. Расценками табл. 07-03-001 не учтены затраты на установку виброизоляторов, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.
1.7.10. Расценки табл. с 07-03-003 по 07-03-005, с 07-03-018 по 07-03-020 подлежат применению только на электрических станциях.
1.7.11. В ТЕРм части 7 отдела 4 учтены затраты на:
установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, гидравлической задвижки, манометра и водозаливного бака по табл. 07-04-029; 
установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, токоподводящего кабеля, гидравлической задвижки по табл. 07-04-030;
опускание в ствол оборудования, монтируемого в стволе шахты по табл. 07-04-028.
1.7.12. В расценке 07-04-015-04 предусмотрен монтаж насосных агрегатов с гидромуфтой.
1.7.13. В расценках табл. 07-04-030 предусмотрен монтаж насосов в сборе с водоподъемными трубами и станцией управления.
1.7.14. В расценках табл. 07-04-028 не учтены затраты по опусканию монтажных механизмов и оборудования в шахту (кроме оборудования, монтируемого в стволе) и их доставке к месту монтажа по горизонтальным и наклонным выработкам, определяемые по расценкам, приведенным в ТЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования».
1.7.15. Расценки на монтаж насосных агрегатов центробежных с вертикальным валом, насосных агрегатов с приводом от электродвигателя и паротурбонасосов питательных (табл. 07-04-004, 07-04-015, 07-04-016) подлежат применению только на электрических станциях.

Электротехнические установки

1.8. ТЕРм части 8 «Электротехнические установки» предназначены для определения затрат на электромонтажные работы при строительстве предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.
1.8.1. В ТЕРм части 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ,  включая затраты на:
перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:
горизонтальное ‑ на расстояние до 1000 м;
вертикальное ‑ на расстояние, указанное в общих положениях к разделам ТЕРм;
подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;
определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;
дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования ;
пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно‑поддерживающих конструкций).
1.8.2. В ТЕРм части 8 не учтены:
затраты на работы, приведенные в общих положениях к разделам ТЕРм;
стоимость материальных ресурсов, приведенных в общих положениях к разделам ТЕРм;
стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, расход которой приведен в приложении 8.1 к ТЕРм части 8.
1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам ТЕРм, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м
1.1 при высоте св. 8 до 15 м
1,25 при высоте св. 15 до 30 м
1,4 при высоте св. 30 до 60 м
1,6 при высоте св. 60 до 100 м
1,8 при высоте св. 100 м
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнение работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам ТЕРм, следует определять по ТЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования».
1.8.4. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведены в приложении 8.2 к ТЕРм части 8.
1.8.5. Стоимость фактического выполнения работ по предмонтажной ревизии и сушке электрооборудования следует определять по индивидуальной расценке и оплачивать в порядке, установленном для предмонтажной ревизии и сушки оборудования.
1.8.6. В ТЕРм части 8 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.8.7. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на:
производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;
горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола; 
монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.
1.8.8. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 не учтены затраты на:
монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим расценкам отдела 2;
монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме расценок по табл. 08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), определяемые по соответствующим расценкам отдела 3;
монтаж опорных конструкций (кроме расценок табл. 08-01-025);
монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим расценкам отделов 1 и 2;
изготовление противовесов для подвесных разъединителей (расценки 08-01-011-11 и 08-01-011-12).
1.8.9. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.
1.8.10. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.
1.8.11. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.
1.8.12. В расценках табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:
монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), кроме расценок 08-01-025-1 и 08-01-025-2, определяемые по расценкам табл. 08-01-001 и 08-01-062;
монтаж выключателей 110 и 220 кВ;
прокладку кабелей и труб, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 1 отдела 2;
прокладку контура заземления, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 8 отдела 2;
монтаж освещения (кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;
монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы табл. 08-01-027).
1.8.13. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
грузов железобетонных;
каната стального (троса);
проводов всех марок и сечений;
труб;
шин.
1.8.14. Расценку 08-01-010-3 следует добавлять к расценке 08-01-010-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.
1.8.15. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 2 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.
1.8.16. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 2 не учтены затраты на:
установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-057;
монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим расценкам отдела 2;
установку опорных конструкций.
1.8.17. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 2 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
проводов всех марок и сечений;
труб.
1.8.18. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 3 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.19. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 3 не учтены затраты на:
разделку кабеля, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 2;
монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;
монтаж опорных металлических конструкций;
установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;
монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;
монтаж вентиляционно‑охладительных установок.
1.8.20. При монтаже разъединителей с двумя тягами стоимость установки дополнительной тяги следует определять по расценке 08-01-057-4.
1.8.21. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 3 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
пластин переходных;
компенсаторов;
плит асбестоцементных;
труб;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений;
шинодержателей.
1.8.22. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 4 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.23. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 4 не учтены затраты на:
монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим расценкам отдела 1;
монтаж щитков, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4 отдела 3;
прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим расценкам раздела 8 отдела 2;
устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим расценкам отдела 1.
1.8.24. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 5 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.25. Расценками табл. 08-01-125 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд‑разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными зарядными агрегатами к расценкам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.
1.8.26. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1.
1.8.27. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 5 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
плит проходных;
стеллажей деревянных.
1.8.28. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180 ‑ 8 м.
1.8.29. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 не учтены затраты на:
монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;
контроль сварных соединений трубопроводов;
установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;
монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.
1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
1.8.31. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
заделок кабельных (комплект материалов);
зажимов питающих;
кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса);
кассет герметизирующих;
кирпича;
конструкций металлических кабельных, кроме расценок с 08-02-152-1 по 08-02-152-3;
коробов;
кожухов защитных для кабельных муфт;
кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;
лотков металлических;
масла для маслонаполненных кабелей;
муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;
наконечников, кроме расценок с 08-02-158-01 по 08-02-158-13 и с 08-02-160-06 по 08-02-160-08; 
плит асбестоцементных и железобетонных;
песка, кроме расценок табл. 08-02-156;
труб.
1.8.32. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 2 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.
1.8.33. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 2 не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в тоннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим ТЕРм части 20 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».
1.8.34. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 2 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
анкеровок средних для контактного провода;
вилок одинарных подвесных;
дужек питающих;
зажимов;
изоляторов;
каната стального (троса);
колец воздушных;
компенсаторов;
коромысел;
кронштейнов;
крюков;
муфт натяжных;
планок распорных для контактного провода;
подвесок;
проводов всех марок и сечений;
проволоки стальной (табл. 08-02-306);
роликов отводных;
серег;
траверс двухштыревых;
угольников для бадрайта;
фиксаторов;
хомутов;
шумоглушителей.
1.8.35. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 3 учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.
1.8.36. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 3 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
кабелей всех марок и сечений;
пластин стальных к контактному рельсу;
шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные;
электроконструкций.
1.8.37. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 4 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.38. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 4 не учтены затраты на раскатку контактного провода, проводов питающих, отсасывающих и усиливающих воздушных линий, монтаж заземляющих проводников, рельсовых цепей анкеровок, секционирование, установку воздушных стрелок и сопряжений анкерных участков и транспортировку электрооборудования и материальных ресурсов, определяемые по соответствующим ТЕРм части 20 «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте».
1.8.39. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 4 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
болтов анкерных и крюковых;
бугеля;
вкладышей седловых;
держателей проводов;
зажимов тросовых, питающих, соединительных, хомутовых, клиновых, с ушком и для крепления фиксаторов;
изоляторов;
коуша;
кронштейнов фиксаторных;
планок;
проводов всех марок и сечений;
распорок;
рельса (табл.08-02-345);
седла;
серег сварных с пестиком;
стоек фиксаторных;
траверс;
фиксаторов;
шин из цветных металлов;
штифта держателя.
1.8.40. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 5 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.41. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 5 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;
изоляторов;
каната (троса) стального;
колонок «Переход»;
компенсаторов;
кронштейнов для светильников;
крюков;
ламп электрических;
планок;
предохранителей столбовых;
проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников;
пускорегулирующих аппаратов (ПРА);
роликов подвесных;
стоек (табл.8-02-374);
траверс;
труб стальных;
хомутов;
цоколей к опорам;
щитков осветительных.
1.8.42. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.
1.8.43. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 не учтены затраты на:
установку конструкций для крепления лотков, определяемые по расценке 08-01-087-3;
затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-02-412;
монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл.08-02-401, определяемые по расценке 08-02-152-3;
монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по расценке 08-02-414-1;
установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по расценкам табл. 08-03-544.
1.8.44. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
вводов гибких;
кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса);
компенсаторов шинных;
конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);
коробов и лотков металлических;
коробок ответвительных, соединительных, проходных;
профилей перфорированных (табл. 08-02-397);
разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);
рукавов металлических (шлангов);
сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;
труб, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;
трубок резинобитумных;
шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;
шинопроводов осветительных;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений;
шинодержателей;
ящиков протяжных.
1.8.45. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 7 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.46. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 7 не учтена стоимость шин и лент из цветных металлов.
1.8.47. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 8 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 
1.8.48. В расценке 08-02-472-10 не учтена стоимость провода.
1.8.49. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
В расценках табл. 08-03-488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.
1.8.50. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 1 на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:
устройство защитных ограждений, определяемые по расценке 08-01-087-3;
установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по расценке 08-03-545-17;
установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим ТЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.8.51. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим расценкам раздела 1 ТЕРм части 8 для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.
1.8.52. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к расценкам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.
1.8.53. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 1 не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.
1.8.54. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
клиньев металлических;
кронштейнов; 
подкладок металлических;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением расценок с 08­03­494­1 по 08­03­494­4.
1.8.55. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 2 на монтаж троллеев учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:
15 ‑ крановых (кроме напольных);
8 ‑ тельферных.
1.8.56. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 2 не учтены затраты на монтаж:
муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 2;
разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим расценкам отдела 1;
приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по расценке 08-03-543-2.
1.8.57. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 2 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
изоляторов;
кабелей и проводов всех марок и сечений;
каната стального (троса);
комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава;
компенсаторов троллейных;
кронштейнов троллейных с троллеедержателями;
планок сталеалюминиевых;
секций троллейных заводского изготовления; 
шин из цветных металлов всех профилей и сечений;
шинодержателей;
шпилек к кронштейнам.
1.8.58. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 3 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.59. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 3 не учтены затраты на:
прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1 и раздела 6 отдела 2;
установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по расценке 08-01-087-3;
установку опорных конструкций для аппаратов по расценкам табл. 08-03-521, 08-03-22 и 08-03-523, определяемые по расценке 08-01-087-3;
установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по расценке 08-03-545-17;
установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-03-545;
присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1.
1.8.60. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к расценкам настоящего раздела следует добавлять расценки табл. 8‑03‑494.
1.8.61. Расценки табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523 следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий.
1.8.62. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 3 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
аппаратов штепсельных;
выключателей и переключателей пакетных;
деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, тяг, подшипников, рычагов и т.п.);
колонок распределительных с рубильниками, предохранителями или со штепсельными розетками на ток до 400 А (для модульных проводок);
коробок с зажимами (по расценкам табл. 08-03-545);
коробок для универсальных переключателей;
коробок штепсельных;
масла для маслонаполненных аппаратов;
предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В;
пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных);
рубильников и переключателей на ток до 400 А;
световых сигнальных приборов (светофоров), включая стекло и лампы;
ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования;
щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400 А;
щитков, шкафов и пунктов всех типов и видов с установочными автоматами, используемых для осветительных сетей.
1.8.63. ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 4 содержат расценки на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).
1.8.64. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 4 на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.65. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 4 не учтены затраты на:
монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1;
установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами ‑ изготовителями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1 и раздела 6 отдела 2;
монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;
монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим расценкам раздела 6 отдела 2;
1.8.66. При реконструкции и расширении действующих электроустановок расценки на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 1 и раздела 3 отдела 3;
1.8.67. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах раздела 4.
1.8.68. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 4 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
проводов всех марок и сечений;
шин всех профилей и сечений;
шкафов (расценка 08-03-571-2).
1.8.69. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 5 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08-03-599 и 08-03-600 ‑ 2 м и табл. 08-03-596 ‑ проектные отметки.
1.8.70. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 5  не учтены затраты на:
нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);
установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-087.
1.8.71. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 5 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной 
светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры;
вентиляторов;
выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе полугерметических, трехполюсных и герметических), патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;
звонков электрических с кнопкой;
кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса);
конструкций металлических (табл. 08-03-599), а также для крепления светильников и прожекторов (кронштейнов, подвесов, стоек и др.);
комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами;
коробок установочных;
ламп электрических всех видов и мощностей;
проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводов для заземления светильников и прожекторов;
счетчиков однофазных, а также трехфазных для осветительных сетей;
труб и рукавов металлических по расценке 08-03-593-19;
универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) (табл. 08-03-598);
щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;
щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;
электрополотенец;
ящиков с понижающими трансформаторами.
1.8.72. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 6 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.73. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к расценкам табл. 08-03-639 следует применять коэффициент 1,3.
1.8.74. При установке электронного темнителя к расценке 08-03-634-3 следует применять коэффициент 1,2.
1.8.75. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 6 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной, включая стекло;
ламп электрических всех видов и мощностей;
каната стального (троса);
коробок клеммных;
коробок штепсельных и лючков для них;
приставок и приспособлений для осветительной арматуры;
проводов всех марок и сечений;
прожекторов;
роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам;
светофильтров, сеток и рамок;
шин сборных.
1.8.76. В ТЕРм части 8 отдела 4 раздела 1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.77. Расценки табл. 08-04-742 следует добавлять к соответствующим расценкам отдела 3 раздела 1 «Электрические машины» и к расценкам на силовые вводы.
1.8.78. В ТЕРм части 8 отдела 4 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
вводов герметичных ВГУ;
кабелей всех марок и сечений;
кожухов защитных для муфт;
проходок герметичных ПГКК;
труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия).
1.8.79. Расценки табл. 08-04-744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.
1.8.80. В ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 1 учтены затраты на спуск барабана с кабелем и рабочих по стволу шахты и доставку по выработкам до места производства работ и на поверхность.
1.8.81. В ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 1 не учтены затраты на:
а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках, кроме горизонтальных и наклонных с деревянной крепью, монтаж муфт и концевых разделок кабеля;
б) окраску кабеля.
1.8.82. В ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 1 не учтен расход следующих материальных ресурсов: 
конструкций стальных индивидуальных решетчатых и  металлоконструкций индивидуальных; 
кабеля; 
кабельных конструкций штампованных; 
муфт тройниковых; 
подвесок штампованных.
1.8.83. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих по расценкам табл. с 08-05-002 по 08-05-005 следует применять коэффициент 0,9.
1.8.84. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 8.1.
1.8.85. В ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 2 не учтены затраты на:
а) спуск по стволу и доставку по горным выработкам оборудования до места монтажа;
б) прокладку кабелей, монтаж муфт и кожухов защитных, определяемых по соответствующим расценкам отдела 5.
1.8.86. В ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 2 не учтен расход следующих материальных ресурсов:
конструкций стальных индивидуальных решетчатых и металлоконструкций индивидуальных; 
кнопок управления; 
ящиков кабельных; 
кабеля, провода и шнура; 
труб стальных или полиэтиленовых.
1.8.87. При работе в условиях усложняющих производство работ, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 8.2.

Электрические печи

1.9. В ТЕРм части 9 «Электрические печи» содержатся расценки на работы по монтажу электрических печей.
1.9.1. В ТЕРм части 9 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;
монтаж металлических конструкций и механической части, входящих в комплект поставки оборудования (каркасы, кожухи, ванны, толкатели, конвейеры, рольганги, элеваторы, разгрузочные и загрузочные столы, выкатные тележки, механизмы подъема и поворота печи, а также газовоздухопроводы, системы централизованной маслосмазки, маслоподвода и водоохлаждения с учетом изготовления узлов трубопроводов);
индивидуальное испытание печи вхолостую.
1.9.2. В ТЕРм части 9 не учтены затраты на:
монтаж насосно-аккумуляторных установок, определяемые по ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;
футеровку печи, определяемые по соответствующему ТЕР части 45 «Промышленные печи и трубы»;
монтаж электрической части печей, определяемые по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.9.3. В таблицах расценок масса оборудования приведена без учета массы электрооборудования, а также футеровки для печей, поставляемых в разобранном виде.
Для печей, поставляемых в собранном виде, масса приведена с учетом массы футеровки.
1.9.4. В ТЕРм части 9 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование связи

1.10. ТЕРм части 10 «Оборудование связи» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования связи.
1.10.1. Расценки на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования применяются при строительстве предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.
1.10.2. В ТЕРм части 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:
1.10.2.1. Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в приложении 10.1, за исключением случаев, оговоренных в общих положениях к разделам ТЕРм части 10;
1.10.2.2. Защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по расценкам отделов 1 и 3;
1.10.2.3. Подкраску оборудования, окраску конструкций, изготовляемых в процессе монтажа, и написание технологических знаков.
1.10.3. В ТЕРм части 10 не учтены:
1.10.3.1. Затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных в общих положениях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, которые следует определять по соответствующим расценкам ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.10.4. В ТЕРм части 10 не учтены материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 10.6, а также в общих положениях к отделам и разделам ТЕРм части 10. Расход кабеля, проводов и труб принимается по проекту с учетом норм потерь и отходов согласно приложению 8.4 к ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.10.5. Изменение в расценках состава затрат на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.
1.10.6. Условные обозначения  (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в приложении 10.7.
1.10.7. Настройка электронных АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100) по расценкам 10-03-029-03, 10-03-030-03, настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD по расценкам 10-06-068-01 - 17 производится инженерным составом.
1.10.8. В ТЕРм части 10 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.10.9. Расценки разработаны исходя из условия, что комплексы программно-технических средств (КПТС) или комплексы технических средств (КТС), поставляемые с оборудованием – серийные, укомплектованные, с загруженным системным и прикладным программным обеспечением.
1.10.10. В ТЕРм части 10 отдела 1 раздела 1 не учтены затраты на:
установку угольников для крепления магистральных полос, которые определяются по соответствующим расценкам раздела 4;
прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в составе работ, которые определяются по расценкам раздела 5 и по соответствующим расценкам ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
включение станционных кабелей, которые определяются по расценкам раздела 5.
1.10.11. В ТЕРм части 10 отдела 1 раздела 2 не учтены затраты на:
установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, которые определяются по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 1;
установку защитных полос, определяемые по расценкам 10-06-034-20 и 10-06-034-21.
1.10.12. В ТЕРм части 10 отдела 1 раздела 3 учтены затраты на:
сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции;
установку блоков аппаратуры на каркасе;
установку промежуточной станции в котлован;
установку и монтаж стабкабеля;
установку линейного регенеративного усилителя;
накачивание воздуха в корпус промежуточной станции;
соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием;
включение дистанционного питания на линию;
измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов;
измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии;
измерение затухания усилительного участка;
измерение цепей дистанционного питания.
1.10.13. В расценках части 10 отдела 1 раздела 3 не учтены затраты на:
разметку и пробивку пазов;
монтаж станционного кабеля для соединения с АТС;
монтаж питающих проводов и кроссировок.
1.10.14. В ТЕРм части 10 отдела 1 раздела 4 не учтены желоба и детали крепления, за исключением рамы и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку.
1.10.15. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплекте с оборудованием, учитываются в сметной документации как оборудование.
1.10.16. В ТЕРм части 10 отдела 1 раздела 5 затраты на разделку и включение однопроводных кабелей определяются по расценкам 10-01-051-32 и 10-01-051-33 с коэффициентом 0,8.
1.10.17. Расценкой 10-01-051-34 предусмотрены перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов. Затраты на перепайку с перешивкой схемы следует определять по расценке 10-01-051-34 с коэффициентом 1,6.
1.10.18. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и свыше 50 км определяются по расценкам табл. 10-01-054 с применением к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами) коэффициента:
1,1 – до 10 км; 
0,8 – свыше 50 км.
1.10.19. Затраты на прокладку кабелей и проводов по потолкам определяются по расценкам табл. 10-01-055 с коэффициентом 1,15 к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами).
1.10.20. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 1 учтены затраты на:
монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов электропитания;
монтаж промщитов и вводно-кроссового оборудования по расценке 10-02-001-02.
1.10.21. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на прокладку, разделку, включение кабелей и проводов станционных и сигнализации.
1.10.22. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 2 учтены затраты на:
установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и переговорных устройств;
включение концов станционных кабелей с двух сторон в аппаратуру и кросс.
1.10.23. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 2 не учтены затраты на:
монтаж стола при установке настольных коммутаторов;
прокладку и расход кабелей.
1.10.24. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 4 табл. 10-02-040 учтены затраты на:
прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их формовкой на стативах;
включение отводов питания к приборам станции;
присоединение заземлений к стативам;
включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные разъемы.
1.10.25. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 4 не учтены затраты на привязку программы, разработанной в проекте конкретного объекта строительства, и состоящие в ее переносе на машинный носитель и наладку.
1.10.26. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 4 не учтена электроэнергия для настройки станции, расход и стоимость которой приведены в приложении 10.2.
1.10.27. В ТЕРм части 10 отдела 2 раздела 5 не учтена электроэнергия для настройки станции, расход и стоимость которой приведены в приложении 10.5.
1.10.28. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 1 не учтены затраты на:
установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-039;
прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам по расценкам табл. 10-03-027, определяемые по расценкам раздела 5 отдела 1;
установку желобов, определяемые по расценкам табл. 10-01-038;
кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим расценкам табл. 10-01-052;
установку плат, определяемые по расценкам табл. 10-01-001;
монтаж и настройку оборудования системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
1.10.29. В табл. 10-03-031 и 10-03-032 приведены расценки на работы по монтажу и настройке электронных АТС типа МиниКом DX-500, выполняемые изготовителем данного оборудования или его представителями, а также организациями, аттестованными изготовителем оборудования.
1.10.30. При применении расценок табл. 10-03-032 затраты по монтажу станций МиниКом DX-500 для систем диспетчерской связи определяются по соответствующим расценкам табл. 10-03-031.
1.10.31. В расценках приняты следующие единицы измерения:
- участок, т.е. группа станций, выделенная для проведения монтажных и (или) пусконаладочных работ, состоящая из одной или нескольких станций; Участок может подключаться к существующей системе или настраиваться самостоятельно. При подключении к существующей системе расчет ведется с учетом новых связей на станциях существующих участков.
- цепь (линия) диспетчерской связи, т.е.  все необходимые связи между абонентами в системе диспетчерской связи, указанные в проектной документации (двусторонние связи считаются как две линии диспетчерской связи).
- групповой канал, т.е. цифровая, аналоговая или цифроаналоговая цепь избирательной связи с одним или несколькими руководителями (распорядителями) и группой абонентов, подключаемых параллельно.
- оконечное оборудование ISDN, т.е. цифровые аппараты ISDN и модули расширения к ним (пульты и приставки).
1.10.32. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 2 учтены затраты на:
в табл. 10-03-013:
включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов;
в табл. 10-03-014:
проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании;
электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, соединительных и служебных линий и прямых абонентов.
1.10.33. Стоимость монтажа каркасов рядов, промежуточных щитов переключения, воздушных желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделки и включения станционных кабелей, электрической проверки устройств сигнализации определяется по соответствующим расценкам отдела 1.
1.10.34. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 3 не учтены затраты на:
установку угольников и магистрального швеллера, которые определяются по расценкам табл. 10-01-039;
прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам, определяемые расценками табл. 10-03-027. Прокладку и включение кабелей и проводов следует определять по расценкам раздела 5 отдела 1;
установку желобов, которые следует определять по расценкам табл. 10-01-038;
кроссировку промежуточных щитов, определяемые по расценкам табл. 10-01-052;
установку плат, определяемые по расценкам табл. 10-01-001;
1.10.35. В соответствии с примечанием к табл. 10-03-029, 10-03-030 ГЭСНм части 10 «Оборудование связи», расценки 10-03-029-03, 10-03-030-03 учитывают выполнение работ инженерным составом.
1.10.36. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 4 стоимость монтажа телеграфного оборудования определяется:
установка стоек тонального телеграфа - по расценкам табл. 10-03-001;
установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции - по соответствующим расценкам отдела 1.
1.10.37. Затраты на настройку каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, определяются по соответствующим ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 5 с коэффициентом 1,1.
1.10.38. В расценках табл. 10-03-053 учтены затраты на настройку системы уплотнения в двух направлениях.
1.10.39. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к расценкам на настройку всех трактов, кроме одного, применяется коэффициент 0,6.
1.10.40. Расценками на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтена настройка дистанционного питания.
1.10.41. Затраты на настройку сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке.
1.10.42. Стоимость настройки простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяется по расценкам 10-03-055-01, 10-03-055-09 и 10-03-055-17.
1.10.43. Затраты на настройку составных групповых трактов следует определять в зависимости от числа пунктов транзита соответствующего группового тракта.
1.10.44. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов затраты на настройку всех групповых трактов, кроме одного, определяются по расценкам табл. 10-03-055 с коэффициентом 0,8.
1.10.45. В расценках с 10-03-056-01 по 10-03-056-11 учтена настройка каждого канала в двух направлениях.
1.10.46. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются.
1.10.47. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в эксплуатации, затраты на настройку определяются по расценке на настройку каналов без промежуточных пунктов.
1.10.48. Затраты на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам определяются по соответствующим расценкам на настройку каналов кабельных магистралей, при этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к питающему пункту кабельной магистрали.
1.10.49. Стоимость настройки каналов сельской связи двухкабельных систем определяется по расценкам табл. 10-03-051 на настройку одноканальных систем воздушных цепей.
1.10.50. Стоимость настройки служебной связи на магистралях определяется по расценкам на настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с коэффициентом 1,5.
1.10.51. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 1 учтены затраты на монтаж передатчиков заводской комплектации, вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений.
1.10.52. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 1 не учтены затраты на ревизию трансформаторов и дросселей.
1.10.53. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 3 учтены затраты на монтаж рамы под шкафы передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных соединений.
1.10.54. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 3 не учтены затраты на:
прокладку ВЧ заземления в техническом здании;
монтаж вентиляции и воздухопроводов охлаждения вне ограждения передатчика.
1.10.55. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 4 учтены затраты на изготовление и установку крепежных конструкций.
1.10.56. В ТЕРм части 10 отдела 3 раздела 4 не учтены:
затраты на работы по устройству проходов в стене и утеплению;
стоимость поковок.
1.10.57. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 5 не учтены затраты на установку рам.
1.10.58. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 6 учтены затраты на прокладку, крепление и окраску шин заземления.
1.10.59. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 6 не учтен расход ленты медной, проволоки медной.
1.10.60. В ТЕРм части 10 отдела 4  раздела 7 учтены затраты на:
монтаж трубопроводов;
промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения.
1.10.61. В расценках на монтаж передатчиков учтена установка конструкций и ограждений для стендов.
1.10.62. В ТЕРм части 10 отдела 4  раздела 7 не учтена обвязка стендов полиэтиленовыми и медными трубами.
1.10.63. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 8 не учтены затраты на:
изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием;
установку стола под аппаратуру;
концевую разделку силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2;
прокладку кабелей и проводов.
1.10.64. ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 9 содержат расценки по монтажу станционного оборудования аппаратуры диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГЦ.
1.10.65. В  ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 9 не учтены затраты на:
настройку оборудования;
изготовление и установку рам и конструкций,
не поставляемых комплектно с оборудованием.
1.10.66. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к затратам труда и оплате труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в приложении10.3.
1.10.67. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 10 учтены затраты на разделку концов кабелей и подключение к оборудованию.
1.10.68. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 11 не учтены затраты на:
устройство рамы под шкафы и стативы (стойки);
монтаж усилительных блоков мощностью 25-30 кВт проводного вещания.
1.10.69. В ТЕРм части 10 отдела 4 раздела 12 не учтены затраты на:
изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием;
концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2 и контрольных;
прокладку кабелей и проводов.
1.10.70. В ТЕРм части 10 отдела 6 не учтены затраты на транспортирование материальных ресурсов (за исключением учтенных в расценках) по трассе кабельных линий связи. При составлении сметной документации затраты на указанные работы следует учитывать дополнительно.

Линии связи кабельные междугородные

1.10.71. В ТЕРм части 10 отдела 6 раздела 1 учтены затраты на:
1.10.71.1. Планировку трассы до и после прокладки;
1.10.71.2. Устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (табл. 10-06-001);
1.10.71.3. Проверку дна водоема с промерами глубины (табл. 10-06-002).
1.10.72. Проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных усилительных участках следует определять по расценкам табл. 10-06-014.
1.10.73. Стоимость монтажа кабелей при монтаже устройства оконечного кабельного (УОК) следует определять по расценкам на монтаж прямых муфт по табл. 10-06-010.
1.10.74. В ТЕРм части 10 отдела 6 раздела 1 не учтены затраты на:
1.10.74.1. Устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
1.10.74.2. Монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
1.10.74.3. Стоимость конструкций для контрольно-измерительных пунктов, катушки пупиновской (монтаж которой определяется по расценке 10-06-015-09), учитываемых как оборудование. 
1.10.75. Стоимость прокладки кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах I и II групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяется по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы.
1.10.76. Стоимость прокладки кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяется:
в местах, проходимых для кабелеукладочной колонны, по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы;
на отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м по расценкам табл. 10-06-002 на переходы через водоемы на выброшенных тросах.
1.10.77. Стоимость прокладки кабелеукладчиком коаксиальных кабелей со строительной длиной 300 м и менее определяется по расценкам 10-06-001-13 и 10-06-001-14 с коэффициентом 1,1, по расценкам 10-06-001-15 и 10-06-001-16 с коэффициентом 1,2.
1.10.78. Стоимость прокладки кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается свыше 0,9 м, определяется по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10 с коэффициентом 1,3.
1.10.79. Стоимость прокладки проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком определяется по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10.
1.10.80. Стоимость прокладки кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой вытянутых концов кабеля в траншее принимается в размере 30% строительной длины по расценкам табл. 10-06-026 и 70% - по расценкам табл. 10-06-003.
При количестве переходов свыше двух на одну строительную длину кабеля стоимость работ определяется по расценкам табл. 10-06-026.
1.10.81. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяется по расценкам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 - свыше двух ответвлений.
1.10.82. Стоимость монтажа стыковых конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей определяется по расценкам табл. 10-06-006 и 10-06-007 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 - для конденсаторных и пупиновских муфт.
1.10.83. Стоимость монтажа стыковых муфт без симметрирования на высокочастотных симметричных кабелях определяется по расценкам табл. 10­06­008, 10­06­009 как монтаж прямых муфт.
1.10.84. Стоимость измерения сопротивления изоляции определяется по расценке 10-06-013-01. 
1.10.85. Стоимость испытаний электрической прочности изоляции кабелей определяется по расценкам с 04÷24 табл. 10-06-013.
1.10.86. В ТЕРм части 10 отдела 6 раздела 2 не учтены затраты на:
накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по расценкам с 10-06-014-01 по 10-06-014-08;
транспортирование кабеля на склад заказчика по расценкам с 10-06-033-25 по 10-06-033-31;
устройство заземлителей;
проход через стену по расценке 10-06-034-23.
1.10.87. Затраты на прокладку в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами высокочастотной связи, определяются по расценкам табл. 10-06-026 с коэффициентом 1,15.
1.10.88. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к расценкам табл. 10-06-028, 10-06-029 и 10-06-030 следует применять коэффициент 1,1.
1.10.89. Затраты на монтаж разветвительных муфт на кабелях определяются по расценкам на монтаж прямых муфт кроме расхода муфт с коэффициентом: 1,1 - до двух разветвлений (пальцев); 1,15 - до трех разветвлений (пальцев); 1,3 - до шести разветвлений (пальцев); 1,5 - до 10 разветвлений (пальцев); 1,6 - свыше 10 разветвлений (пальцев).
1.10.90. При определении стоимости монтажа разветвительных муфт с присоединением стабкабелей ящиков индуктивности к затратам труда по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять 3,26 чел.-ч, а к затратам по оплате труда рабочих следует добавлять 29,41 руб. в уровне цен на 01.01.2000г.
1.10.91. В расценках табл. 10-06-031 на установку ящиков индуктивности учтены монтаж и комплекс измерений. При применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со стабкабелем затраты на установку ящиков определяются по разделу 1.
1.10.92. Стоимость монтажа муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяется по расценкам на монтаж муфт в колодцах.
1.10.93. В ТЕРм части 10 отдела 6 раздела 3 не учтены:
1.10.93.1. Затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий;
1.10.93.2. Затраты на устройство постели для кабеля в траншее, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
1.10.93.3. Кабели, шнуры ШСС, УССЛК, полиэтиленовые трубы, камеры, количество которых определяется по конкретному проекту.
1.10.94. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяется по расценкам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами); монтаж муфт на зоновом кабеле в колодце определяется по расценкам с 10-06-052-01 по 10-06-052-08 с коэффициентом 0,95 к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами).
1.10.95. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях определяются по расценкам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 (соответствующей емкости кабеля) с коэффициентом 2.
1.10.96. Измерения на проложенных строительных длинах определяются по расценкам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 с коэффициентом 0,9.
1.10.97. Монтаж и измерения междугородных волоконно-оптических кабелей определяются по расценкам зоновых волоконно-оптических кабелей.
1.10.98. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048–05 с коэффициентом 0,3.
1.10.99. Предварительная пропорка грунта IVгруппы кабелеукладчиком определяется по расценке 10-06-048–01 с коэффициентом 0,7 к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) с исключением из расценки стоимости затрат по эксплуатации лаборатории ЛИОК (код  171312) – 13258,54 руб. (в том числе, оплаты труда рабочих, управляющих машиной – 274,62 руб.) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
1.10.100. При протягивании кабеля в канализации через колодец к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,1, через два колодца – 1,2, через три колодца и более -  1,3.
1.10.101. Стоимость прокладки волоконно-оптических кабелей с использованием колесных кабелеукладчиков следует определять по расценкам 10-06-001-13 и 10-06-001-14.
1.10.102. Стоимость прокладки трубки кабелеукладчиком следует определять по расценкам 10-06-001-11, 10-06-001-12 на прокладку коаксиального малогабаритного кабеля МКТ-4.
1.10.103. Переходы трубкой через водоемы на выброшенных тросах кабелеукладчиком определяются по расценкам 10-06-002-06 и 10-06-002-07.
1.10.104. Электрическая проверка дополнительных секций мультиплексора (EXP SMS-600, MS SMS-2500A, 1641 SM-D и т.п.) определяется по расценке 10-06-068-01 с коэффициентом 0,5 (настройка системы управления по этому оборудованию не производится).
1.10.105. Настройка линейного цифрового тракта каждой последующей системы, при наличии нескольких систем, определяется по расценкам с 10-06-068-06 по 10-06-068-09 с коэффициентом 0,6.
1.10.106. Составные сетевые тракты настраиваются после настройки простых сетевых трактов по расценкам с 10-06-068-10 по 10-06-068-13.
1.10.107. Расценкой 10-06-068-17 учтены работы, проводимые в процессе приемо-сдаточных испытаний сдаваемого этапа или титула.
1.10.108. ТЕРм части 10 отдела 6 Раздела 5 содержат расценки на электрические измерения цепей связи и радиофикации, подвешенных на столбах и стоечных линиях.
1.10.109. В ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 1 учтено горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное – до 5 м.
1.10.110. Затраты на демонтаж оборудования с использованием ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 1 определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,4.
1.10.111. В ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 2 учтено горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное – до 5 м.
1.10.112. В ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 2 не учтены:
затраты по монтажу электропитающих установок;
затраты на устройство наружных контуров заземления;
затраты на установку громкоговорителя;
затраты на устройство стоек каркаса.
1.10.113. Затраты на демонтаж оборудования с использованием ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 2 определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,5.
1.10.114. В ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 3 учтены затраты на:
развозку материальных ресурсов по трассе;
откапывание концов кабеля и присыпку муфт грунтом;
проверку герметичности кабеля до и после его прокладки и наполнение сжатым газом, измерение сопротивления изоляции  жил кабеля, симметрирование.
1.10.115. При производстве работ в условиях непрекращающегося движения поездов на смежных путях с тем, где происходит движение, при нормальных междупутьях (до 5,3 м при скоростях движения более 120 км/час), а так же на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 10.4.
1.10.116. Расценки на прокладку кабелей кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог определены при производстве работ «в окно».
Расценки 10-07-063-01÷10-07-63-04 разработаны при продолжительности «окна» до 2 часов; расценки 10-07-063-05÷10-07-063-06 - до 3 часов.
1.10.117. В ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 3 не учтены затраты:
на рытье траншей (кроме случаев, когда эти затраты учтены отдельными расценками);
на установку желобов на мостах, в т.ч. на кронштейнах по расценке 10-07-065-01;
на трамбование грунта механизированным способом после прокладки кабеля кабелеукладчиком на железнодорожном ходу по табл. 10-07-063 и вручную в готовые траншеи по табл. 10-07-064 в теле земляного полотна железных дорог;
на установку замерных столбиков по табл. 10-07-062; 10-07-063; 10-07-064.
1.10.118. Используемые при монтаже муфт втулки стальные приняты во всех расценках одного типоразмера (диаметр 56 мм, длина 50 мм) из-за их малого удельного веса в составе материальных ресурсов.
1.10.119. Затраты на демонтаж оборудования с использованием ТЕРм части 10 отдела 7 раздела 3 определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,5.
1.10.120. В ТЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа.
1.10.121. В ТЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:
затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;
затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;
затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;
расход извещателей (датчиков);
затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно
затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ТЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);
затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ТЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ТЕРп части 2 – по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).
1.10.122. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и оплате труда рабочих коэффициентов:
1,1 - при высоте до 15 м;
1,25 - при высоте свыше 15 м.
1.10.123. Расценками 10-08-004-02 и 10-08-004-03 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом; затраты по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,6.
1.10.124. При прокладке 2-3-жильных проводов без разделительного основания затраты определяются по расценке 10-08-005-03.
1.10.125. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых помещениях затраты на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по расценкам табл. 10-08-002, 10-08-003 и 10-08-005 с коэффициентом от 1,5 до 2. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.
1.10.126. В ТЕРм части 10 отдела 8 раздела 2 учтены затраты на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов.
1.10.127. В ТЕРм части 10 отдела 8 раздела 2 не учтены:
затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;
кронштейны для подвески электрочасов; 
затраты на распределительные сети к вторичным электрочасам.
1.10.128. В ТЕРм части 10 отдела 9 не учтены затраты на установку металлических конструкций под телевизионную аппаратуру.

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

1.11. В ТЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ в соответствии с требованиями по монтажу систем автоматизации, соответствующих технических условий, инструкций и типовой технологической документации, включая затраты на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м.
1.11.1. Расход материальных ресурсов в расценках определен на основании типовых технологических процессов и типовых монтажных чертежей.
1.11.2. ТЕРм части 11 разработаны по видам работ.
Затраты на монтаж технических средств систем автоматизации определяются расценками по отдельным видам работ:
изготовление и монтаж изделий, деталей, конструкций (кронштейнов, стоек, скоб, рам, подставок и т.д.) для установки технических средств автоматизации - по ТЕРм части 11 отдела 1;
установка технических средств сбора информации на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах, воздуховодах, газопроводах и газоходах) - по ТЕРм части 11 отделов 2 и 3;
установка передающих (промежуточных) преобразователей, вторичных показывающих и регистрирующих приборов, устройств сигнализации, регулирующих приборов и функциональных блоков, органов управления на местных конструкциях (на полу, стене), местных щитах и на комплектных технических средствах операторских (диспетчерских) помещений - по ТЕРм части 11 отдела 3;
монтаж устройств микропроцессорной и вычислительной техники - по ТЕРм части 11 отдела 4;
установка вспомогательной аппаратуры и устройств - по расценкам отдела 7;
присоединение жил кабелей, проводов заземляющих проводников, трубных проводок к техническим средствам автоматизации, монтаж штепсельных разъемов - по ТЕРм части 11 отделов 4 и 8.
1.11.3. В ТЕРм части 11 не учтены затраты на монтаж линий (каналов) связи, определяемые:
монтаж электрических проводок, выполненных контрольными и силовыми кабелями, контуров заземления и разделку кабелей - по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
монтаж электрических проводок, выполненных кабелями связи (телефонными, коаксиальными, оптическими и т.п.) - по ТЕРм части 10 «Оборудование связи»;
монтаж трубных проводок - по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
контроль качества сварных соединений труб в трубных проводках (в случаях, предусмотренных рабочей документацией) - по ТЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений».
1.11.4. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий
или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент, определяемый по формуле:
К = 1 + 0,05 х М,
где М - число метров свыше 5.
1.11.5. Принятые в ТЕРм части 11 обозначения систем автоматизации приведены в приложении 11.1.
1.11.6. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках и расход которых зависит от проектных решений, приведен в приложении 11.2.
1.11.7. В ТЕРм части 11 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.11.8. В ТЕРм части 11 отдела 1 приведены расценки на монтаж конструкций для индивидуальной и групповой установки технических средств автоматизации (подставок, кронштейнов, рам, ригелей, стоек и т.п.), устанавливаемых в помещениях.
1.11.9. В ТЕРм части 11 отдела 1 на монтаж конструкций учтены затраты на:
изготовление, окраску поверхности конструкций и материальные ресурсы для их изготовления;
установку и снятие ручных подъемных приспособлений.
1.11.10. ТЕРм части 11 отдела 1 на монтаж конструкций для прокладки электрических и трубных проводок, а также шин заземления следует определять по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.11.11. В ТЕРм части 11 отдела 2 приведены расценки на монтаж следующих приборов и средств автоматизации:
местных контрольно-измерительных приборов, позволяющих осуществлять непосредственное визуальное наблюдение за состоянием параметров технологического (инженерного) процесса;
бесшкальных первичных преобразователей (датчиков), сигнализаторов, установленных на закладных конструкциях оборудования и коммуникациях и контактирующих с измеряемой средой;
проточных измерительных преобразователей расхода (стандартных сужающих устройств, преобразователей индукционных, электромагнитных, акустических и т.п.), концентратомеров и плотномеров, устанавливаемых в разрыв трубопровода.
1.11.12. ТЕРм части 11 отдела 2 учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.
1.11.13. ТЕРм части 11 отдела 2 на монтаж комплекта приборов определяются суммированием норм на монтаж его элементов: датчиков погружения, капилляров, поплавков уровнемеров, электронных блоков, промежуточных преобразователей и т.п.).
1.11.14. В разделах 2, 3 и 4 отдела 2 предусмотрены расценки на монтаж технических средств автоматизации, которые фактически являются частью технологического и инженерного оборудования и коммуникаций (трубопроводов, воздуховодов, газопроводов и газоходов), монтаж которых, как правило, традиционно выполняют организации по монтажу соответствующего технологического или инженерного оборудования.
1.11.15. Затраты при монтаже пьезометрических устройств уровнемеров необходимо определять:
для изготовления трубок - по расценкам для монтажа трубных проводок систем автоматизации по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
для установки трубок в емкость - по расценкам табл. 11-02-001 или 11-02-002;
для подключения к ним трубных импульсных проводок - по ТЕРм части 11 отдела 8.
1.11.16. При установке первичных преобразователей уровня в железобетонных емкостях (элеваторах, бункерах, приямках и т.п.) следует применять:
при установке для них опорных конструкций - расценки табл. 11-01-001;
для установки самих приборов - расценки табл. 11-03-001.
1.11.17. В ТЕРм части 11 отдела 2 раздела 3 приведены расценки на монтаж местных показывающих приборов (счетчиков и ротаметров), а также первичных преобразователей различных измерительных комплектов, необходимых для измерения параметров технологических (инженерных) процессов, отличительной особенностью которых является установка преобразователя в разрез технологического (инженерного) трубопровода и которые крепятся с помощью этого трубопровода. К ним относятся: индукционные, электромагнитные, акустические (в т.ч. - ультразвуковые), ротаметрические и другие преобразователи расхода в составе различных расходомерных установок, теплосчетчиков; проточные преобразователи кондуктометрических концентратомеров, рН-метров и других приборов для определения физико-химического состава вещества.
1.11.18. При наличии в составе измерительного комплекта первичных преобразователей погружного типа, необходимо применять ТЕРм части 11 раздела 1 отдела 3 (табл. 11-02-001 или 11-02-002).
1.11.19. При необходимости установки дополнительных опорных конструкций для поддержки преобразователей следует применять ТЕРм части 11 раздела 1 отдела 1 (табл. 11-01-001)
1.11.20. В ТЕРм части 11 отдела 2 разделе 4 предусмотрены расценки на монтаж первичных преобразователей уровнемеров, установка которых требует производства работ внутри технологической емкости, например, при установке в ней поплавковых, буйковых и других первичных преобразователей, а также при установке буйковых первичных преобразователей в резервуарах, находящихся под избыточным давлением.
1.11.21. ТЕРм части 11 раздела 4 отдела 2 предусмотрен раздельный монтаж чувствительных элементов первичных преобразователей уровня, опускаемых в резервуар, и закрепление электронного блока на крышке резервуара.
При этом в нижней части чувствительного элемента устанавливается груз (поставляется комплектно), либо он закрепляется к дну резервуара растяжками.
Электронный блок первичного преобразователя закрепляется на крышке резервуара с помощью резьбового штуцера, который вваривают в фланец крышки резервуара, размер которого определяется конструкцией первичного преобразователя с целью обеспечения монтажа чувствительного элемента.
1.11.22. Затраты на операции по установке первичного преобразователя на крышке резервуара определяются по расценкам табл. 11-02-001 и 11-02-002 дополнительно к ТЕРм части 11 отдела 2 раздела 4.
1.11.23. Затраты на монтаж датчиков уровня УЗР в заранее установленной выносной камере, определяются по расценке 3 табл. 11-02-022 
1.11.24. В ТЕРм части 11 раздела 5 приведены расценки на установку регулирующих органов с учетом выполнения переходов с диаметра технологического (инженерного) трубопровода на определенный расчетом диаметр регулирующего органа, который, как правило, должен быть менее диаметра технологического (инженерного) трубопровода.
1.11.25. При установке дополнительных опорных конструкций для поддержки регулирующих органов необходимо, кроме ТЕРм части 11 раздела 5, применять ТЕРм части 11 отдела 1, раздела 1 (табл. 11-01-001).
1.11.26. В ТЕРм части 11 раздела 1 отдела 1 приведены расценки на монтаж всех типов первичных преобразователей, к которым измеряемая среда подводится при помощи импульсных трубных проводок, промежуточных преобразователей, вторичных приборов, регуляторов и других средств автоматизации, монтируемых при помощи закрепленных к строительным основаниям (стенам, полам и перекрытиям) конструкций, а также внутри и на фасадных панелях щитов и пультов.
1.11.27. В ТЕРм части 11 на монтаж приборов учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.
1.11.28. ТЕРм части 11 на монтаж комплекта приборов определяются суммированием расценок на монтаж элементов, входящих в комплект (преобразователей, показывающих и регистрирующих приборов, функциональных блоков, аппаратуры управления, питания и сигнализации) и расценок на подключение к ним электрических и трубных проводок по ТЕРм части 11 отдела 8.
1.11.29. В ТЕРм части 11 раздел 2 отдела 3 к приборам для анализа физико-химического состава вещества отнесены газоанализаторы, сигнализаторы предельно допустимых довзрывоопасных концентраций паров и газов, концентратомеры жидких растворов, плотномеры, солемеры, влагомеры и аналогичные по назначению и комплектности приборы.
1.11.30. Для погружных датчиков и преобразователей РН-метров, заказываемых и поставляемых отдельно друг от друга, следует применять ТЕРм части 11 отдела 2.
1.11.31. В ТЕРм части 11 учтены затраты на монтаж полного комплекта приборов (датчиков, измерительных блоков, вторичных приборов, блоков индикации, вспомогательных устройств).
1.11.32. При применении ТЕРм части 11 необходимо руководствоваться следующей характеристикой категории сложности комплектов:
I категория - комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного блока) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект могут включаться одно-два простейших вспомогательных устройства (стабилизатор питания или расхода, фильтр и т.п.);
II категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок управления, преобразователи первичный и нормирующий и т.д.), или из одного преобразователя и комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе холодильника, побудителя расхода, фильтра и т.п.), а также блока индикации;
III категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств.
1.11.33. В ТЕРм части 11 не учтены затраты на монтаж:
линий связи и подключение проводок, которые определяются по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки» и ТЕРм части 11 отделов 4 и 8;
проточных датчиков, определяемые по табл. 11-02-012.
1.11.34. ТЕРм части 11 раздела 1 отдела 4 разработаны с учетом конструктивных характеристик, места установки и массы устанавливаемого оборудования.
1.11.35. В ТЕРм части 11 раздела 1 отдела 4 учтены затраты на:
1.11.35.1. установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по расценкам табл. 11-04-002 – 11-04-006 и норме 3 табл. 11-04-007;
1.11.35.2. подключение оборудования к сети технологической вентиляции - по расценкам табл. 11-04-005;
1.11.35.3. разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов - по расценкам табл. 11-04-006 и 11-04-007.
1.11.36. В расценках табл. с 11-04-002 по 11-04-005 и 11-04-008 не учтены затраты на разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов, определяемые по табл. 11-04-020 по 11-04-028.
1.11.37. ТЕРм части 11 раздела 2 отдела 4 содержат затраты на монтаж кабелей управления в штепсельные разъемы и включение штепсельных разъемов в аппаратуру.
1.11.38. Затраты на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяются по расценкам табл. 11-04-020 с коэффициентом 0,85.
1.11.39. При монтаже в один штепсельный разъем нескольких кабелей затраты на монтаж определяются суммированием соответствующих расценок на монтаж разъема и каждого дополнительного кабеля, подключаемого в разъем.
1.11.40. В расценках 6-10 табл. 11-04-029 не учтены расход и стоимость экранной оплетки, надеваемый на сборный многожильный кабель, определяемый по проектным данным.
1.11.41. ТЕРм части 11 отдела 5 содержат расценки на монтаж исполнительных устройств - исполнительных механизмов и узлов сочленения исполнительных механизмов с исполнительными устройствами (клапанами, заслонками и т.п.).
1.11.42. В ТЕРм части 11 отдела 6 на монтаж регулирующих органов учтены затраты на выполнение плавных переходов (сопряжении) диаметров регулирующего клапана с диаметром технологического (инженерного) трубопровода.
1.11.43. В ТЕРм части 11 отделе 6 приведены расценки на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех модификаций и габаритов, а также на разные работы при монтаже щитов и пультов.
1.11.44. В ТЕРм части 11 отдела 6 учтены затраты на:
разметку мест установки щита, пульта;
установку, выверку и крепление болтами к установленным конструкциям;
установку в линию и крепление болтами стыков при сборке многопанельных щитов;
установку и снятие ручных грузоподъемных механизмов;
изготовление и монтаж конструкций для крепления грузоподъемных механизмов и конструкций, консолей, упоров, и подмостей с учетом повторного применения;
расход крепежных изделий.
1.11.45. В ТЕРм части 11 отдела 6 не учтены затраты на:
устройство кабельных и трубных вводов, учитываемые при монтаже электрических трубных проводок;
установку закладных конструкций, рам, стоек, ригелей, вспомогательных и декоративных панелей, определяемые по ТЕР на строительные работы;
прокладку электрических и трубных проводок от вводов до клеммников и приборов по конструкциям щитов, определяемые по табл. 11-06-002;
устройство и настилку изолирующих ковриков, определяемые за счет средств эксплуатации.
1.11.46. В ТЕРм части 11 отдела 7 не учтены затраты на:
монтаж запорной арматуры, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
монтаж соединительных и компенсационных коробок, определяемые по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.11.47. ТЕРм части 11 отдела 8 предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 мм2 до 2,5 мм2, а также подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.
1.11.48. В ТЕРм части 11 отдела 8 учтены затраты на:
подключение электрических проводок к техническим средствам автоматизации под винт, пайкой;
прокладку провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора;
подключение трубных проводок к переборочным соединениям щита или к приборам всеми видами труб.
1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.11.50. Затраты на присоединение к техническим средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 определяются по ТЕРм части 11 раздела 2 отдела 4.

Технологические трубопроводы

1.12. ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов.
1.12.1. В ТЕРм части 12 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:
перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;
транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;
гидравлическое или пневматическое испытание.
1.12.2. В ТЕРм части 12 не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:
контроль монтажных сварных соединений;
монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, которые следует определять по расценкам отделов 8, 9, 11, 12, 14, 15;
изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, которые следует определять по ТЕРм части 12 отдела 10;
монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы;
окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые определяются по соответствующим ТЕР на строительные работы;
материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 12.4.
1.12.3. Стоимость труб, расход которых принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 12.5, учитывать в сметах дополнительно.
1.12.4. При применении расценок, составленных на измеритель “т” трубопровода, к стоимости деталей и узлов трубопроводов следует добавлять стоимость кронштейнов, опор и подвесок.
1.12.5. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых и сальниковых компенсаторов.
1.12.6. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда и оплате труда рабочих по ТЕРм части 12 отделов 1, 9, 20 и расценкам 12-11-001 - 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:
К=1+0,04М,
где М - число метров сверх 5.
1.12.7. При производстве работ на высоте свыше 25 м к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) по ТЕРм части 12 отдела 3, расценкам 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 12.1.
1.12.8. В ТЕРм части 12 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками. 
1.12.9. В ТЕРм части 12 отдела 1 приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.
1.12.10. В ТЕРм части 12 отдела 1 учтены затраты на:
1.12.10.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
1.12.10.2. Установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;
1.12.10.3. Аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией по расценкам табл. 12-01-077.
1.12.11. В ТЕРм части 12 отдела 2 приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках.
1.12.12. В ТЕРм части 12 отдела 2 учтены затраты на:
1.12.12.1. Горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м;
1.12.12.2. Монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости под трубопроводы. При этой же высоте и двухъярусном расположении трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,05.
Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на которых расположены (или подвешены) трубопроводы.
1.12.12.3. Монтаж трубопроводов в каналах и траншеях — на глубине до 3 м.
1.12.12.4. Установку опор, подвесок и хомутов для закрепления трубопроводов на конструкциях эстакад, кронштейнах, колоннах, мачтах и других опорных конструкциях.
1.12.13. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих:
1.12.13.1. При одноярусном расположении трубопроводов - 1,05;
1.12.13.2. При двухъярусном - 1,15;
1.12.13.3. При трехъярусном и более - 1,25.
Опорная плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду принимается качестве яруса.
1.12.14. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,2.
1.12.15. В ТЕРм части 12 не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.
1.12.16. ТЕРм части 12 отдела 2 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме расценок табл. 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).
1.12.17. В ТЕРм части 12 отдела 3 приведены расценки на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов, водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.
1.12.18. В ТЕРм части 12 учтены затраты на:
1.12.18.1. перемещение:
горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:
200 м по табл.:
12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, 12-03-030 - 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037;
500 м по табл.:
12-03-003, 12-03-005 - 12-03-008, 12-03-033 - 12-03-035, 2-03-009 - 12-03-011, 12-03-038 - 12-03-040;
1500 м по табл.:
12-03-041, 12-03-042;
вертикальное – до проектных отметок до 25 м;
1.12.18.2. Монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;
1.12.18.3. Установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;
1.12.18.4. Установку подкладных колец в сварных соединениях;
1.12.18.5. Холодный натяг;
1.12.18.6. Предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;
1.12.18.7. Контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450о С (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);
1.12.18.8. внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме табл. 12-03-001, 12-03-030) ультразвуковой дефектоскопией.
1.12.19. Объем контроля по расценкам табл. 12-03-001, 12-03-030 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по ТЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений».
1.12.20. ТЕРм части 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим ТЕРм части 12 отдела 2.
1.12.21. В ТЕРм части 12 отдела 4 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000м.
1.12.22. В ТЕРм части 12 отдела 4 не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по ТЕРм части 40. 
1.12.23. ТЕРм части 12 отдела 4 не учтены затраты на:
установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, табл. 12-04-002 - 12-04-013.
1.12.24. При выполнении монтажных работ в подземных условиях в расценках учтены затраты на:
установку опорных стульев и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, табл. 12-04-002 - 12-04-013;
монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;
установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, табл. 12-04-018 - 12-04-029;
изготовление узлов трубопроводов, табл. 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.
1.12.25. ТЕРм части 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м3/ч и незначительном капеже воды.
Для других условий производства работ следует применять коэффициенты из приложения 12.2.
1.12.26. Затраты на монтаж молокопроводов пришоссейных, пристанционных молочных заводов и механизированных молокоприемных пунктов определяются по расценкам табл. 12-05-001.
1.12.27. В ТЕРм части 12 отдела 5 отдела учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
маркировку молокопроводов с фасонными деталями и арматурой.
1.12.28. В ТЕРм части 12 отдела 7 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом;
маркировку;
изготовление и монтаж блоков трубных проводок.
1.12.29. В ТЕРм части 12 отдела 7 не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций (кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.12.30. ТЕРм части 12 отдела 8 приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.
1.12.31. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по расценкам табл. 12-08-001, 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004.
1.12.32. В ТЕРм части 12 отдела 8 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;
промывку и продувку трубопроводов;
гидравлическое испытание трубопроводов, а по расценкам табл. 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004 гидравлическое и пневматическое испытания; очистку арматуры.
1.12.33. В ТЕРм части 12 отдела 9 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
приварку компенсаторов к трубопроводам по расценкам табл. 12-09-001, 12-09-022, 12-09-023, 12-09-024, 12-09-025, при поставке компенсаторов с приваренными фланцами к расценкам следует применять коэффициент 0,65, а при монтаже на приварных фланцах – коэффициент 1,4. 
1.12.34. В ТЕРм части 12 отдела 9 не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые по соответствующим расценкам отделов 1 и 2.
1.12.35. В ТЕРм части 12 отдела 10 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т.п.) по 2, 4, 5 табл. 12-10-001 и расширителей по расценкам 3 табл. 12-10-001.
1.12.36. В ТЕРм части 12 отдела 11 учтены затраты на:
изготовление штуцеров по расценкам табл. 12-11-005;
производство работ на высоте до 5 м по расценкам 12-11-001, 12-11-002, 12-11-003 и до 25 м по расценкам табл. 12-11-005, 12-11-006.
1.12.37. В расценках табл. 12-11-004 не учтен расход кислоты для протравки труб и трубных деталей, который принимается дополнительно по нормам приложения 12.3.
1.12.38. В ТЕРм части 12 отдела 12 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;
очистку арматуры. 
1.12.39. ТЕРм части 12 отдела 12 предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа «маховик на шпинделе». При монтаже с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих (кроме табл. 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008) следует применять коэффициенты:
1.12.39.1. Для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;
1.12.39.2. Для пневматического и гидравлического приводов – 1,15.
1.12.40. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты:
1.12.40.1. По эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям — 1,1;
1.12.40.2. В проходных тоннелях — 1,05.
1.12.41. В ТЕРм части 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.
1.12.42. В ТЕРм части 12 отдела 13 учтены затраты на:
1.12.42.1. Перемещение:
горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:
200 м по расценкам табл. 12-13-001 - 12-13-007, 12-13-050 - 12-13-053;
500 м по расценкам табл. 12-13-008 - 12-13-017, 12-13-054 - 12-13-058, 12-13-070 - 12-13-073;
вертикальное – до 25 м;
1.12.42.2.Установку арматуры; 
1.12.42.3.Установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток;
1.12.42.4. Установку подкладных колец в сварных соединениях;
1.12.42.5. Предварительный и сопутствующий подогрев, термообработку сварных соединений;
1.12.42.6. Контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок для арматуры, работающей при температуре более 450о С (концов корпуса арматуры, подлежащих сварке и металла шва);
1.12.42.7. Визуальный и измерительный контроль;
1.12.42.8. Ультразвуковую дефектоскопию монтажных сварных соединений.
1.12.43.Затраты на монтаж арматуры приварной водоподготовительных установок и химводоочисток следует определять по ТЕРм части 12 отдела 13 разделов 1 и 2.
1.12.44. При определении затрат на монтаж арматуры на эстакадах к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т. ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.
1.12.45. В разделах 1 и 2 приведены расценки на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении затрат на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т. ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты:
1.12.45.1. Для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей - 1,1;
1.12.45.2. Для пневматического и гидравлического приводов – 1,15;
1.12.45.3. Для электрического и электромагнитного приводов – 1,25.
1.12.46. В ТЕРм части 12 отдела 14 учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м.
1.12.47. В ТЕРм части 12 отдела 15 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, вертикальное – до 25 м.
1.12.48. В ТЕРм части 12 отдела 16 приведены расценки на монтаж систем централизованной пластичной смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, мостовых кранов, гидравлических козловых и портальных кранов, шлюзовых ворот и тепловых электростанций).
1.12.49. В ТЕРм части 12 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное до 5 м;
заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, последующую сборку и крепление.
1.12.50. В ТЕРм части 12 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.
1.12.51. В ТЕРм части 12 отдела 17 табл. 12-17-001 приведены затраты на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку турбины.
1.12.52. В ТЕРм части 12 отдела 17 учтены затраты на:
1.12.52.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 500 м, вертикальное – до проектных отметок;
1.12.52.2. Изготовление на месте монтажа маслопроводов наружным диаметром до 89 мм, прокладок и ограждений для фланцев;
1.12.52.3. Шабрение уплотняющих поверхностей фланцев;
1.12.52.4. Контроль сварных соединений.
1.12.53. В ТЕРм части 12 отдела 17 не учтены затраты на установку арматуры для маслопроводов, определяемые по ТЕРм части 12 отдела 12.
1.12.54. В ТЕРм части 12 отдела 17 не учтен расход ортофосфорной кислоты для химической очистки, определяемый на основе проектных данных в зависимости от диаметра маслопровода.
1.12.55. В ТЕРм части 12 отдела 18 предусмотрены работы по изготовлению узлов (нескольких элементов, собранных на разъемных или неразъемных соединениях) и секций (нескольких прямолинейных труб одного диаметра) трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. 
1.12.56. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих ТЕРм части 12 отделов 1 и 2, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.
1.12.57. ТЕРм части 12 отдела 18 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры. При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.
1.12.58. ТЕРм части 12 отдела 18 предусмотрены следующие виды сварки:
узлы и секции трубопроводов из углеродистой стали:
диаметром до 45 мм - ручная газовая;
диаметром свыше 45 мм до 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа;
диаметром свыше 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа, автоматическая под флюсом;
узлы и секции трубопроводов из легированной стали — ручная дуговая; 
узлы и секции трубопроводов из высоколегированной стали — ручная аргонодуговая и комбинированная.
1.12.59. В ТЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 приведены расценки на монтаж обвязочных трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях или на открытых площадках.
1.12.60. ТЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 учтены затраты на:
1.12.60.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000м;
1.12.60.2. По ТЕРм табл. 12-20-001 вертикальное перемещение - до 5 м. При производстве работ на высоте свыше 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п.1.12.6.
1.12.60.3. По ТЕРм табл. 12-20-002 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;
1.12.60.4. Визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по ТЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений».
1.12.61. При применении ТЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 для определения затрат на монтаж трубопроводов из труб с заводской изоляцией, к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,15.
1.12.62. При применении ТЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 расход труб принимается по проекту с учетом нормы отходов 3%.
1.12.63. По табл. 12-01-011 расценки на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по расценкам табл. 12­01­012, 12­01­013, 12­01­014.
1.12.64. По табл.12-01-015, 12-02-019 расценки на монтаж фланцевых и сварных соединений определяются дополнительно по расценкам табл. 12­01­017 и 12­01­018.
1.12.65. По табл.12-01-015, 12-02-019 при изготовлении гнутых фасонных деталей (отводов) на монтажной площадке к расценкам добавляются затраты на монтаж отводов, определяемые по расценкам таблицы 12­01­016. Расход труб следует принимать с учетом развернутой длины отводов.
1.12.66. В расценках табл. 12-01-125, 12-02-068 учтено поступление деталей с фланцами на отбортовке. При отбортовке труб под фланцы на месте монтажа к затратам и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,2; при монтаже деталей без фланцев - 1,4. Расход материалов корректируется по фактическим данным.

Оборудование прокатных производств.

1.14. ТЕРм части 14 «Оборудование прокатных производств» предназначены для определения затрат на монтаж технологического оборудования металлургических предприятий по производству проката и труб из черных и цветных металлов, а также гальванических цехов предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
1.14.1. ТЕРм части 14 отдела 1 предназначены для определения затрат при монтаже всего комплекса прокатного оборудования, за исключением централизованных систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.
ТЕРм части 14 отдела 2 (кроме раздела 6) применяются при индивидуальном монтаже отдельных узлов, агрегатов и станов прокатного оборудования.
1.14.2. В ТЕРм части 14 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования и конструкций от места складирования в зоне действующего мостового крана до места установки на расстояние до 100 м;
вертикальное перемещение до проектных отметок;
укрупнительную сборку оборудования, поставляемого, в соответствии с техническими условиями, разукрупнено - в виде транспортабельных сборочных единиц (узлов и блоков);
индивидуальное испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу;
1.14.3. ТЕРм части 14 не учтены затраты на:
удлинение, нарезку труб;
разгрузку, погрузку оборудования и труб на передаточную тележку, транспортировку их в зону действия крана, перемещение на расстояние свыше 100 м в монтажной зоне;
установку металлоконструкций опор под магистральные трубопроводы систем густой и жидкой смазки;
изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций приспособлений для производства монтажа.
1.14.4. В ТЕРм части 14 отделов 1 и 2 предусмотрено производство монтажных работ при помощи мостовых кранов, в отделе 3 - при помощи электромостовых и самоходных кранов (в цехе) или при помощи электрических лебедок и талей (в маслоподвале). В случае применения других механизмов, значительно изменяющих стоимость монтажа, следует разработать индивидуальную сметную расценку.
1.14.5. В приложении 14.1 к ТЕРм части 14 приводятся расход и стоимость электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования.
1.14.6. В ТЕРм части 14 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.14.7. ТЕРм части 14 отдела 1 разработаны на 100 т прокатного оборудования без учета массы систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения гидросистем сбива окалины.
1.14.8. В ТЕРм части 14 отдела 1 учтены затраты на:
монтаж трубоотрезных, трубонарезных, муфтонаверточных, кромкострогальных и других станков и прессов, устанавливаемых в поточной линии агрегата или стана;
монтаж электродвигателей, поступающих на монтажную площадку отдельно, масса которых при составлении смет должна включаться в массу оборудования.
1.14.9. В ТЕРм части 14 отдела 3 учтены затраты на:
монтаж станции автоматической или ручной, магистрального трубопровода, участков трубопровода от магистрального трубопровода к питателям и от питателей к точкам (по расценке 1 табл. 14-03-001);
монтаж участков трубопроводов от магистрального трубопровода к точкам смазки и от точек смазки к магистральному (возвратному) трубопроводу (по расценкам табл. 14-03-012);
опрессовку, обезжиривание, промывку, травление системы трубопроводов, изготовление и установку участков труб для закольцовок, установку и подключение баков и насосов, разборку и снятие закольцовок для очистки трубопроводов систем смазки (по расценкам табл. 14-03-001 и 14-03-009);
изготовление узлов трубопроводов.

Оборудование для очистки газов

1.15. ТЕРм части 15 «Оборудование для очистки газов» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования для очистки газов.
1.15.1. В ТЕРм части 15 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования для очистки газов, включая:
а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; вертикальное - при установке постаментов под опорный пояс аппаратов на отметке ± 1 м;
б) приемку корпуса электрофильтра под монтаж оборудования, включающую в себя окончательную выверку, разметку корпуса под монтаж оборудования, проверку на плотность сварных швов керосиновой пробой;
в) укрупнительную сборку оборудования, поставляемого узлами или в разобранном виде;
г) монтаж изоляторных коробок;
д) монтаж опорно-проходных высоковольтных изоляторов;
е) испытание электрофильтра током высокого напряжения на воздухе.
1.15.2. В ТЕРм части 15 не учтены:
а) монтаж корпусов и поддерживающих конструкций электрофильтров, определяемый по соответствующим ТЕР.
б) монтаж затворных устройств, определяемый по соответствующим ТЕРм.
в) расход и стоимость материальных ресурсов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе, приведенный в приложении 15.1 к ТЕРм части 15.
1.15.3. В ТЕРм части 15 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий черной металлургии

1.16. ТЕРм части 16 «Оборудование предприятий черной металлургии» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий черной металлургии.
1.16.1. В ТЕРм части 16 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, кроме отдела 04, по которому горизонтальное перемещение учтено на расстояние до 1000 м; вертикальное - до проектных отметок;
б) установку воздухопроводов и газопроводов при монтаже миксера;
в) монтаж централизованной системы смазки коксовыталкивателя и оборудования труболитейного и ферросплавного производств;
г) монтаж трубопроводов в пределах оборудования;
д) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
1.16.2. В ТЕРм части 16 не учтены затраты на:
а) монтаж систем централизованной густой смазки доменного оборудования, определяемые по расценке 1 табл. 16-02-070.
б) монтаж централизованных систем густой, жидкой смазки и гидропневматических систем коксового, сталеплавильного производств и оборудования машин непрерывного литья заготовок, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы» и ТЕРм части 14 «Оборудование прокатных производств».
1.16.3. В расценке 1 табл. 16-02-070 учтены затраты на монтаж одной точки системы густой смазки оборудования доменного производства, включая монтаж станции автоматической или ручной (без резервных), участка трубопроводов от питателей к точкам, участка трубопровода, аппаратуры, арматуры, креплений и других необходимых деталей.
Изменение расценок на монтаж точки системы густой смазки по табл. 16-02-070 в зависимости от изменения массы точки не производится.
1.16.4. В ТЕРм части 16 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности

1.18. В ТЕРм части 18 «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности» учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования:
горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме расценок 1, 2 табл. 18-02-020; расценки 2 табл. 18-02-021; расценок 2, 3 табл. 18-02-023; расценки 1 табл. 18-02-024; расценки 1, 2 табл. 18-02-025; расценки 1 табл. 18-02-027; расценок 2, 5, 6 табл. 18-02-029; расценки 1 табл. 18-02-030; расценки 1 табл. 18-02-031, раздела 2 отдела 2, где перемещение не учтено;
вертикальное - до проектных отметок, кроме расценок раздела с 1 по 4 отдела 1, где учтен подъем на высоту до 2 м; раздела 5 отдела 1, где учтен подъем на высоту до 5 м в пределах 1 этажа; раздела 6 отдела 2, где подъем учтен на высоту до 10 м;
б) все виды индивидуальных испытаний оборудования, обязательных к проведению;
в) установку обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию по расценке 1 табл. 18-02-118; расценкам 1-3 табл. 18-02-119; расценке 1 табл. 18-02-120; расценке 1 табл. 18-02-121; расценке 1 табл. 18-02-122; расценкам 1, 2 табл. 18-02-123 раздела 9 отдела 2 и расценкам отделов 3, 4, 6.
1.18.1. В ТЕРм части 18 не учтены затраты на:
подготовку оборудования под защитные покрытия и производство защитных покрытий, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4 отдела 1;
заполнение аппаратов насадочными материалами и катализаторами, определяемые по расценкам табл. 18-01-044 по 18-01-046 раздела 2 отдела 1;
установку контрольно-измерительных приборов (кроме расценок 1-3 табл. 18-03-001 раздела 1 отдела 3 и расценок отдела 4), определяемые по соответствующим ТЕРм части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
установку не входящих в комплект поставки лестниц, площадок и прочих металлических конструкций для обслуживания оборудования, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы;
специальную химическую очистку реагентами, промывку водой, маслом и продувку сжатым воздухом или газами аппаратов в комплекте со смежным оборудованием и коммуникациями, проводимые в процессе выполнения пусконаладочных работ;
расход материальных ресурсов, приведенных в приложении 18.1. «Перечень материальных ресурсов, неучтенных в расценках на монтаж оборудования»;
расход железобетонных блоков якорей, предназначенных для установки оборудования приведен в приложении 18.2.
1.18.2. Масса единицы измерения учитывает массу оборудования без футеровки, изоляции и насадки (кроме расценок табл. 18-02-116, с 18-02-119 по 18-02-123 раздела 9 отдела 2, по которым масса единицы измерения учитывает массу оборудования с футеровкой и изоляцией).
1.18.3. В ТЕРм части 18 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.18.4. ТЕРм части 18 разделом 1 отдела 1 охвачены следующие виды аппаратов: табл. 18-01-001 - сборники, кубы, монжусы, ресиверы, резервуары, паросборники, маслоотделители, отстойники, брызгоулавливатели, ловушки, баки, бункеры, кубы, воронки, мерники, растворители, дистилляторы, флорентины, нутч-фильтры, теплообменники кожухотрубчатые (конденсаторы, дефлегматоры, испарители, холодильники, подогреватели), выпарные аппараты однокорпусные с естественной циркуляцией и пленочного типа, теплообменники спиральные, пластинчатые, оросительные и другие, аналогичные по технической (конструктивной) характеристике аппараты, независимо от их наименования;
табл. 18-01-002 - аппараты с перемешивающими устройствами: отстойники, воронки, сгустители, реакторы, кубы, монжусы, ресиверы;
табл. 18-01-004 - сушилки ленточные;
табл. 18-01-006 - центрифуги непрерывного или периодического действия: пульсирующие, вибрационные, шнековые, роторные и отстойного типа.
1.18.5. В ТЕРм части 18 отдела 1 раздела 2 на монтаж сушилок барабанных табл. 18-01-021, кристаллизаторов барабанных табл. 18-01-027 и печей с вращающимися барабанами табл. 18-01-028 учтены затраты на монтаж загрузочного и разгрузочного устройств.
1.18.6. Расценками табл. 18-01-023 предусмотрен монтаж оборудования, поступающего на монтажную площадку секторами, сборочными единицами в соответствии с ТУ на поставку.
1.18.7. При монтаже оборудования без проведения испытания ТЕРм части 18 отдела 1 раздела 2 к затратам труда рабочих следует применять коэффициент 0,8 и исключать материальные ресурсы, необходимые для испытания оборудования.
1.18.8. Обработка и подготовка сварных швов аппаратов и сосудов, подлежащих гуммированию или другой химической противокоррозионной защите, как правило, выполняются заводами поставщиками оборудования.
1.18.9. ТЕРм части 18 раздела 4 предназначены для определения затрат на подготовку сосудов и аппаратов под химическую защиту.
1.18.10. В расценках табл. 18-01-070 не учтены затраты на снятие и установку крышек, определяемые по расценкам табл. 18-01-066.
1.18.11. Расценками табл. 18-01-071 разрешается пользоваться только при определении затрат на обработку и подготовку сварных монтажных швов под гуммирование и другие виды химической зашиты сосудов и аппаратов, поступивших в монтаж с необработанными швами.
1.18.12. В ГЭСНм части 18 отдела 1 раздела 5 не учтены затраты на:
установку соединительных патрубков между вентиляторами и корпусом воздухоохладителей, определяемые по соответствующим ТЕР;
установку вентилятора и электродвигателя по табл. 18-01-091, определяемые по ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, вентиляторы и насосы» и ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.18.13. В ТЕРм части 18 отдела 2 раздела 1 учтены затраты на:
установку внутренних устройств по расценке 4 табл. 18-02-002;
гидравлическое испытание по расценкам 1 табл. 18-02-001; 2 и 4 табл. 18-02-002; расценке 1 табл. 18-02-004; расценке 3 табл. 18-02-005.
1.18.14. В расценках 1 табл. 18-02-003 и 18-02-004 не учтен расход железобетонных блоков якорей, предназначенных для установки оборудования.
1.18.15. ТЕРм части 18 отдела 2 раздела 2 учтены затраты на:
гидравлическое испытание оборудования по расценке 2 табл. 18-02-020; расценкам табл. 18-02-021, 18-02-022, 18-02-024, 18-02-026, 18-02-028; расценкам 1, 3 табл. 18-02-029; расценке 2 табл. 18-02-031 и теплообменника по расценке 3 табл. 18-02-023;
испытание оборудования на холостом ходу по расценкам табл. 18-02-022; термическую обработку, предварительный и сопутствующий подогрев швов пальцевыми нагревателями по расценкам табл. 18-02-022, 18-02-026, 18-02-028 и расценке 1 табл. 18-02-029;
приварку крючьев для футеровки по расценкам табл. 18-02-028.
1.18.16. В расценке 1 табл. 18-02-024 не учтены затраты на сборку и установку на аппарат водяной рубашки, работы выполняются заводом-изготовителем на месте монтажа.
1.18.17. В расценках табл. 18-02-020; расценках 2 табл. 18-02-021, 2 и 3 табл. 18-02-023; расценках табл. 18-02-025; расценках 2, 5, 6 табл. 18-02-029; расценкам табл. 18-02-031 не учтен расход железобетонных блоков якорей, предназначенных для установки оборудования.
1.18.18. ТЕРм части 18 отдела 2 раздела 3 учтены затраты на:
гидравлическое испытание оборудования по расценкам табл. 18-02-044, 18-02-045, 18-02-046, 18-02-047, 18-02-048;
испытание оборудования на холостом ходу по расценкам табл. 18-02-041, 18-02-042, 18-02-043, 18-02-045,18-02-047.
1.18.19. Масса в расценках табл. 18-02-040 приведена без массы футеровки.
1.18.20. В ТЕРм части 18 отдела 2 раздела 4 учтены табл. 18-02-055, 18-02-056, 18-02-057 не учтен расход железобетонных блоков якорей, предназначенных для установки оборудования.
1.18.21. В ТЕРм части 18 отдела 2 раздела 7 табл. 18-02-101, 18-02-102, 18-02-103 учтены затраты на испытание узлов оборудования на непроницаемость.
1.18.22. В ТЕРм части 18 не учтены затраты на: электромонтажные работы в табл. с 18-02-101 по 18-01-103, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
спецмонтажные работы по электролизерам БГК-50 и БГК-62,5, включая подготовку поверхности днища под заливку расплавленным рубраксом и выравнивание поверхности после заливки кислотоупорным бетоном, определяемые по соответствующим ТЕР.
1.18.23. ТЕРм части 18 отдела 3 раздела 1 не учтены затраты на установку щита управления, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.18.24. В ТЕРм части 18 отдела 9 учтены затраты на подсоединение труб и электропроводок к оборудованию, демонтаж и монтаж баллонов для их зарядки воздухом и огнетушащим составом и установку пиропатронов в процессе испытаний и приведения оборудования в работоспособное состояние.
1.18.25. В ТЕРм части 18 не учтены затраты на зарядку баллонов огнетушащим составом для испытаний на эффект пожаротушения.
1.18.26. Расход огнетушащего состава и затраты на зарядку баллонов для пожаротушения учитываются в сметах в графе «Оборудование».

Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте.

1.20. ТЕРм части 20 «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте.
1.20.1. В ТЕРм части 20 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж. 
1.20.2. В ТЕРм части 20 не учтены затраты на отдельные виды работ, которые перечислены во вводных указаниях, и материальные ресурсы, приведенные в приложении 20.3. 
1.20.3. Изменение норм на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.
1.20.4. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.20.5. В ТЕРм части 20 отдела 1 учтены затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки - по нормам разделов 1, 2, 4; до 200 м - по нормам раздела 3;
вертикальное перемещение до проектных отметок;
повторную окраску напольных устройств;
расшивку жил кабеля и проводов и присоединение к приборам;
перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях, с ограждением места работ сигналами;
контрольную прозвонку жил кабеля;
подводку кабеля к оборудованию по расценкам 2, 3 табл. 20-01-002, расценке 1 табл. 20-01-025, расценкам 4-6 табл. 20-01-025;
обратную засыпку и трамбование грунта (по соответствующим расценкам разделов 1–3);
обогрев и обдувку стрелочных приводов по расценкам 1-3 табл. 20-01-010;
монтаж светофоров с двухнитевыми лампами и наборными головками.
1.20.6. В ТЕРм части 20 отдела 1 не учтены:
затраты на прокладку и разделку кабелей (кроме расценок 1 и 2 табл. 20-01-011, расценок 1 - 4 табл. 20-01-024), на установку выравнивающих контуров (расценки 3 и 4 табл. 20-01-079), определяемые по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
затраты на индивидуальное испытание оборудования вхолостую, относящиеся к пусконаладочным работам.
1.20.7. Затраты на соединение кабеля с гидрофобным заполнением с кабелем без гидрофобного заполнения следует определять по расценкам 10 - 13 табл. 20-01-075.
1.20.8. При производстве работ в действующих устройствах без их выключения (когда устройства находятся под напряжением согласно ПЭУ) к затратам труда рабочих по расценкам разделов 1, 2 и 4 следует применять коэффициент 1,4; по расценкам раздела 3 – коэффициент 1,6.
1.20.9. В ТЕРм части 20 отделе 2 содержатся расценки на монтаж контактной сети и дополнительных проводов различного назначения, расположенных на опорах, при электрификации железных дорог на постоянном и переменном токе для движения поездов со скоростью до 160 км/ч.
1.20.10. ТЕРм части 20 отдела 2 учтен полный комплекс работ, включая основные монтажные процессы, а также затраты на:
перемещение материалов и изделий в пределах места работы на расстояние до 20 м, а также при подъёме на опоры контактной сети, жесткие и гибкие поперечины;
переходы рабочих, перемещение механизмов, переноску инструментов и приспособлений в процессе работы от опоры к опоре или с одного места работы на другое на расстояние до 200м;
время на подъём рабочих на опоры, жесткие и гибкие поперечины, монтажные площадки и спуск с них.
1.20.11. ТЕРм части 20 отдела 2 предусматривают следующие условия выполнения монтажных работ:
стальные канаты, которые поступают на строительную площадку, имеют антикоррозийную смазку, выполненную в заводских условиях. В случае её отсутствия, затраты труда и расход материальных ресурсов на нанесение указанной смазки определяются по расценкам табл. 20‑02‑006. 
стальные (чугунные) детали и изделия используются с двумя видами антикоррозийного покрытия: окрашенные (в том числе в ряде расценок без упоминания об окраске в наименованиях) и оцинкованные горячим способом.
1.20.12. В ТЕРм части 20 отдела 2 не учтены:
затраты на монтаж устройств для ревизионных работ под напряжением;
затраты на сверление отверстий в элементах пролётных строений мостов и пешеходных мостиков для прохода штанг и крепление деталей;
затраты на крепление закладных элементов на своде тоннеля;
затраты, связанные с выполнением верхолазных работ. Для учета затрат, обусловленных повышением тарифных ставок по этим работам к оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,24 по расценкам отдела 2, кроме расценок 1, 2 табл. 20-02-006, расценок  1, 5, 9 табл. 20-02-023, расценки 14 табл. 20-02-031, расценок 1, 2 табл. 20-02-051, расценки 1 табл. 20-02-071.
1.20.13. Затраты на монтаж проводов различного назначения по опорам контактной сети, кроме несущего троса и контактного провода следует определять по расценкам табл. 20-02-031 «Провода дополнительные». К ним относятся усиливающие, питающие, отсасывающие, экранирующие провода, ВЛ-27,5 кВ (ДПР), ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-1 кВ и ниже, провода радиопоездной связи.
1.20.14. ТЕРм части 20 отдела 2 предусмотрено выполнение работ по монтажу контактной сети и дополнительных проводов в условиях, не осложненных внешними факторами.
1.20.15. При производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, для учета перерывов в работе, вызванных пропуском поездов, к оплате и затратам труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 20.1. 
1.20.16. Расценки табл. 20-02-001, расценки 1-4, 7, 8 табл. 20-02-031 определены при работе в «окно» продолжительностью 2 часа и учитывают производство маневров монтажного поезда и следования его к месту работы и обратно на станцию дислокации.
В зависимости от средней продолжительности «окна», которая определяется проектом организации строительства, к затратам и оплате труда рабочих, машинистов и времени использования строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты, приведённые в приложении 20.2.
1.20.17. В случае выполнения работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в ТЕРм части 20, к затратам и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами) следует применять следующие коэффициенты:
при наличии в зоне производства работ существующей контактной сети и ВЛ, учитывающий сложность выполнения монтажных работ по принятой технологии в полном объёме из-за особой стесненности рабочих мест, в размере– 1,15;
при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в «окно», в размере – 1,2.
1.20.18. В случае сочетания одновременно условий работ, указанных в пунктах 1.20.15-1.20.17, коэффициенты перемножаются.
1.20.19. Применение коэффициентов, приведенных в пунктах 1.20.15-1.20.17 должно быть обоснованно данными проекта организации строительства.
1.20.20. При определении расхода проводов и стальных канатов (п.п. 2.1 и 2.2 приложения 20.3) подлежат учету:
стальные канаты для тросовых вставок (расценка 12 табл. 20‑02‑002);
провода для тросовых вставок (расценка 14 табл. 20‑02‑002);
вспомогательные провода при двойном креплении дополнительных проводов (расценки 7 и 8 табл. 20-02-031);
рессоры из стального каната или провода (расценки 11 и 12 табл. 20-02-031).
1.20.21. В расценках 1 табл. 20-02-001, расценках 2 - 5, 7, 16 табл. 20-02-002, расценки 1 - 4 табл. 20-02-004 и в расценках табл. 20-02-005 не учтены звеньевые струны. В расценке 21 табл. 20-02-002 на устройства для плавки гололеда не учтены изоляторы. При использовании вышеуказанных расценок в сметной документации следует дополнительно учитывать стоимость звеньевых струн и изоляторов с учетом их нормативного расхода.
Тип звеньев струн и изоляторов следует определять по проектным данным.
1.20.22. В ТЕРм части 20 предусмотрены в составах звеньев электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети, которые именуются «рабочие».
1.20.23. Принятые в ТЕРм части 20 длина перегона и количество опор на 1 км пути являются усредненными и корректировке не подлежат.

Оборудование предприятий электротехнической промышленности

1.23. В ТЕРм части 23 «Оборудование предприятий электротехнической промышленности» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности. 
1.23.1. В расценках части 23 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
вертикальное перемещение оборудования в пределах этажа;
1.23.2. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в полностью собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ТЕРм части 23 не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения»
1.23.3. В расценках части 23 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий промышленности строительных материалов

1.24. В ТЕРм части 24 «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов». 
1.24.1. В ТЕРм части 24 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
вертикальное - по отделу 1- до ± 1 м; по отделу 2 - до проектных отметок, кроме табл. 24-02-154, 24-02-156, 24-02-159, 24-02-160, в которых перемещение учтено до 2 м, а в табл. 24-02-155, 24-02-157, 24-02-158 - до ± 10 м;
установку ограждений, лестниц, площадок и других конструкций, поступающих комплектно с оборудованием;
индивидуальное испытание оборудования вхолостую;
монтаж систем густой и жидкой смазки (по нормам с 24-02-001-01 по 24-02-001-05; 24-02-116-04; 24-02-116-05);
гидравлическое испытание по нормам 24-02-052-03, 24-02-053-08.
1.24.2. В расценках не учтены затраты на:
монтаж маслопроводов, не поставляемых комплектно с оборудованием, от систем смазки до точек смазки, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы»;
работы по теплоизоляции конвейеров твердения.
1.24.3. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ТЕРм части 24 не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.24.4. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий полиграфической промышленности

1.27. В ТЕРм части 27 «Оборудование предприятий полиграфической промышленности» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности.
1.27.1. В расценках части 27 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.27.1.1. Перемещение оборудования:
горизонтальное — в пределах этажа;
вертикальное - ± 1 м;
1.27.1.2. Индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
1.27.2. Затраты на монтаж оборудования полиграфической промышленности, поставляемого в полностью собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ТЕРм части 27 не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.27.3. В расценках части 27  учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий пищевой промышленности

1.28. В ТЕРм части 28 «Оборудование предприятий пищевой промышленности» учтены затраты на выполнение комплекса работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на перемещение оборудования:
горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстоянии до 1000 м;
вертикальное - в пределах любого этажа.
Затраты на подъем оборудования от нулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа определяются в сметах по ТЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования».
1.28.1. В расценках части 28 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование театрально-зрелищных предприятий

1.29. В ТЕРм части 29 «Оборудование театрально-зрелищных предприятий» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий. 
1.29.1. В расценках части 29 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;
вертикальное - до проектных отметок.
1.29.2. В расценках части 29 не учтены следующие материалы:
канаты стальные;
канаты пеньковые;
коуши;
сетка металлическая для ограждения;
трубы стальные для ограждения дымовых люков.
1.29.3. В расценках части 29 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

1.30. В ТЕРм части 30 «Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна.
1.30.1. В расценках части 30 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.30.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки, вертикальное – до проектных отметок, кроме разделов 8 и 9, где перемещение учтено до 5 м;
1.30.1.2. Сверление в железобетонных перекрытиях мелких отверстий под крепежные болты оборудования с последующей заделкой сколов бетона;
1.30.1.3. Установку приемных и выпускных патрубков, поставляемых комплектно с оборудованием,
1.30.1.4. индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
1.30.2. В расценках части 30 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.30.3. В ТЕРм части 30 раздела 1 учтены затраты на:
1.30.3.1. Монтаж циклонов горизонтальных со шлюзовым затвором с электроприводом в расценках с 30-01-001-04 по 30-01-001-07;
1.30.3.2. Установку нормализатора в расценке 30-01-001-04;
1.30.3.3. Монтаж шлюзового затвора с электроприводом в расценке 30-01-003-06.
1.30.4. В ТЕРм части 30 раздела 2 учтены затраты на:
1.30.4.1. Установку перегородок в питающих трубах и шарнирных плит под электродвигатели в расценках с 30-01-025-01 по 30-01-025-03;
1.30.4.2. Установку перегородок и капотов в расценке 30-01-025-04;
1.30.4.3. Монтаж вентилятора в расценке 30-01-034-01.
1.30.5. В расценках части 30 раздела 2 не учтены затраты на:
1.30.5.1. Устройство забутки конусов, изготовление деревянных рам по расценкам с 30-01-025-01 по 30-01-025-04;
1.30.5.2. Теплоизоляцию оборудования, продуктопроводов и монтаж системы обогрева продуктопроводов по расценке 30-01-038-01.
1.30.6. В ТЕРм части 30 раздела 3 с табл. 30-01-051-02 по 30-01-051-08 не учтены затраты на монтаж компрессоров, определяемые по соответствующим ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы».
1.30.7. В ТЕРм части 30 раздела 5 учтены затраты на:
1.30.7.1. Монтаж улиток или вытяжных патрубков в расценках с 30-01-096-01 по 30-01-096-05;
1.30.7.2. Монтаж шлюзовых затворов с приводом в расценках с 30-01-096-06 по 30-01-096-11, улиток или вытяжных патрубков в расценке 30-01-096-11;
1.30.7.3. Сборку шкафа и монтаж шлюзового затвора с приводом в расценках табл. с 30-01-098 по 30-01-099;
1.30.7.4. Установку шлюзового затвора с приводом, патрубка из оргстекла в расценках с 30-01-100-01 по 30-01-100-05;
1.30.7.5. Установку мотор-редуктора, валов, вкладышей, втулок, ограждения, насадку муфт в расценках с 30-01-101-02 по 30-01-101-07;
1.30.7.6. Разметку и резку прямиков, отбортовку и калибровки труб по технологической схеме монтажа в расценках с 30-01-103-01 по 30-01-103-06;
1.30.7.7. Разметку и резку труб, насадку и приварку фланцев, установку патрубков из оргстекла, очистку внутренней поверхности труб, испытание на герметичность в расценках с 30-01-104-01 по 30-01-104-06.
1.30.8. В расценках части 30 раздела 5  не учтены затраты на:
1.30.8.1. Монтаж электропривода в расценке 30-01-101-01, определяемые: для электродвигателей по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки», муфт и редукторов по расценкам табл.30-01-134 и 30-01-135.
1.30.8.2. Монтаж сборной коробки, коллектора, опор под шлюзовой затвор и его привод в расценках с 30-01-098-01 по 30-01-099-02.
1.30.9. В расценках табл. с 30-01-102 по 30-01-103 не учтена стоимость труб и фасонных деталей для трубопроводов. Указанные затраты учитываются в сметах дополнительно в соответствии с проектными данными.
1.30.10. В ТЕРм части 30 раздела 7 с 30-01-134-01 по 30-01-134-03 учтены затраты на изготовление шпонок.
1.30.11. В ТЕРм части 30 раздела 8 принята следующая комплектность конвейеров:
1.30.11.1. Для конвейеров ленточных (табл.30-01-150, 30-01-151): станина, привод, натяжное устройство, верхние и нижние роликоопоры с роликами, лента, скребок для очистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов, измеренное по ленте;
1.30.11.2. Для конвейеров винтовых (шнеков) (табл.30-01-152): привод, винт с опорными и промежуточными подшипниками, секция желоба. За длину конвейера принято расстояние между концевыми опорными подшипниками;
1.30.11.3. Для конвейеров с погруженными скребками (табл.30-01-153): привод, натяжное устройство, ходовые части с секциями (цепи и скребки), кожухи средней части и рамы. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводных и натяжных звездочек, измеренное по ходовой части конвейера.
1.30.12. В расценках части 30 раздела 8 учтены затраты на сверление отверстий в железобетонных перекрытиях под крепежные болты опорных металлических конструкций и станин с заделкой при необходимости сколов бетона.
1.30.13. Масса конвейеров приведена справочной. Затраты на монтаж конвейеров в зависимости от изменения массы не корректируются.
1.30.14. В ТЕРм части 30 раздела 9 принята следующая комплектность норий: головка, привод, башмак с натяжным устройством, лента или цепь, кожухи или трубы средней части, воронка. За высоту нории принято расстояние от низа башмака до центра приводного барабана или звездочки.
1.30.15. В расценках части 30 раздела 9 учтены затраты на сверление отверстий в железобетонных перекрытиях под крепежные болты опорных металлических конструкций с заделкой в необходимых случаях сколов бетона.

Оборудование предприятий кинематографии

1.31. ТЕРм части 31 «Оборудование предприятий кинематографии» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий кинематографии.
1.31.1. В ТЕРм части 31 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:
1.31.1.1. Перемещение оборудования:
горизонтальное - от приобъектного склада до места установки;
вертикальное - до проектных отметок;
1.31.1.2. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям и заземление;
1.31.1.3. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
1.31.2. В расценках части 31  не учтены следующие материалы: 
материал для обрамления экрана;
полотно экрана;
трубы водопроводные для изготовления рамы экрана;
шлангтрубки резиновые;
шнур для экрана.
1.31.3. В ТЕРм части 31 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи

1.32. ТЕРм части 32 «Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи.
1.32.1. В расценках части 32 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.32.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
1.32.1.2. Вертикальное перемещение оборудования в пределах любого этажа;
1.32.1.3. Индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
1.32.2. В ТЕРм части 32 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование предприятий легкой промышленности

1.33. В ТЕРм части 33 «Оборудование предприятий легкой промышленности» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий легкой промышленности.
1.33.1. В ТЕРм части 33 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.33.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования по отделам 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 от приобъектного склада до места установки на расстояние до 100м, по отделам 4, 5, 6, 9 - до 1000м;
1.33.1.2. Вертикальное перемещение оборудования - в пределах этажа;
1.33.1.3. Индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
1.33.2. В ТЕРм части 33 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

1.34. ТЕРм части 34 «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.
1.34.1. В ТЕРм части 34 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования учреждений здравоохранения, включая затраты на:
1.34.1.1. Перемещение оборудование - вертикальное до 2м; горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000м (по отделу 2);
1.34.1.2. индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.
1.34.2. В ТЕРм части 34 отдела 1 не учтены затраты на горизонтальное перемещение оборудования. При необходимости указанные затраты следует определять по ТЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования».
1.34.3. В ТЕРм части 34 отдела 2 не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.34.4. В ТЕРм части 34 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.34.5. В ТЕРм части 34 отдела 1 учтены затраты на:
1.34.5.1. Установку арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;
1.34.5.2. Работы по подсоединению к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;
1.34.5.3. Электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.

Оборудование сельскохозяйственных производств

1.35. ТЕРм части 35 «Оборудование сельскохозяйственных производств» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов. 
1.35.1. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ТЕРм части 35 не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.35.2. В ТЕРм части 35 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.35.3. В ТЕРм части 35 отдела 1 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:
1.35.3.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000м, вертикальное – до проектных отметок в пределах этажа;
1.35.3.2.  Индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
1.35.4. В ТЕРм части 35 отдела 1 не учтены следующие материалы:
1.35.4.1. Контргрузы для подвески электрических брудеров;
1.35.4.2. Трубы и арматура для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов;
1.35.4.3. Шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А;
1.35.4.4. Автопоилки одночашечные ПА-1;
1.35.4.5. Автопоилки двухчашечные ПАС-2А;
1.35.4.6. Автопоилки самоочищающиеся ПСС-1;
1.35.4.7. Автопоилки сосковые ПБС-1;
1.35.4.8. Автопоилки бесчашечные сосковые ПБП-1;
1.35.4.9. Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием, перечень которых приведен в приложении 35.1.
1.35.5. В расценках 35-01-001-03 и 35-01-001-04 не учтены затраты на монтаж:
1.35.5.1. Насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим ТЕРм части 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;
1.35.5.2. танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим ТЕРм части 35.
1.35.6. В расценке 35-01-024-01 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующей части ТЕР.
1.35.7. В расценках табл. 35-01-070 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, определяемые по соответствующей части ТЕР.
1.35.8. В ТЕРм части 35 отдела 2 приведены расценки на монтаж машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, включая:
1.35.8.1. Дождевальные машины фронтального действия;
1.35.8.2. Дождевальные машины кругового действия;
1.35.8.3. Дождевальные агрегаты, шлейфы, комплекты;
1.35.8.4. Мелиоративное оборудование.
1.35.9. В ТЕРм части 35 отдела 2 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж дождевальных машин и оборудования, включая затраты на индивидуальные испытания на холостом ходу.
1.35.10. В расценках части 35 отдела 2 не учтены затраты на:
1.35.10.1. Монтаж гидрантов, определяемые по ТЕР части 22 «Водопровод - наружные сети»;
1.35.10.2. Транспортировку машин, оборудования и материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы, определяемые по соответствующим расценкам в зависимости от расстояния транспортирования и массы перевозимых грузов.
1.35.11. В ТЕРм части 35 отдела 2 приведены расценки на монтаж дождевальных машин с базовым комплектом тележек, ТЕРм или секций. При изменении количества тележек ТЕРм или секций базового комплекта расценки корректируются с учетом расценок на монтаж отдельной тележки, фермы или секции.

Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства

1.36. ТЕРм части 36 «Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования прачечных, предприятий химической чистки и крашения, ремонта бытовых машин и приборов.
1.36.1. Расценками учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.36.1.1. Перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000м, вертикальное - до проектных отметок;
1.36.1.2. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
1.36.2 ТЕРм части 36 не учтены работы по присоединению к оборудованию трубопроводов, определяемые по соответствующим ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».
1.36.3. Затраты на монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ТЕРм части 36  не предусмотрены и определяются по ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения».
1.36.4. В ТЕРм части 36 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Оборудование общего назначения

1.37. ТЕРм части 37 «Оборудование общего назначения» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности.
1.37.1. В ТЕРм части 37 отдела 1 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
1.37.1.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000м;
1.37.1.2. Вертикальное перемещение на отметку до +1м.
При монтаже оборудования на отметке свыше 1м к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в приложении 37.1.
1.37.2. В ТЕРм части 37 отдела 2 учтены затраты на:
проверку работы такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, а также их внутриплощадочное перемещение при установке или уборке на расстояние до 20м и подготовку площадки для установки такелажных устройств.
1.37.3. В ТЕРм части 37 отдела 1 не учтены затраты на:
устройство и разборку такелажных приспособлений (полиспасты, блоки, электролебедки, якоря, расчалки и т.п.), необходимых при монтаже оборудования. Затраты на эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим ТЕРм части 37 отдела 2;
испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу, определяемые дополнительно в соответствии с техническими требованиями и инструкциями на монтаж оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов рекомендуется определять затраты на испытание оборудования на холостом ходу по расценкам табл. 37-01-036.
1.37.4. В расценках отдела 1 предусмотрены затраты на выверку оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период транспортирования и монтажа. При необходимости выполнения на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,3.
1.37.5. В ТЕРм части 37 затраты на монтаж оборудования определены без учета массы обслуживающих площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.
1.37.6. В ТЕРм части 37 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
1.37.7. Расценками табл. 37-01-001, 37-01-013 предусмотрен монтаж оборудования при помощи кранов на пневмоколесном ходу. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять поправочные коэффициенты:
к затратам труда и оплате труда рабочих - 1,25;
к оплате труда машинистов - 1,2.
Затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25.
1.37.8. Расценками табл. 37-01-002, 37-01-014 предусмотрен монтаж оборудования при помощи мостовых кранов. При изменении условий производства работ следует применять поправочные коэффициенты:
при замене мостового крана самоходным:
к затратам труда и оплате труда рабочих - 1,2;
к оплате труда машинистов - 1,15.
Затраты на эксплуатацию самоходного крана определяется по времени работы мостового крана с коэффициентом 1,2;
при замене мостового крана такелажными средствами:
к затратам труда и оплате труда рабочих - 1,4;
к оплате труда машинистов - 1,3.
Затраты на эксплуатацию такелажных средств определяется по времени работы мостового крана с коэффициентом 1,4.
1.37.9. Расценками табл. 37-01-001, 37-01-002 предусмотрен монтаж сосудов или аппаратов без механизмов. При монтаже аппаратов со встроенными механизмами к затратам труда рабочих следует применять поправочные коэффициенты:
для оборудования массой до 18 т - 1,1;
для оборудования массой свыше 18 т - 1,05.
1.37.10. Расценками табл. 37-01-013, 37-01-014 предусмотрен монтаж машин и механизмов, технические требования к монтажу которых соответствуют компенсирующей способности связей, т.е. при установке оборудования на опорной поверхности и присоединении к нему другого оборудования или трубопроводов не требуется проведения специальных дополнительных работ и применения специальных приспособлений.
При монтаже машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, следует применять поправочные коэффициенты:
к затратам труда и оплате труда рабочих - 1,2;
к оплате труда машинистов - 1,06.
Затраты на эксплуатацию машин следует пересчитать с учетом применения ко времени использования крана для монтажных работ коэффициента 1,1.
1.37.11. ТЕРм части 37 отдела 1 раздела 3 предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:
1.37.11.1. Когда истекли гарантийные сроки хранения оборудования;
1.37.11.2. Когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения;
1.37.11.3. Применения при монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;
1.37.11.4. Нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.
1.37.12. ТЕРм части 37 отдела 2 раздела 4 учитывают затраты на подъем и закрепление расчалок (оттяжек). Затраты на снятие расчалок (оттяжек) определяются по расценкам настоящего раздела с коэффициентом 0,6.

Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

1.38. ТЕРм части 38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности.
1.38.1. В ТЕРм части 38 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, определенного на основании соответствующих технических условий и рабочих чертежей, включая затраты на:
1.38.1.1. Горизонтальное перемещение материалов;
1.38.1.2. Сортировку конструкций;
1.38.1.3. Исправление деформированных и поврежденных элементов;
1.38.1.4. Разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.
1.38.2. В ТЕРм части 38 на изготовление технологических металлических конструкций не учтены затраты на их очистку, огрунтовку и окраску. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно, в соответствии с требованиями проекта, по ТЕР части 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».
1.38.3. В ТЕРм части 38 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Контроль монтажных сварных соединений

1.39. ТЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений» предназначены для определения затрат на выполнение работ по подготовке к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны; контролю монтажных сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами; изготовлению образцов для проведения испытаний; предварительному контролю материалов и оборудования; операционному контролю качества сварных соединений.
1.39.1. Методы и объем контроля определяются на основании действующих правил контроля.
1.39.2. При производстве работ по подготовке поверхности под контроль и контролю монтажных сварных соединений, отличных от предусмотренных в ТЕРм отделов 1, 2 и 6, к затратам труда и заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 39.1. 
1.39.3. В ТЕРм части 39 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

1.40. ТЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования» предназначены для определения затрат на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных ТЕРм. 
1.40.1. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50м не должно учитываться. 
1.40.2. Затраты на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по табл. ТЕРм 40-01-002 с коэффициентом 0,9.
1.40.3. В расценках отдела 3 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.
1.40.4. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к ТЕРм части 40 отдела 3 следует применять следующие коэффициенты:
в клети - 0,94;
под клетью при отсутствии хвостового каната - 0,81;
на подъемном канате при снятой клети - 0,84.
1.40.5. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к ТЕРм части 40 отдела 3 необходимо применять следующие коэффициенты:
при помощи электровоза - 0,56;
при помощи электролебедок - 0,41.
1.40.6. В ТЕРм части 40 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	
ТЕРм-2001

IV. Приложения

Металлообрабатывающее оборудование

Приложение 1.1

Корректировка ТЕРм части 1 для определения  расценок на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ)
№ п/п	Cтанки  с числовым программным управлением (ЧПУ) массой:	Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч	Оплату труда рабочих-монтажников, руб.	
		увеличивать на	
1.	от 1,1 до 20 т	35,2 	310,46	
2.	свыше 20 до 160 т	70,4 	635,01	

Приложение 1.2

Расход подкладок металлических, исключаемых при установке станков в собранном виде
Шифр расценки	Расход подкладок металлических, кг	
01-01-001-01	3	
01-01-001-02	4,5	
01-01-001-03	7,5	
01-01-001-04	12	
01-01-001-05	16,5	
01-01-001-06	22,5	
01-01-001-07	30	

Приложение 1.3

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания на холостом ходу станков с ЧПУ
Шифр расценки	Расход электроэнергии, кВт.ч	Шифр расценки	Расход электроэнергии, кВт.ч	
01-01-001-01	138	01-01-011-03	2464	
01-01-001-02	480	01-01-011-04	3200	
01-01-001-03	640	01-01-011-05	3520	
01-01-001-04	960	01-01-011-06	3840	
01-01-001-05	1184	01-01-011-07	3840	
01-01-001-06	1482	01-01-011-08	960	
01-01-001-07	1600	01-01-011-09	4800	
01-01-011-01	2240	01-01-011-10	10720	
01-01-011-02	2240	01-01-011-11	5280	

Подъемно-транспортное оборудование

Приложение 3.1

Коэффициент при уклоне местности более 15%
Вид оборудования	Коэффициент при уклоне местности до	
	30º	45º	
Канаты несущие, сетевые, тяговые, тягово-несущие, предохранительные сети	1,7	2,1	
Оборудование опор и станций 	1,3	1,5	
Примечания:
1. Затраты на монтаж канатов и предохранительных сетей на натяжном участке с различными уклонами местности принимаются по наибольшему уклону на данном участке.
2. При уклоне местности более 45° затраты на монтаж всех видов оборудования подвесных канатных дорог определяются по индивидуальным расценкам.

Приложение 3.2

Коэффициент, учитывающий препятствия на местности
Препятствия на местности	Коэффициент	
Глубокий снег	1,25	
Овраги, ущелья, реки и каналы шириной до 50 м, болота, невырубленные посадки, жилые и промышленные здания, территории, закрытые для свободного прохода	1,3	
Шоссейные дороги, реки, каналы шириной свыше 50 м	1,6	
Железные дороги, линии связи и электропередачи	2,2	
Примечания:
1. При наличии на местности одновременно нескольких из перечисленных в таблице препятствий следует применять один наибольший коэффициент.
2. При наличии на местности труднодоступных горных участков, сильно заболоченных местностей затраты на монтаж определяются по индивидуальным расценкам.
3. При наличии на местности уклона свыше 15° и препятствия соответствующие коэффициенты перемножаются.

Приложение 3.3

Коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря
Высота объекта над уровнем моря, м	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	
Коэффициент	1,06	1,12	1,21	1,3	1,4	

Приложение 3.4

Коэффициент, применяемый в условиях, отличающихся от указанных
Наименование оборудования	Коэффициент	
Тяговые, сетевые, несущие, тягово-несущие канаты и предохранительные сети	1,1 – на каждые 10 м высоты сверх указанных в настоящем пункте	
Тяговые канаты	1,1 – на каждую станцию больше двух	
Оборудование головок опор высотой, м:		
21-30	1,15	
31-40	1,2	
51-150	1,4	
Оборудование станций высотой, м:		
6-20	1,2	
21-40	1,3	
41-50	1,4	
51-150	1,6	

Приложение 3.5

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования
1. Гравий, щебень, бетонные блоки, железобетонные плиты и прочие материалы для заполнения ящиков противовесов и для противовесных грузов.
2. Деревянные конструкции.
3. Кабели, провода, шнуры электрические всех марок и сечений, поставляемые с неразделанными концами.
4. Сетки металлические, поставляемые в не заготовленном виде.

Приложение 3.6

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования
Номер таблицы ТЕРм	Электро-
энергия,
кВт.ч	Сжатый
воздух, м3		Номер таблицы ТЕРм	Электро-
энергия,
кВт.ч	Сжатый воздух, м3	
с 03-01-001-26 по 03-01-001-31	1768	-		03-01-068-06	10361	-	
с 03-01-001-32 по 03-01-001-35	2661	-		03-01-068-07	3391	-	
с 03-01-001-36 по 03-01-001-54	3216	-		03-01-068-08	8618	-	
03-01-001-55	6414	-		03-02-056-01	453	-	
с 03-01-001-56 по 03-01-001-64	4307	-		03-02-056-02	514	-	
с 03-01-001-65 по 03-01-001-76	5397	-		03-02-056-03	574	-	
03-01-017-23	1408	-		03-02-056-04	635	-	
03-01-017-24	916	-		03-02-056-05	695	-	
с 03-01-018-09 по 03-01-018-12	1732	-		03-02-056-06	756	-	
с 03-01-018-13 по 03-01-018-15	2072	-		03-02-056-07	817	-	
с 03-01-019-11 по 03-01-019-13	4847	-		03-03-006-31	36,6	-	
03-01-021-21; 03-01-021-22	1128	-		03-03-006-32	43,9	-	
с 03-01-021-23 по 03-01-021-26	3122	-		03-03-006-36	22,5	-	
03-01-033-02	5083	-		03-05-002-01	1714	-	
03-01-034-01	5083	-		03-05-002-02	102	-	
03-01-034-02	9017	-		03-05-003-01	4822	-	
03-01-036-01; 03-01-036-02	5083	-		03-05-003-02	7870	-	
03-01-037-01	5083	-		03-05-003-03	289	-	
03-01-037-02	9017	-		03-05-003-04	473	-	
03-01-037-03	16283	-		03-06-001-01	-	800	
03-01-037-04	10625	-		03-06-001-04	-	1200	
03-01-038-01	9017	-		03-06-001-08	988	-	
03-01-053-01	12378	-		03-06-001-09	79,2	-	
03-01-053-02	10708	-		03-06-001-10	434,5	-	
03-01-065-04	3373	-		03-06-001-12	79,2	-	
03-01-065-05	7038	-		03-06-001-15	434,5	-	
03-01-068-05	4834	-					

Теплосиловое оборудование

Приложение 6.1

Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию

Таблица 1

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 АТА)
Измеритель: компл.
Шифр расценки 	Наименование и техническая характеристика оборудования	Топливо (один из видов)	Химически очищенная вода, т	Электроэнергия, кВтч	
		Дрова, м3	Мазут, т	Естественный газ, тыс.м3			
	Котлы газомазутные, паропроизводительность, т/ч, до:	
6-01-016-01	1	-	0,35	0,45	1	70	
6-01-016-01	2,5	-	0,67	1,13	2,5	176	
6-01-016-01	10	-	3,5	4,5	10	703	
6-01-016-02,
6-01-016-03	75	-	25,96	33,75	75	5274	
6-01-016-04	160	-	55,4	72	160	11250	
	Котлы на твердом топливе и пылеугольные, паропроизводительность, т/ч, до:	
6-01-016-05,
6-01-016-06	25	46,15	-	-	25	1758	
6-01-016-07	75	138,4	-	-	75	5274	
6-01-016-08	160	295,4	-	-	160	11250	

Таблица 2

Расход материальных ресурсов на испытание на паровую плотность паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше
Измеритель: компл.
Шифр расценки 	Топливо (один из видов)	Химически очищенная вода, т	Конденсат, т	Пар, ГДж (Гкал)	Электроэнергия, кВтч	
	Мазут, т	Естественный газ, тыс.м3					
6-01-016-09	30	38	384	-	504 (120,3)	6000	
6-01-016-10	87	113	-	1134	1652 (394,4)	17719	
6-01-016-11	115	150	-	1500	2000 (477,7)	23437	
6-01-016-11	216	281	-	2814	3076 (734,7)	42000	
6-01-016-12	369	480	-	4800	4970 (1187)	72000	
6-01-016-13	1223	1590	-	15900	16931 (4044)	240000	
6-01-016-14	41	53	528	-	797 (190,4)	8250	
6-01-016-15	97	126	-	1260	1702 (406,4)	19687	
6-01-016-16	127	165	-	1650	2063 (292,7)	25781	
6-01-016-16	216	281	-	2814	3076 (734,7)	42000	
6-01-016-17	107	139	-	1386	1752 (418,4)	21656	
6-01-016-17	232	301	-	3015	3155 (753,7)	45000	
6-01-016-18	392	501	-	5100	4957 (1184)	76500	
6-01-016-19	723	940	-	9405	9093 (2172)	142500	
6-01-016-20	1345	1749	-	17490	18773 (4484)	264000	

Таблица 3

Расход материальных ресурсов для химической очистки паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше
Измеритель: компл.
Шифр 
расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Вода, т	Пар, ГДж (Гкал)	Электроэнергия, кВтч	
		техническая	химически очищенная			
	Котлы П-образной компоновки, работающие на газомазутном топливе, паропроизводительность, т/ч:	
6-01-015-01	160	4000	600	3688 (881)	87696	
6-01-015-02	320-420	7600	3000	7578 (1810)	230400	
6-01-015-03	500-670	17200	5100	10258 (2450)	241920	
6-01-015-04	1000	21300	8000	16077 (3840)	483840	
6-01-015-05	2650	53800	12000	50911 (12160)	975360	
	Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч:	
6-01-015-06	220	5850	780	4425 (1057)	123984	
6-01-015-07	320-420	9880	3900	9094 (2172)	299520	
6-01-015-08	500-670	22360	6630	12309 (2940)	314880	
	Котлы Т-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч:	
6-01-015-09	420	9980	3900	9094 (2172)	449280	
6-01-015-10	670	22360	6630	12309 (2940)	472320	
6-01-01511	1000	27690	10400	16077 (3840)	629760	
6-01-015-12	1650	39000	11700	34541 (8250)	944640	
6-01-015-13	2650	70000	15600	66184 (15808)	1900800	

Таблица 4

Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше, т
Измеритель: компл.
Шифр расценки	Наименование работ	Соляная  ингибированная кислота 4%	Технический уротропин 0,25%	Нитрат натрия
1%	Водный аммиак	Гидразин гидрат	Каптакс	Ингибиторы
ОП-7 или ОП-10	Гашеная известь	Серная кислота	Трилон Б или ЭДТК	Реагент, один из видов	Лимонная кислота	
												Серная кислота	Фталевый ангидрид	Концентрат НМК		
А. ПРИ ОДНОКОНТУРНОЙ СХЕМЕ	
	Очистка соляной кислотой котлов паропроизводительностью, т/ч:	
6-01-015-01,
6-01-015-06	160-220	44	0,6	2,5	10,8	-	-	-	6,24	-	-	-	-	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-07	320	55	0,75	3,1	13,5	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-03,
6-01-015-07,
6-01-015-08	420-500	66	0,9	3,7	16,2	-	-	-	9,35	-	-	-	-	-	-	
6-01-015-03,
6-01-015-08,
6-01-015-10	670	110	1,5	6,2	27	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	
	Очистка фталевым ангидридом котлов паропроизводительностью, т/ч:	
6-01-015-01,
6-01-015-06	160-220	-	-	-	7,6	0,24	0,09	0,48	0,32	0,22	-	-	7,2	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-07	320	-	-	-	9,5	0,3	0,12	0,6	0,4	0,28	-	-	9	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-03,
6-01-015-07,
6-01-015-08	420-500	-	-	-	11,4	0,36	0,14	0,72	0,48	0,33	-	-	10,8	-	-	
6-01-015-03,
6-01-015-08,
6-01-015-10	670	-	-	-	19	0,6	0,24	1,2	0,8	0,55	-	-	18	-	-	
6-01-015-04	1000, (газо-мазутных)	-	-	-	19	0,6	0,24	1,2	0,7	0,55	-	-	18	-	-	
6-01-015-11	1000 (пыле-угольных)	-	-	-	22,8	0,72	0,29	1,44	0,96	0,66	-	-	21,6	-	-	
	Очистка раствором комплексона, серной кислотой или фталевым ангидридом, или концентратом НМК	
6-01-015-02,
6-01-015-07	320	-	-	-	9,5	0,25	0,12	0,6	3,26	2,25	4,5	5,4	6,75	9	-	
6-01-015-02,
6-01-015-03,
6-01-015-07,
6-01-015-08	420-500	-	-	-	11,4	0,3	0,14	0,72	3,9	2,7	5,4	6,5	8,1	11	-	
6-01-015-03,
6-01-015-08,
6-01-015-10	670	-	-	-	19	0,5	0,24	1,2	6,5	4,5	9	10,8	13,5	18	-	
6-01-015-04	1000, (газо-мазутных)	-	-	-	19	0,5	0,24	1,2	6,5	4,5	9	10,8	13,5	18	-	
6-01-015-11	1000 (пыле-угольных)	-	-	-	22,8	0,6	0,29	1,44	7,8	5,4	10,8	13	16,2	22	-	
6-01-015-12	1650 (пыле-угольных	-	-	-	38	1	0,48	2,4	13	9	18	21,6	27	36	-	
6-01-015-05	2650, (газо-мазутных)	-	-	-	45,6	1,2	0,58	2,88	15,7	10,8	21,6	26	32,4	-	-	
6-01-015-13	2650 (пыле-угольных)	-	-	-	76	2	0,96	4,8	26,1	18	36	43,2	54	-	-	
	Очистка раствором комплексона, лимонной кислотой, котлов паропроизводительностью, т/ч:	
6-01-015-12	1650 (пыле-угольных	-	-	-	38	1	0,48	2,4	13	9	18	-	-	-	18	
6-01-015-05	2650, (газо-мазутных)	-	-	-	45,6	1,2	0,58	2,9	15,6	10,8	21,6	-	-	-	21,6	
6-01-015-13	2650 (пыле-угольных)	-	-	-	76	2	0,96	4,8	26	18	36	-	-	-	36	
Б. ПРИ ДВУХКОНТУРНОЙ СХЕМЕ	
	Очистка соляной ингибированной кислотой  питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором комплексона с серной кислотой пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч:	
6-01-015-02,
6-01-015-07	320	44	0,6	2,5	16,5	0,15	0,07	0,36	6,4	0,2	2,7	3,25	-	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-03,
6-01-015-07,
6-01-015-08	420-500	55	0,75	3,1	21,1	0,2	0,1	0,48	8,2	0,25	3,6	4,3	-	-	-	
6-01-015-03,
6-01-015-08,
6-01-015-10	670	70	1	4	25,7	0,22	0,14	0,53	10,5	0,3	4	4,8	-	-	-	
	Очистка соляной ингибированной кислотой питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором фталевого ангидрида пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч:	
6-01-015-02,
6-01-015-07	320	44	0,6	2,5	16,5	0,18	0,07	0,36	6,4	0,2	-	-	5,4	-	-	
6-01-015-02,
6-01-015-03,
6-01-015-07,
6-01-015-08	420-500	55	0,75	3,1	21,1	0,24	0,1	0,48	8,2	0,25	-	-	7,2	-	-	
6-01-015-03,
6-01-015-08,
6-01-015-10	670	70	1	4	25,7	0,26	0,14	0,53	10,5	0,3	-	-	7,9	-	-	
Примечание.
Номенклатура  и расход реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае по технологической карте или по фактическим затратам.

Таблица 5

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность водогрейных котлов
Измеритель: компл.
Шифр расценки	Топливо (один из видов)	Вода, т	Электроэнергия, кВт.ч	
	Мазут, т	Естественный газ, тыс. м3	химически очищенная	техническая		
6-01-073-01,
6-01-073-04	21,3	27,72	200,2	150	3508	
6-01-073-02,
6-01-073-05	99	129	350	630	9532	
6-01-073-03 (1)	8,53	11,09	156,8	108	2641	
6-01-073-03 (2)	12,8	16,63	231	225	4389	
6-01-073-06	179	232	567	995	12835	
Примечания:
1. Для котлов теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал).
2. Для котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал).

Таблица 6

Расход электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц
Измеритель: шт.
Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Расход электроэнергии, кВт.ч	
	Мельница молотковая, производительность, т/ч:		
	по бурому углю		
6-02-011-06	10	834	
6-02-011-09	80	8003	
	по каменному углю		
6-02-011-07	16	3285	
6-02-011-07	25	6437	
6-02-011-08	50	8003	
	Мельница среднеходная валковая, производительность, т/ч:		
6-02-011-10	4,5	432	
6-02-011-10	6,5	663	
6-02-011-11	11,5	1085	
6-02-011-12	16	1488	
6-02-011-13	25	2957	
6-02-011-14	80	54816	
	Мельница-вентилятор, производительность, т/ч:		
6-02-011-15	12,5	4032	
6-02-011-15	25	7776	
6-02-011-16	35	11488	
6-02-011-17	70	17344	

Таблица 7

Расход воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки
Измеритель: компл.
Шифр нормы 	Наименование и техническая характеристика оборудования	Фильтрующий материал	Расход на один аппарат, м3	Качест-во воды	
		наименование	объем, м3	на заг-рузку	на от-мывку	на регене-рацию	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм:								
6-03-001-01	1000	Антрацит или кварцевый песок	0,8	8	13	-	21	техничес-кая	
6-03-001-02	1400	-«-	1,6	16	29	-	45	-«-	
6-03-001-03	2000	-«-	4,3	43	52	-	95	-«-	
6-03-001-04	2600	-«-	7,9	79	87	-	166	-«-	
6-03-001-05	3000	-«-	11	110	117	-	227	-«-	
6-03-001-05	3400	-«-	14,7	147	153	-	300	-«-	
	То же, двухкамерный, диаметр, мм:								
6-03-001-06	3400	Антрацит или кварцевый песок	23,8	238	306	-	544	техничес-кая	
	То же, трехкамерный, диаметр, мм:								
6-03-001-07	3400	Антрацит или кварцевый песок	33,8	338	459	-	797	техничес-кая	
	Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм:								
6-03-001-08	700	Сульфоуголь	0,77	8	3	5	13	осветлен-ная	
6-03-001-09	1000	-«-	1,6	16	8	15	31	-«-	
6-03-001-10	1400	-«-	3,42	34	11	21	55	-«-	
6-03-001-11	2000	-«-	7,85	79	31	45	124	-«-	
6-03-001-12	2600	-«-	13,25	133	65	111	244	-«-	
6-03-001-13	3000	-«-	17,75	178	70	102	280	-«-	
6-03-001-14	3400	-«-	22,75	228	114	195	423	-«-	
	То же, второй ступени, диаметр, мм: 								
6-03-001-15	1000	Сульфоуголь	1,2	12	5	8	20	катиони-рованная	
6-03-001-16	1400	-«-	2,66	27	13	27	54	-«-	
6-03-001-17	2000	-«-	4,7	47	19	34	81	-«-	
6-03-001-18	2600	-«-	7,95	80	39	81	161	-«-	
6-03-001-18	3000	-«-	10,6	106	42	75	181	-«-	
	Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм:								
6-03-001-08	700	Катионит	0,77	8	3	5	13	осветлен-ная	
6-03-001-09	1000	-«-	1,6	16	8	15	31	-«-	
6-03-001-10	1400	-«-	3,42	34	14	21	55	-«-	
6-03-001-11	2000	-«-	5,95	60	31	45	105	-«-	
6-03-001-12	2600	-«-	10,1	101	65	111	112	-«-	
6-03-001-13	3000	-«-	13,5	135	70	102	137	-«-	
6-03-001-14	3400	-«-	17,3	173	114	195	368	-«-	
	То же, второй ступени, диаметр, мм: 								
6-03-001-15	1000	Катионит	1,2	12	5	8	20	катиони-рованная	
6-03-001-16	1400	-«-	2,66	27	13	27	54	-«-	
6-03-001-17	2000	-«-	3,45	35	19	34	69	-«-	
6-03-001-18	2600	-«-	5,8	58	39	81	139	-«-	
6-03-001-18	3000	-«-	7,8	78	42	75	153	-«-	
	Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм:								
6-03-001-11	2000	Анионит	5,0	50	99	120	170	осветлен-ная	
6-03-001-12	2600	-«-	8,5	85	66	100	185	-«-	
6-03-001-13	3000	-«-	11,4	114	222	268	382	-«-	
6-03-001-14	3400	-«-	14,6	146	291	351	497	-«-	
	То же, второй ступени, диаметр, мм: 								
6-03-001-17	2000	Анионит	2,95	30	59	78	108	катиони-рованная	
6-03-001-18	2600	-«-	5,0	50	99	131	181	-«-	
6-03-001-18	3000	-«-	6,7	67	132	175	242	-«-	
	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм:								
6-03-001-19	2000	Катионит + анионит	5	50	68	94	144	катиони-рованная	
	То же, с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: 								
6-03-001-20	2000	Катионит + анионит	3,8	38	48	71	109	катиони-рованная	
6-03-001-21	2600	-«-	6,4	64	81	125	189	-«-	
6-03-001-22	3400	-«-	11	110	142	209	319	-«-	
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм:								
6-03-001-23	1600	Катионит + анионит	3,8	38	41	54	92	катиони-рованная	
6-03-001-24	2000	-«-	6,4	64	82	110	174	-«-	
6-03-001-25	2600	-«-	11	110	135	180	290	-«-	
	Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм:								
6-03-001-28	2000	Активированный уголь	7,8	78	19	-	97	осветлен-ная	
6-03-001-29	2600	-«-	13,2	132	31	-	163	-«-	
6-03-001-30	3000	-«-	17,8	178	42	-	220	-«-	
6-03-001-31	3400	-«-	22,8	228	55	-	283	-«-	
	Солерастворитель, диаметр, мм:								
6-03-004-01	400	Антрацит	0,06	1	8	-	9	техничес-кая	
6-03-004-02	700	Кварцевый песок	0,22	2	16	-	18	-«-	
6-03-004-03	1000	-«-	0,4	4	35	-	36	-«-	

Таблица 8

Расход ортофосфорной кислоты на промывку агрегатов паротурбинных и газотурбинных
Измеритель: компл.
Шифр расценки	Ортофосфорная кислота, т	Шифр расценки	Ортофосфорная кислота, т	
6-04-001-01	2,2	6-04-003-03	1,8	
6-04-001-02	4,6	6-04-003-04	1,9	
6-04-001-03	8	6-04-004-01	0,1	
6-04-001-04	15	6-04-004-02	0,1	
6-04-002-01	1,9	6-04-004-03	0,1	
6-04-002-02	3,8	6-04-004-04	0,1	
6-04-002-03	3,9	6-04-004-05	1,5	
6-04-002-04	6	6-04-005-01	0,1	
6-04-003-01	0,3	6-04-005-02	0,3	
6-04-003-02	0,6	6-04-006-01	1,8	

Таблица 9

Расход материальных ресурсов на индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой агрегатов паротурбинных и газотурбинных
Измеритель: компл.
Шифр расценки	Пар, ГДж (Гкал)	Вода, т	Конденсат, т	Электроэнергия, кВт.ч	Природный газ, м3	
		техническая	химически очищенная				
1	2	3	4	5	6	7	
6-04-001-01	61300 (14636)	2920	1720	1220	587400	-	
1	2	3	4	5	6	7	
6-04-001-02	85900 (20515)	3060	2320	3150	954525	-	
6-04-001-03	148000 (35292)	5000	3500	5250	1492975	-	
6-04-001-04	280000 (66910)	5730	4840	5050	2594350	-	
6-04-002-01	45000 (10755)	1800	700	460	388485	-	
6-04-002-02	70100 (16733)	4600	3000	2500	608760	-	
6-04-002-03	61100 (14593)	4800	3200	2700	536670	-	
6-04-002-04	96600 (23080)	7680	5700	4940	863478	-	
6-04-003-01	8030 (1919)	400	150	100	64481	-	
6-04-003-02	13200 (3163)	490	180	90	100926	-	
6-04-003-03	39000 (9313)	1240	440	330	338823	-	
6-04-003-04	63500 (15168)	1500	500	400	608760	-	
6-04-004-01	4630 (1105)	70	32	-	30353	-	
6-04-004-02	3840 (918)	100	48	-	23986	-	
6-04-004-03	5170 (1235)	130	69	-	32271	-	
6-04-004-04	14300 (3427)	490	180	-	109337	-	
6-04-004-05	56500 (13483)	1265	460	345	473480	-	
6-04-005-01	4990 (1193)	130	69	-	31181	-	
6-04-005-02	7720 (1845)	400	150	100	45791	-	
6-04-006-01	9290 (2218)	52500	-	-	1065542	6531000	

Приложение 6.2

Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки
Измеритель: компл.
Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Высота слоя, м	Объем, м3	Масса, т	
				Ант-рацит	Кварце-вый
песок	Сульфо-уголь	Акти-виро-ванный уголь	Анио-нит	Катио-нит	Кольца Рашига	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Фильтр осветлительный вертикальный	
	однокамерный, диаметр, мм:										
6-03-001-01	1000	1	0,8	0,7	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-02	1400	1	1,6	1,3	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-03	2000	1	4,3	3,5	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-04	2600	1	7,9	5,1	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-05	3000	1	11	7,6	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-05	3400	1	14,7	11,7	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-01	1000	1	0,8	-	1,3	-	-	-	-	-	
6-03-001-02	1400	1	1,6	-	2,6	-	-	-	-	-	
6-03-001-03	2000	1	4,3	-	6,9	-	-	-	-	-	
6-03-001-04	2600	1	7,9	-	10,3	-	-	-	-	-	
6-03-001-05	3000	1	11	-	15,3	-	-	-	-	-	
6-03-001-05	3400	1	14,7	-	23,3	-	-	-	-	-	
	двухкамерный, диаметр, мм:										
6-03-001-06	3400	0,9х2	23,8	19,1	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-06	3400	0,9х2	23,8	-	38,2	-	-	-	-	-	
	трехкамерный, диаметр, мм:										
6-03-001-07	3400	0,9х3	33,8	27,1	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-07	3400	0,9х3	33,8	-	54,2	-	-	-	-	-	
	Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм:	
6-03-001-08	700	2	0,77	-	-	0,54	-	-	-	-	
6-03-001-09	1000	2	1,6	-	-	1,12	-	-	-	-	
6-03-001-10	1400	2	3,42	-	-	2,42	-	-	-	-	
6-03-001-11	2000	2,5	7,85	-	-	5,5	-	-	-	-	
6-03-001-12	2600	2,5	13,25	-	-	9,3	-	-	-	-	
6-03-001-13	3000	2,5	17,75	-	-	12,4	-	-	-	-	
6-03-001-14	3400	2,5	22,75	-	-	15,9	-	-	-	-	
6-03-001-08	700	2	0,77	-	-	-	-	-	0,44	-	
6-03-001-09	1000	2	1,6	-	-	-	-	-	0,84	-	
6-03-001-10	1400	2	3,42	-	-	-	-	-	1,81	-	
6-03-001-11	2000	1,9	5,95	-	-	-	-	-	4,2	-	
6-03-001-12	2600	1,9	10,1	-	-	-	-	-	7,2	-	
6-03-001-13	3000	1,9	13,5	-	-	-	-	-	9,6	-	
6-03-001-14	3400	1,9	17,3	-	-	-	-	-	12,2	-	
6-03-001-11	2000	1,6	5	-	-	-	-	3,7	-	-	
6-03-001-12	2600	1,6	8,5	-	-	-	-	6,3	-	-	
6-03-001-13	3000	1,6	11,4	-	-	-	-	8,45	-	-	
6-03-001-14	3400	1,6	14,6	-	-	-	-	10,8	-	-	
	То же второй ступени, диаметр, мм:	
6-03-001-15	1000	1,5	1,2	-	-	0,84	-	-	-	-	
6-03-001-16	1400	1,5	2,66	-	-	1,62	-	-	-	-	
6-03-001-17	2000	1,5	4,7	-	-	3,3	-	-	-	-	
6-03-001-18	2600	1,5	7,95	-	-	5,6	-	-	-	-	
6-03-001-18	3000	1,5	10,6	-	-	7,4	-	-	-	-	
6-03-001-15	1000	1,1	1,2	-	-	-	-	-	0,59	-	
6-03-001-16	1400	1,1	2,66	-	-	-	-	-	1,3	-	
6-03-001-17	2000	1,1	3,45	-	-	-	-	-	2,45	-	
6-03-001-18	2600	1,1	5,8	-	-		-	-	4,1	-	
6-03-001-18	3000	1,1	7,8	-	-		-	-	5,55	-	
6-03-001-17	2000	0,95	2,95	-	-	-	-	2,2	-	-	
6-03-001-18	2600	0,95	5	-	-	-	-	3,8	-	-	
6-03-001-18	3000	0,95	6,7	-	-	-	-	5	-	-	
	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм:	
6-03-001-19	2000	1,73	5	-	-	-	-	1,85	1,78	-	
	То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм:	
6-03-001-20	2000	1,2	3,8	-	-	-	-	1,4	1,35	-	
6-03-001-21	2600	1,2	6,4	-	-	-	-	2,35	2,25	-	
6-03-001-22	3400	1,2	11	-	-	-	-	4,1	3,9	-	
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм:	
6-03-001-23	1600	1,5	3,8	-	-	-	-	1,4	1,35	-	
6-03-001-24	2000	2,1	6,4	-	-	-	-	2,35	2,25	-	
6-03-001-25	2600	2	11	-	-	-	-	4,1	3,9	-	
	Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм:	
6-03-001-28	2000	2,5	7,8	-	-	-	1,7	-	-	-	
6-03-001-29	2600	2,5	13,2	-	-	-	2,9	-	-	-	
6-03-001-30	3000	2,5	17,8	-	-	-	3,9	-	-	-	
6-03-001-31	3400	2,5	22,8	-	-	-	5	-	-	-	
	Солерастворитель, диаметр, мм:	
6-03-001-01	400	0,46	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	
6-03-001-02	700	0,36	0,22	-	0,36	-	-	-	-	-	
6-03-001-03	1000	0,3	0,4	-	0,64	-	-	-	-	-	
	Декарбонизатор, диаметр, мм:	
6-03-001-01	1800	2,5	6,36	-	-	-	-	-	-	3,38	
6-03-001-02	2400	3	13,56	-	-	-	-	-	-	7,21	
6-03-001-03	3400	3	27,22	-	-	-	-	-	-	14,48	
Примечания:
1. Для получения 1 т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8 т нормального антрацита.
2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно технологии, предусмотренной проектом.

Приложение 6.3

Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных
Измеритель: компл.
Шифр расценки 	Масло, т	Иввиоль, т	Силикагель, т	Водород, кг	Углекислота, кг	Ингибированная кислота, т	
6-04-001-01	30,2	-	1,2	22	490	-	
6-04-001-02	67,7	6	1,2	32	710	-	
6-04-001-03	77,8	-	1,3	36	800	-	
6-04-001-04	83,5	-	1,4	38,4	845	-	
6-04-002-01	35,5	-	1	19	420	-	
6-04-002-02	64,8	-	1,1	25	550	-	
6-04-002-03	43,2	-	1,1	25,5	561	-	
6-04-002-04	63,4	-	1,2	32	710	40	
6-04-003-01	3,2	-	0,6	-	-	-	
6-04-003-02	9,6	-	0,6	9	200	-	
6-04-003-03	15,1	-	0,87	18,3	405	-	
6-04-003-04	30,7	-	1	19	420	-	
6-04-004-01	1,1	-	0,1	-	-	-	
6-04-004-02	1,1	-	0,1	-	-	-	
6-04-004-03	1,6	-	0,1	-	-	-	
6-04-004-04	3,2	-	0,6	-	-	-	
6-04-004-05	26,9	-	1	19	420	-	
6-04-005-01	1,6	-	0,1	-	-	-	
6-04-005-02	3,2	-	0,6	-	-	-	
6-04-006-01	50	-	1	19	420	-	

Компрессорные установки, насосы и вентиляторы

Приложение 7.1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования
1. Трубы водоподъемные по таблице 07-04-030, не входящие в комплект поставки оборудования.

Приложение 7.2

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования
№ нормы	Наименование и техническая характеристика оборудования	Электроэнергия,
кВт.ч	Пар,
т	Вода химически очищенная,
м3	Газ природный,
1000 м3
	
	Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т:				
	
07-01-001-02	1,2	374	-	28	-
	
07-01-001-03	4,1	3116	-	30	-
	
07-01-001-04	7,8	4969	-	250	-
	
07-01-001-05	15,6	7838	-	578	-
	
	Компрессорная установка оппозитная, масса, т:				
	
07-01-012-01	5	1311	-	0,4	-
	
07-01-012-02	12	3895	-	0,6	-
	
07-01-012-03	25,6	6175	-	3	-
	
07-01-012-04	34,7	6200	-	3,3	-
	
07-01-012-05	45	6270	-	11,8	-
	
07-01-012-06	68	12067	-	24,2	-
	
07-01-012-07	103	20009	-	16,5	-
	
07-01-012-08	114	51852	-	14,1	-
	
07-01-012-09	155	61738	-	18,3	-
	
	Компрессор угловой V и W-образный, холодильный, масса, т: 				
	
07-01-034-01	0,13	76	-	-	-
	
07-01-034-02	0,43	456	-	-	-
	
07-01-034-03	0,79	456	-	-	-
	
07-01-034-04	1,15	608	-	-	-
	
07-01-034-05	2,82	1520	-	-	-
	
07-01-034-06	5,79	1520	-	-	-
	
	Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т:				
	
07-01-035-01	0,18	76	-	-	-
	
07-01-035-02	0,7	152	-	-	-
	
07-01-035-03	1,2	456	-	-	-
	
07-01-035-04	2,6	760	-	-	-
	
07-01-035-05	4,45	1520	-	-	-
	
	Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, холодильная, масса, т:				
	
07-01-036-01	9,3	3800	-	-	-
	
07-01-036-02	16.6	5985	-	-	-
	
07-01-036-03	19	5985	-	-	-
	
07-01-047-03	Мембранный компрессор массой 2,6 т	57	-	-	-
	
	Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т:				
	
07-02-001-01	5,8	14364	-	0,3	-
	
07-02-001-02	9,2	14364	-	0,4	-
	
07-02-001-03	14,5	14459	-	1,1	-
	
07-02-001-04	30,7	14459	-	1,1	-
	
07-02-001-05	41	79895	-	2,4	-
	
07-02-001-06	47,4	79895	-	2,4	-
	
07-02-001-07	63,7	205295	-	2,7	-
	
07-02-001-08	112	205295	-	3,6	-
	
07-02-001-09	123,3	205500	-	3,8	-
	
	то же, с приводом от электродвигателя, масса, т:				
	
07-02-001-10	5,9	7344	-	0,2	-
	
07-02-001-11	9,5	14412	-	0,2	-
	
07-02-001-12	14,4	28548	-	0,1	-
	
07-02-001-13	26,1	28548	-	0,4	-
	
07-02-001-14	37.8	28548	-	0,2	-
	
	Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т:				
	
07-02-002-01	21,1	28595	-	2,3	-
	
07-02-002-02	54,7	79895	-	2	-
	
07-02-002-03	87,8	79895	-	1,8	-
	
07-02-002-04	120,7	285095	-	5	-
	
07-02-003-01	Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 55,8 т	80085	-	11	-
	
	Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса, т:				
	
07-02-004-01	44,1	45800	-	2,6	-
	
07-02-004-02	58,6	285000	-	9,3	-
	
07-02-005-01	Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, массой 77 т	143735	-	-	-
	
	Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса, т:				
	
07-02-006-01	0,5	228	-	-	-
	
07-02-006-02	1,1	570	-	-	-
	
07-02-006-03	то же, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 12т	22800	-	-	-
	
07-02-017-01	Винтовой компрессор массой 10,7 т	9120	-	-	-
	
	Газовоздуходувка центробежная, масса, т:				
	
07-02-028-01	1,3	80	-	-	-
	
07-02-028-02	3,2	300	-	12,1	-
	
07-02-028-03	6,3	2434	-	-	-
	
	Газоперекачивающая установка, (агрегат), масса, т:				
	
07-02-040-01	87,6	-	-	3,2	17,2
	
07-02-040-02	120	-	-	5,9	32,9
	
07-02-040-03	157	-	-	3,6	38,3
	
07-02-040-04	164	-	-	7,5	40
	
07-02-041-01	73,5	-	-	-	15,5
	
07-02-041-02	104	-	-	-	26,3
	
07-02-041-03	160	-	-	-	39
	
07-02-042-01	100	143640	-	-	-
	
07-02-042-02	117,7	285000	-	-	-
	
07-02-043-01	184	-	-	-	32
	
07-02-043-02	219	-	-	-	35
	
07-02-053-03	Компрессор водокольцевой массой 1,4 т	64	-	-	-
	
	Турбокомпрессорный холодильный агрегат и машина, масса, т:				
	
07-02-064-01	26,3	14364	-	-	-
	
07-02-064-02	47,1	28450	-	-	-
	
07-02-064-03	57	143640	-	-	-
	
	Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до:				
	
07-03-001-05	0,7	20	-	-	-
	
07-03-001-06	1,3	65	-	-	-
	
07-03-001-07	2,5	76	-	-	-
	
07-03-001-08	2,9	91	-	-	-
	
	Вентилятор осевой, масса, т, до:				
	
07-03-002-03	0,2	24	-	-	-
	
07-03-002-04	0,3	25	-	-	-
	
	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса, т:				
	
07-03-003-01	0,15	114	-	-	-
	
07-03-003-02	0,6	114	-	-	-
	
07-03-003-03	1,47	684	-	-	-
	
07-03-003-04	5,55	1216	-	-	-
	
07-03-003-05	8,54	2432	-	-	-
	
07-03-003-06	19	6080	-	-	-
	
07-03-003-07	32	9500	-	-	-
	
	Вентилятор дутьевой центробежный двухстороннего всасывания, масса, т:				
	
07-03-003-08	45,1	12160	-	-	-
	
07-03-003-09	73	12160	-	-	-
	
	Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т:				
	
07-03-003-10	73,2	19000	-	-	-
	
07-03-003-11	136	38000	-	-	-
	
	Вентилятор горячего дутья, масса, т:				
	
07-03-004-01	4,3	1520	-	-	-
	
07-03-004-02	7,4	3040	-	-	-
	
	Вентилятор мельничный, масса, т:				
	
07-03-005-01	1,9	251	-	-	-
	
07-03-005-02	4,42	836	-	-	-
	
07-03-005-03	7,3	6080	-	-	-
	
07-03-005-04	17,4	9500	-	-	-
	
07-03-007-01	Агрегат массой 16,2 т, площадь орошения 400 м2 	5700	-	-	-
	
07-03-007-02	Агрегат массой 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 	27360	-	-	-
	
	Дымосос одностороннего всасывания, масса, т:				
	
07-03-018-01	0,67	114	-	-	-
	
07-03-018-02	1,55	684	-	-	-
	
07-03-018-03	2,6	1216	-	-	-
	
07-03-018-04	5,26	2310	-	-	-
	
07-03-018-05	12,75	3040	-	-	-
	
07-03-018-06	17,4	3040	-	-	-
	
07-03-018-06	21	4788			
	
	Дымосос двухстороннего всасывания, масса, т:				
	
07-03-019-01	16,17	2432	-	-	-
	
07-03-019-02	42,6	7600	-	-	-
	
07-03-019-03	42,9	12160	-	-	-
	
	Дымосос осевой, масса, т:				
	
07-03-020-01	65,2	12160	-	-	-
	
07-03-020-02	69,7	12920	-	-	-
	
07-03-020-03	128,2	15200	-	-	-
	
07-03-020-03	140,3	24700	-	-	-
	
	Агрегат насосный, масса, т:				
	
07-04-001-06	1,1	152	-	-	-
	
07-04-001-07	2	152	-	-	-
	
07-04-001-08	2,9	380	-	-	-
	
07-04-001-09	3,4	380	-	-	-
	
07-04-001-10	5	380	-	-	-
	
07-04-001-11	9,4	1900	-	-	-
	
07-04-001-12	12,3	2330	-	-	-
	
07-04-001-13	16,1	3800	-	-	-
	
	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса, т:				
	
07-04-002-01	0,35	-	0,35	-	-
	
07-04-002-02	1,25	-	2,87	-	-
	
07-04-002-03	1,72	-	5,1	-	-
	
07-04-002-04	4,5	-	16,3	-	-
	
	Агрегат насосный, масса, т:				
	
07-04-003-02	1,8	114	-	-	-
	
07-04-003-03	2,3	295	-	-	-
	
07-04-003-04	4,6	760	-	-	-
	
07-04-003-05	6,2	760	-	-	-
	
07-04-003-06	18,2	2850	-	-	-
	
07-04-003-07	31,3	4750	-	-	-
	
	Агрегат электронасосный, масляный, масса, т:				
	
07-04-004-01	1,48	281	-	-	-
	
07-04-004-01	1,73	684	-	-	-
	
	Агрегат насосный конденсатный, масса, т:				
	
07-04-004-02	1,06	574	-	-	-
	
07-04-004-03	4,61	1900	-	-	-
	
07-04-004-04	7,38	3800	-	-	-
	
07-04-004-05	12,86	7600	-	-	-
	
	Агрегат насосный осевой, масса, т:				
	
07-04-004-06	5,55	950	-	-	-
	
07-04-004-06	8,98	2394	-	-	-
	
07-04-004-06	14,01	3800	-	-	-
	
07-04-004-07	36,5	19000	-	-	-
	
07-04-004-08	83,05	30400	-	-	-
	
07-04-004-09	216,8	95000	-	-	-
	
	Агрегат насосный центробежный, масса, т:				
	
07-04-004-10	22,41	12160	-	-	-
	
07-04-004-11	40,2	24320	-	-	-
	
07-04-004-12	81,67	38000	-	-	-
	
07-04-004-13	223	95000	-	-	-
	
	Агрегат насосный питательный с приводом от электродвигателя, масса, т:				
	
07-04-015-01	2,79	1520	-	-	-
	
07-04-015-01	5,02	3800	-	-	-
	
07-04-015-02	8,92	6080	-	-	-
	
07-04-015-03	21,5	23940	-	-	-
	
07-04-015-04	35,21	60800	-	-	-
	
	Агрегат вакуумный насосный, водокольцевой, масса, т:				
	
07-04-027-04	2,4	235	-	-	-
	
07-04-027-05	3,5	282	-	-	-
	
07-04-027-06	13,7	859	-	-	-
	
07-04-028-01	Агрегат элекронасосный, центробежный, консольный, массой 0,25 т	57	-	-	-
	
	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки:				
	
07-04-029-01	АТН 8-1-16	296	-	-	-
	
07-04-029-02	АТН 8-1-22	388	-	-	-
	
	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки:				
	
07-04-030-01	1 ЭЦВ 6-4-130	64	-	-	-
	
07-04-030-02	3 ЭЦВ 6-6,3-85	64	-	-	-
	
07-04-030-03	3 ЭЦВ 6-6,3-125 	103	-	-	-
	
07-04-030-04	1 ЭЦВ 6-10-50	64	-	-	-
	
07-04-030-05	1 ЭЦВ 6-10-110	125	-	-	-
	
07-04-030-06	1 ЭЦВ 6-10-185	182	-	-	-
	
07-04-030-07	ЭЦВ 6-10-235	251	-	-	-
	
07-04-030-08	3 ЭЦВ 6-16-75	125	-	-	-
	
07-04-030-09	3 ЭЦВ 8-16-140	251	-	-	-
	
07-04-030-10	1 ЭЦВ 8-25-100	251	-	-	-
	
	Марки:					
07-04-030-11	2 ЭЦВ 8-25-150	365	-	-	-
	
07-04-030-12	ЭЦВ 8-25-300	730	-	-	-
	
07-04-030-13	ЭЦВ 8-40-60	251	-	-	-
	
07-04-030-14	ЭЦВ 8-40-180	730	-	-	-
	
07-04-030-15	2 ЭЦВ 10-63-110	730	-	-	-
	
07-04-030-16	2 ЭЦВ 10-63-150	1026	-	-	-
	
07-04-030-17	1 ЭЦВ 10-63-270	1482	-	-	-
	
07-04-030-18	ЭЦВ 10-120-60	730	-	-	-
	
07-04-030-19	ЭЦВ 10-160-35Г	502	-	-	-
	
07-04-030-20	1 ЭЦВ 12-160-165	1026	-	-	-
	
07-04-030-21	1 ЭЦВ 12-160-100	1482	-	-	-
	
07-04-030-22	1 ЭЦВ 12-210-25	502	-	-	-
	
07-04-030-23	2 ЭЦВ 12-210-55	1026	-	-	-
	
07-04-030-24	1 ЭЦВ 12-210-145	2850	-	-	-
	
07-04-030-25	2 ЭЦВ 12-255-30Г	730	-	-	-
	
07-04-030-26	ЭЦВ 14-210-300Х	5700	-	-	-
	
07-04-030-27	ЭЦВ 16-375-175Х	5700	-	-	-

Электротехнические установки

Приложение 8.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕРм части 8 отдела 5
раздела 1
№ п/п	Номер таблиц ТЕРм	Условия производства работ	Коэффициенты	
			к затратам труда рабочих-монтажников	к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов	
		Производство работ в вертикальных стволах глубиной, м:			
1	08-05-001	151-300	1,03	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,05	1	
2	08-05-001	301-500	1,07	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,11	1	
3	08-05-001	501-700	1,11	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,18	1	
4	08-05-001	701-1000	1,15	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,25	1	
5	08-05-001	1001-1300	1,16	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,27	1	
6	08-05-001	Свыше 1300	1,18	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,3	1	
		При притоке воды у рабочего места, м3/ч:			
7	08-05-001	6-13	1,07	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,11	1	
8	08-05-001	13,1-20	1,15	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,25	1	
9	08-05-001	Свыше 20	1,21	1	
	08-05-008, 08-05-009		1,33	1	
		Производство работ в горизонтальных и наклонных горных выработках при:			
10	08-05-002-08-05-007	выделении воды из почвы	1,04	1,03	
	08-05-015, 08-05-016		1,05	1	
11	08-05-002-08-05-007	капеже прерывающимися струями	1,09	1,05	
	08-05-015, 08-05-016		1,11	1	
12	08-05-002-08-05-007	сильном капеже непрерывающимися струями	1,2	1,11	
	08-05-015, 08-05-016		1,25	1	
		В наклонных выработках с углом наклона в град.:			
13	08-05-008-08-05-010	13-30	1,16	1	
	08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045		1,58	1,05	
14	08-05-008-08-05-010	31-45	1,3	1	
	08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045		1,69	1,08	
15	08-05-008-08-05-010	свыше 45	1,54	1	
	08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045		1,88	1,11	
16	08-05-001-08-05-017	Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих или строительных работ с электромонтажными	1,15	1,1	

Приложение 8.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕРм части 8 отдела 5 раздела 2
№ п/п	Номер таблиц ТЕРм	Условия производства работ	Коэффициенты	
			к затратам труда рабочих-монтажников	к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов	
		Монтаж электрооборудования в шахте при:			
1	08-05-030 – 08-05-037	выделении воды из почвы	1,05	1,03	
2	08-05-030 – 08-05-037	капеже прерывающимися струями	1,1	1,05	
3	08-05-030 – 08-05-037	сильном капеже непрерывающимися струями	1,25	1,11	
4	08-05-030 – 08-05-037	Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих  или строительных работ с электромонтажными	1,15	1,1	

Приложение 8.3

Нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования
Номер ТЕРм	Электроэнергия, кВт.ч	
08-01-001-9	1157	
08-01-001-12	341	
08-01-001-13	246	
08-01-001-14	1335	
08-01-001-15	719	
08-01-001-16	1098	
08-01-001-17	661	
08-01-001-18	1774	
08-01-001-19	3090	
08-01-001-20	473	
08-01-001-21	2016	
08-01-001-22	1273	
08-01-001-23	6025	
08-01-001-24	897	
08-01-001-25	2325	
08-01-001-26	3700	
08-01-001-27	2051	
08-01-001-28	3383	
08-01-001-29	8280	
08-01-001-30	3727	
08-01-002-1	89	
08-01-002-3	1002	
08-01-004-5	108	
08-01-004-6	187	
08-01-004-7	362	
08-01-005-1	2832	
08-01-005-2	3334	
08-01-005-3	8186	
08-01-005-4	23526	

Приложение 8.4

Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках
Материальные ресурсы	Норма отхода, %	
Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла	1	
Арматура осветительная металлическая	—	
Арматура осветительная пластмассовая	1	
Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная	3	
Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств	3	
Кабели всех марок и сечений	2	
Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей	2	
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно	3	
Провода всех марок сечением свыше 10 мм2	2	
Стекло для осветительной арматуры	2	
Тросы	2	
Трубы асбестоцементные и пластмассовые	2	
Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги)	3	
Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений	3	
Электроустановочные изделия	2	

 
Приложение 8.5 

Таблица замены ресурсов к ТЕРм части 8

Номера
расценок	Ресурсы по ГЭСНм	Ресурсы по ТЕРм	
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход	
08-02-149-01	509-9163	шт.	8	509-0030	шт.	8	
08-02-149-02	509-9163	шт.	8	509-0030	шт.	8	
08-02-314-01	507-9058	10 шт.	0,61	507-2611	10 шт.	0,61	
08-02-314-02	507-9058	10 шт.	0,61	507-2611	10 шт.	0,61	
08-02-314-03	507-9058	10 шт.	1,02	507-2611	10 шт.	1,02	
08-02-314-04	507-9058	10 шт.	0,41	507-2611	10 шт.	0,41	
08-02-315-02	507-9058	10 шт.	0,2	507-2611	10 шт.	0,2	
08-02-394-01	509-9163	шт.	4	509-0030	шт.	4	
	509-9369	шт.	12	509-0020	шт.	12	
08-02-394-02	509-9163	шт.	4	509-0030	шт.	4	
	509-9369	шт.	12	509-0020	шт.	12	
08-02-394-03	509-9163	шт.	4	509-0030	шт.	4	
	509-9369	шт.	12	509-0020	шт.	12	
08-02-394-04	509-9163	шт.	4	509-0030	шт.	4	
	509-9369	шт.	16	509-0020	шт.	16	
08-02-410-01	507-9005	м	0,3	507-0588	10 м	0,03	
08-02-410-02	507-9005	м	0,3	507-0591	10 м	0,03	
08-02-410-03	507-9005	м	0,3	507-0592	10 м	0,03	
08-02-411-01	509-9160	шт.	10	509-0031	шт.	10	
08-02-411-02	509-9160	шт.	10	509-0031	шт.	10	
08-02-411-03	509-9160	шт.	10	509-0031	шт.	10	
08-02-414-01	111-9380	шт.	3,33	111-0179	шт.	3,33	
08-02-417-03	509-9369	шт.	32	509-0020	шт.	32	
08-03-494-01	502-9778	т	0,0685	502-0626	т	0,0685	
08-03-494-02	502-9778	т	0,154	502-0626	т	0,154	
08-03-507-01	509-9369	шт.	2,04	509-0020	шт.	2,04	
08-03-507-02	509-9369	шт.	2,04	509-0020	шт.	2,04	
08-03-511-01	509-9045	100 шт.	0,33	509-0073	100 шт.	0,33	
08-03-511-02	509-9045	100 шт.	0,33	509-0073	100 шт.	0,33	

Оборудование связи

Приложение 10.1

Расстояния перемещения оборудования и материальных ресурсов, учтенные ТЕРм части 10
Отдел	Раздел	Расстояние перемещения, м	
		горизонтальное от приобъектного склада, до	вертикальное, до	
1-4,7	Полностью	200	5	
8	Полностью	200	5	
6,9	Полностью	100	-	
5	1	Места установки	Проектных отметок	

Приложение 10.2

Расход и стоимость электроэнергии для настройки станций телефонных автоматических квазиэлектронных ТЕРм отдела 2 раздела 4
№ п.п.	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт.ч	
1	Центральное управляющее устройство (ЦУУ)	35	
2	Устройство автоматического ввода программ (УАВП)	18	
	Станция, емкость, номеров, до:		
3	256	151	
	в т.ч. абонентские линии	132	
	 соединительные линии	19	
4	512	484	
	в т.ч. абонентские линии	417	
	 соединительные линии	67	
5	1024	1818	
	в т.ч. абонентские линии	1538	
	 соединительные линии	280	
6	2048	6644	
	в т.ч. абонентские линии	5568	
	 соединительные линии	1076	
	Узел автоматической коммутации, количество линий, до:		
7	128	240	
8	256	787	
9	512	2746	

Приложение 10.3

Коэффициент, применяемый при монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях
При высоте, м	Коэффициент	При высоте, м	Коэффициент	
св. 5 до 30	1,25	до 100	1,6	
до 60	1,4	св. 100	1,8	

Приложение 10.4

Коэффициент, применяемый при производстве работ на смежных путях
Число поездов, проходящих по пути в сутки	Коэффициенты	
14-36	1,15	
37-72	1,4	
73-112	1,7	
113-140	2	
св. 140	2,3	

Приложение 10.5

Расход электроэнергии для настройки станций интегральных квазиэлектронных ТЕРм 10 
отдела 2 раздела 5
№ п/п	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт.ч	
1	ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети:		
1.1	при электрической проверке	7	
1.2	при тренировке	7,8	
2	УК – электрическая проверка	460	
3	ИАТСКЭ-3 – электрическая проверка станции, ёмкость, номеров:		
3.1	64	278	
3.2	128	360	
3.3	192	395	
3.4	256	433	

Приложение 10.6

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в части 10 ТЕРм
1. Кабель.
2. Провода (кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием), за исключением отдела 7.
3. Извещатели пожарно­охранной сигнализации.
4. Трубы и комплектующие детали к ним, за исключением отдела 7.
5. Ящики, шкафы.
6. Аппараты приемные и приборы приемно-контрольные на 1 луч.
7. Коробки ответвительные для электрочасофикации.

Приложение 10.7

Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ
АИ - абонентское искание
АК - абонентский комплект
АУД - автоматическая установка данных
АВМ - антенно-волноводный модуль
АМТС - автоматическая междугородная станция
АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества
АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов
АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов
АЗУ - автоматическое запоминающее устройство
БС - антенна бегущей волны коротковолновая
ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовый
ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный
ВГДШ - то же с шунтом
ВГДШ-2У - антенна 2 вибратора горизонтальных, расположенный под углом 90 град. относительно друг друга.
ВГИ - статив входящего группового искания
ВГРД - антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона
ВИП - вторичный источник питания
ВКЗСЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий
ВКЗСЛШ - то же шнурового типа
ВКТН - входящий комплект тонального набора
ВКРШ-Т - статив соединителя и транслятора
ВКУ - видеоконтрольное устройство
ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий
ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа
ВСКО - входящий согласующий комплект с одночастотной полуавтоматикой
ВЧ - высокая частота
ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная
ДВО - дополнительные виды обслуживания
ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная
ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная
ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий
ИКМ - импульсно-кодовая модуляция
ИКТН - исходящий комплект тонального набора
ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий
ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненный
ИТМ - исходящий транслятор междугородного шнура
ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий
КАТ - комплект абонентской тарификации
ККС - комплект конференц-связи
КЛО - комплект линейного оборудования
КС - комплект соединительный
КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий
КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий
КСЛИ - комплект соединительный линейного искания
КСЛТ - комплект соединительных линий
КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий
КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа
КУПШ - комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа
ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная
ЛПН - антенна логопериодическая наклонная
МГИ - маркер группового искания
НУП - необслуживаемый усилительный пункт
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт
НЧ - низкая частота
ОКУ - общий канал управления
ОПС - охранно-пожарная сигнализация
ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое
ОС - охранная сигнализация
ОУП - обслуживаемый усилительный пункт
ОЭР - общие эсплуатационные работы
ПС - пожарная сигнализация
ПТН - приемник тастатурного набора
РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная
РИ - регистровое искание
РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров
РК-ПШ - статив соединителя регистра кода МТС шнурового типа и пересчетчиков
РПА - антенна рупорно-параболическая
РС - стойка резервирования стволов
РСЛ - реле соединительных линий
РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС
РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова
РСЛПИ - реле соединительных линий шнурового типа 
РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации
РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ
РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов
САРН - стойка автоматической регулировки напряжения
САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования
СВ - стойка вспомогательная
СВВГ - стойка вторичного временного группообразования
СВПГ - стойка выделения первичных групп
СДК - стойка технического контроля
СК - соединительный комплект (служба каналов)
СКГ - соединительный комплект групповой
СКИ - соединительный комплект исходящий
СКТВ - стойка переключения телевидения
СКТПВ - стойка контроля программ телевидения
СКТТ - стойка четырехпроводной коммутации
СЛ - соединительная линия
СЛО - стойка линейного управления
СЛУ - стойка линейных усилителей
СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров
СО - стойка оконечная
СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта
СОО - стойка оконечного оборудования
СП - стойка питания
СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей
СТВГ - стойка транзита вторичных групп
СТПГ - стойка транзита первичных групп
СТТГ - стойка транзита третичных групп
СУГО - стойка унифицированная генераторного оборудования
ТРФ - статив тарификации
ТТ - тональный телеграф
ТЭР - технические эксплуатационные работы
УБС - управление, блокировка, сигнализация
УКВ - ультракороткие волны
УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией
УКП - управляющий комплект перфоратора
УПА - устройство включения аппаратуры
УСК - устройство сопряжения каналов
УСП - унифицированная стойка преобразования
УУ - устройство управления
ФСЛ - физическая соединительная линия
ШК/КСЛ - шнуровой комплект (комплект соединительных линий) 
УССЛК – устройство стыковки станционного и линейного кабеля
ШСС - шнур станционный стекловолоконный

Приложение 10.8

Показатели часовой оплаты труда специалистов
Наименование профессий рабочих и специалистов	Стоимость 
чел.-ч. в руб.	
Инженер I категории	14,52	
Техник	9,57	

Приложение 10.9 

Таблица замены ресурсов к ТЕРм части 10

Номера
расценок	Ресурсы по ГЭСНм	Ресурсы по ТЕРм	
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход	
10-06-004-01	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-004-02	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-004-03	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-004-04	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-004-05	502-9003	шт.	1	502-0722	шт.	1	
10-06-004-06	502-9003	шт.	1	502-0723	шт.	1	
10-06-004-07	502-9003	шт.	1	502-0724	шт.	1	
10-06-004-08	502-9003	шт.	1	502-0725	шт.	1	
10-06-004-09	502-9003	шт.	1	502-0726	шт.	1	
10-06-004-10	502-9003	шт.	1	502-0715	шт.	1	
10-06-004-11	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-004-12	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-004-13	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-004-14	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-005-01	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-005-02	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-005-03	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-005-04	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-005-05	502-9003	шт.	1	502-0722	шт.	1	
10-06-005-06	502-9003	шт.	1	502-0723	шт.	1	
10-06-005-07	502-9003	шт.	1	502-0724	шт.	1	
10-06-005-08	502-9003	шт.	1	502-0725	шт.	1	
10-06-005-09	502-9003	шт.	1	502-0726	шт.	1	
10-06-005-10	502-9003	шт.	1	502-0715	шт.	1	
10-06-005-11	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-005-12	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-005-13	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-005-14	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-006-01	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-006-02	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-006-03	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-006-04	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-006-05	502-9003	шт.	1	502-0722	шт.	1	
10-06-006-06	502-9003	шт.	1	502-0723	шт.	1	
10-06-006-07	502-9003	шт.	1	502-0724	шт.	1	
10-06-006-08	502-9003	шт.	1	502-0725	шт.	1	
10-06-006-09	502-9003	шт.	1	502-0726	шт.	1	
10-06-006-10	502-9003	шт.	1	502-0715	шт.	1	
10-06-006-11	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-006-12	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-006-13	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-006-14	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-007-01	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-007-02	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-007-03	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-007-04	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-007-05	502-9003	шт.	1	502-0722	шт.	1	
10-06-007-06	502-9003	шт.	1	502-0723	шт.	1	
10-06-007-07	502-9003	шт.	1	502-0724	шт.	1	
10-06-007-08	502-9003	шт.	1	502-0725	шт.	1	
10-06-007-09	502-9003	шт.	1	502-0726	шт.	1	
10-06-007-10	502-9003	шт.	1	502-0715	шт.	1	
10-06-007-11	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-007-12	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-007-13	502-9003	шт.	1	502-0720	шт.	1	
10-06-007-14	502-9003	шт.	1	502-0721	шт.	1	
10-06-008-01	502-9106	шт.	1	502-0705	шт.	1	
10-06-008-02	502-9106	шт.	1	502-0706	шт.	1	
10-06-008-03	502-9106	шт.	1	502-0706	шт.	1	
10-06-008-04	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-008-05	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-008-06	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-008-07	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-008-08	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-008-09	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-008-10	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-008-11	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-008-12	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-008-13	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-008-14	502-9003	шт.	1	502-0727	шт.	1	
10-06-008-15	502-9003	шт.	1	502-0727	шт.	1	
10-06-008-16	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-008-17	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-008-18	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-008-19	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-008-20	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-008-21	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-009-01	502-9106	шт.	1	502-0705	шт.	1	
10-06-009-02	502-9106	шт.	1	502-0705	шт.	1	
10-06-009-03	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-04	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-05	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-009-06	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-009-07	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-009-08	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-009-09	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-009-10	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-009-11	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-12	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-009-13	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-009-14	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-009-15	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-16	502-9003	шт.	1	502-0719	шт.	1	
10-06-009-17	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-009-18	502-9003	шт.	1	502-0718	шт.	1	
10-06-009-19	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-20	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-21	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-22	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-23	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-24	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-25	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-26	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-27	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-28	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-29	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-30	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-31	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-32	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-33	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-34	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-35	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-36	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-37	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-38	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-39	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-40	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-41	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-42	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-43	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-44	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-45	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-009-46	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-01	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-02	502-9003	шт.	1	502-0727	шт.	1	
10-06-010-03	502-9003	шт.	1	502-0727	шт.	1	
10-06-010-04	502-9003	шт.	1	502-0728	шт.	1	
10-06-010-05	502-9003	шт.	1	502-0728	шт.	1	
10-06-010-06	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-07	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-08	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-09	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-010-10	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-010-12	502-9003	шт.	1	502-0729	шт.	1	
10-06-010-13	502-9003	шт.	1	502-0730	шт.	1	
10-06-010-14	502-9003	шт.	1	502-0728	шт.	1	
10-06-010-15	502-9003	шт.	1	502-0728	шт.	1	
10-06-010-16	502-9003	шт.	1	502-0728	шт.	1	
10-06-010-18	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-19	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-20	502-9003	шт.	1	502-0716	шт.	1	
10-06-010-21	502-9003	шт.	1	502-0717	шт.	1	
10-06-011-01	502-9004	шт.	1	502-0677	шт.	1	
10-06-011-02	502-9004	шт.	1	502-0677	шт.	1	
10-06-011-03	502-9004	шт.	1	502-0678	шт.	1	
10-06-011-04	502-9004	шт.	1	502-0680	шт.	1	
10-06-011-05	502-9004	шт.	1	502-0683	шт.	1	
10-06-011-06	502-9104	шт.	1	502-0675	шт.	1	
10-06-011-07	502-9104	шт.	1	502-0676	шт.	1	
10-06-011-10	502-9004	шт.	1	502-0677	шт.	1	
10-06-011-11	502-9004	шт.	1	502-0677	шт.	1	
10-06-011-12	502-9004	шт.	1	502-0678	шт.	1	
10-06-011-13	502-9104	шт.	1	502-0680	шт.	1	
10-06-011-14	502-9104	шт.	1	502-0683	шт.	1	
10-06-028-01	502-9003	шт.	1	502-0731	шт.	1	
10-06-028-02	502-9003	шт.	1	502-0732	шт.	1	
10-06-028-03	502-9003	шт.	1	502-0734	шт.	1	
10-06-028-04	502-9003	шт.	1	502-0735	шт.	1	
10-06-028-05	502-9003	шт.	1	502-0736	шт.	1	
10-06-028-06	502-9003	шт.	1	502-0737	шт.	1	
10-06-028-07	502-9003	шт.	1	502-0738	шт.	1	
10-06-028-08	502-9003	шт.	1	502-0739	шт.	1	
10-06-028-09	502-9003	шт.	1	502-0740	шт.	1	
10-06-028-10	502-9003	шт.	1	502-0741	шт.	1	
10-06-028-11	502-9003	шт.	1	502-0742	шт.	1	
10-06-029-01	502-9003	шт.	1	502-0731	шт.	1	
10-06-029-02	502-9003	шт.	1	502-0732	шт.	1	
10-06-029-03	502-9003	шт.	1	502-0734	шт.	1	
10-06-029-04	502-9003	шт.	1	502-0735	шт.	1	
10-06-029-05	502-9003	шт.	1	502-0736	шт.	1	
10-06-029-06	502-9003	шт.	1	502-0737	шт.	1	
10-06-029-07	502-9003	шт.	1	502-0738	шт.	1	
10-06-029-08	502-9003	шт.	1	502-0739	шт.	1	
10-06-029-09	502-9003	шт.	1	502-0740	шт.	1	
10-06-029-10	502-9003	шт.	1	502-0741	шт.	1	
10-06-029-11	502-9003	шт.	1	502-0742	шт.	1	
10-06-029-12	502-9003	шт.	1	502-0743	шт.	1	
10-06-029-13	502-9003	шт.	1	502-0744	шт.	1	
10-06-029-14	502-9003	шт.	1	502-0745	шт.	1	
10-06-029-15	502-9003	шт.	1	502-0746	шт.	1	
10-06-029-16	502-9003	шт.	1	502-0747	шт.	1	
10-06-029-17	502-9005	шт.	1	502-0695	шт.	1	
10-06-029-18	502-9005	шт.	1	502-0696	шт.	1	
10-06-029-19	502-9005	шт.	1	502-0696	шт.	1	
10-06-029-20	502-9005	шт.	1	502-0697	шт.	1	
10-06-029-21	502-9005	шт.	1	502-0698	шт.	1	
10-06-029-22	502-9005	шт.	1	502-0699	шт.	1	
10-06-029-23	502-9005	шт.	1	502-0700	шт.	1	
10-06-029-24	502-9005	шт.	1	502-0701	шт.	1	
10-06-029-25	502-9005	шт.	1	502-0702	шт.	1	
10-06-029-26	502-9005	шт.	1	502-0702	шт.	1	
10-06-029-27	502-9005	шт.	1	502-0703	шт.	1	
10-06-029-28	502-9005	шт.	1	502-0703	шт.	1	
10-06-029-29	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-30	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-31	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-32	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-33	502-9005	шт.	1	502-0703	шт.	1	
10-06-029-34	502-9005	шт.	1	502-0703	шт.	1	
10-06-029-35	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-36	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-029-37	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-030-01	502-9005	шт.	1	502-0691	шт.	1	
10-06-030-02	502-9005	шт.	1	502-0692	шт.	1	
10-06-030-03	502-9005	шт.	1	502-0693	шт.	1	
10-06-030-04	502-9005	шт.	1	502-0694	шт.	1	
10-06-030-05	502-9002	шт.	1	502-0663	шт.	1	
10-06-030-06	502-9002	шт.	1	502-0664	шт.	1	
10-06-030-07	502-9002	шт.	1	502-0665	шт.	1	
10-06-030-08	502-9002	шт.	1	502-0666	шт.	1	
10-06-030-09	502-9002	шт.	1	502-0667	шт.	1	
10-06-030-10	502-9002	шт.	1	502-0668	шт.	1	
10-06-030-11	502-9002	шт.	1	502-0657	шт.	1	
10-06-030-12	502-9002	шт.	1	502-0658	шт.	1	
10-06-030-13	502-9002	шт.	1	502-0659	шт.	1	
10-06-030-14	502-9002	шт.	1	502-0660	шт.	1	
10-06-030-15	502-9002	шт.	1	502-0661	шт.	1	
10-06-030-16	502-9002	шт.	1	502-0662	шт.	1	
10-06-030-17	502-9002	шт.	1	502-0662	шт.	1	
10-06-033-04	502-9005	шт.	2	502-0697	шт.	2	
10-06-033-05	502-9005	шт.	2	502-0698	шт.	2	
10-06-033-06	502-9005	шт.	2	502-0700	шт.	2	
10-06-033-07	502-9005	шт.	2	502-0702	шт.	2	
10-06-033-08	502-9005	шт.	2	502-0703	шт.	2	
10-06-033-09	502-9005	шт.	2	502-0704	шт.	2	
10-06-033-10	502-9005	шт.	2	502-0704	шт.	2	
10-06-033-11	502-9005	шт.	1	502-0697	шт.	1	
10-06-033-12	502-9005	шт.	1	502-0698	шт.	1	
10-06-033-13	502-9005	шт.	1	502-0700	шт.	1	
10-06-033-14	502-9005	шт.	1	502-0702	шт.	1	
10-06-033-15	502-9005	шт.	1	502-0703	шт.	1	
10-06-033-16	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-033-17	502-9005	шт.	1	502-0704	шт.	1	
10-06-033-18	502-9005	шт.	2	502-0697	шт.	2	
10-06-033-19	502-9005	шт.	2	502-0698	шт.	2	
10-06-033-20	502-9005	шт.	2	502-0700	шт.	2	
10-06-033-21	502-9005	шт.	2	502-0702	шт.	2	
10-06-033-22	502-9005	шт.	2	502-0703	шт.	2	
10-06-033-23	502-9005	шт.	2	502-0704	шт.	2	
10-06-033-24	502-9005	шт.	2	502-0704	шт.	2	
10-06-036-01	509-9030	10 шт.	5	509-0810	10 шт.	5	
10-06-036-02	509-9030	10 шт.	2,4	509-0810	10 шт.	2,4	
10-06-036-03	509-9030	10 шт.	2	509-0811	10 шт.	2	
10-06-036-04	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-05	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-06	509-9030	10 шт.	2,4	509-0810	10 шт.	2,4	
10-06-036-07	509-9030	10 шт.	2	509-0811	10 шт.	2	
10-06-036-08	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-09	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-10	509-9030	10 шт.	5	509-0810	10 шт.	5	
10-06-036-11	509-9030	10 шт.	2,4	509-0810	10 шт.	2,4	
10-06-036-12	509-9030	10 шт.	2	509-0811	10 шт.	2	
10-06-036-13	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-14	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-15	509-9030	10 шт.	2	509-0811	10 шт.	2	
10-06-036-16	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-17	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-18	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-19	509-9030	10 шт.	2	509-0811	10 шт.	2	
10-06-036-20	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-21	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-06-036-22	509-9030	10 шт.	6,6	509-0812	10 шт.	6,6	
10-07-050-01	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-050-02	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-050-03	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-050-04	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-050-05	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-050-06	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
10-07-051-01	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-051-02	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-051-03	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-051-04	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-051-05	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-051-06	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-052-01	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-052-02	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-052-03	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-052-04	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-052-05	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-052-06	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-054-01	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-054-02	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
10-07-054-03	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
10-07-055-01	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
	502-9202	шт.	1	502-0710	шт.	1	
10-07-055-02	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
	502-9202	шт.	1	502-0710	шт.	1	
10-07-055-03	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
	502-9202	шт.	1	502-0712	шт.	1	
10-07-055-04	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0713	шт.	1	
	502-9202	шт.	1	502-0712	шт.	1	
10-07-055-05	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9201	шт.	2	502-0713	шт.	2	
	502-9202	шт.	1	502-0712	шт.	1	
10-07-056-01	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0671	шт.	1	
10-07-056-02	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0671	шт.	1	
10-07-056-03	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-056-04	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-056-05	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-057-01	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0671	шт.	1	
10-07-057-02	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0671	шт.	1	
10-07-057-03	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0670	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-057-04	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-057-05	502-9061	шт.	1	502-0673	шт.	1	
	502-9301	шт.	1	502-0669	шт.	1	
	502-9302	шт.	1	502-0672	шт.	1	
10-07-059-01	502-9061	шт.	1	502-0674	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0714	шт.	1	
	502-9203	шт.	1	502-0709	шт.	1	
10-07-059-02	502-9061	шт.	1	502-0674	шт.	1	
	502-9201	шт.	1	502-0714	шт.	1	
	502-9202	шт.	1	502-0711	шт.	1	
	502-9203	шт.	1	502-0708	шт.	1	
10-07-060-01	502-9061	шт.	1	502-0674	шт.	1	
10-07-060-02	502-9061	шт.	2	502-0674	шт.	2	
	502-9202	шт.	1	502-0710	шт.	1	

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Приложение 11.1

Ввод систем автоматизации
В зависимости от выполняемых функций и технической сложности систем автоматизации конкретного объекта различают:
системы контроля и управления (не рекомендуется – КИП и А);
СДАУ, АСДУ – системы дистанционно-автоматического (диспетчерского, автоматизированного) управления;
АИС – автоматизированные информационные системы;
АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическим процессом;
ПАЗ – автоматические системы противоаварийной защиты (см. ПБ 09-170), и др.

Приложение 11.2

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в ТЕРм, расход которых зависит от проектных решений
1. Арматура запорная диаметром до 200 мм с ручным приводом.
2. Соединители трубные (неразъемные и разъемные).
3. Проводники заземляющие.
4. Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием.
5. Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование.
6. Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными по схеме концами, учитываемые как оборудование.
7. Трубы, рукава, шланги.
8. Фланцы.
9. Щиты, шкафы, пульты, каркасы, изготовленные на строительных площадках и предприятиях, находящихся на балансе строительно-монтажных организаций.
10. Блоки вентилей пневмопитания пластмассовые.

Технологические трубопроводы

Приложение 12.1

Высотные коэффициенты
Производство работ
на высоте, м:	Коэффициенты	
	к затратам труда рабочих
монтажников	к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов	
свыше 25 до 40	1,1	1,1	
свыше 40 до 70	1,25	1,3	
свыше 70 до 90	1,4	1,5	
свыше 90	1,65	1,8	
Примечание:
На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

Приложение 12.2

Коэффициенты к расценкам части 12, учитывающие условия производства работ 
№ п/п	Виды и условия производства работ	Коэффициенты к:	
		затратам труда рабочих-монтажников	нормам эксплуатации машин	
	Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, м3/час			
1	6 - 13	1,09	1,00	
2	13,1 - 20	1,20	1,00	
3	свыше 20	1,26	1,00	
	Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при:			
4	угол наклона до 30°	1,08	1,08	
5	угол наклона до 45°	1,14	1,14	
6	угол наклона более 45°	1,24	1,24	
7	выделение воды из почвы	1,05	1,00	
8	капеж прерывающимися струями	1,10	1,00	
9	сильный капеж непрерывающимися струями	1,2	1,00	
10	Прокладка временного трубопровода	0,90	1,00	

Приложение 12.3

Нормы расхода кислоты для протравки труб и трубных деталей
Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты,
кг, на 1 м	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты, 
кг, на 1 м	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты, 
кг, на 1 м	
15	0,03	76	0,27	325	0,75	
20	0,06	89	0,31	377	0,8	
25	0,09	108	0,36	426	0,85	
32	0,14	133	0,4	450	0,9	
40	0,17	159	0,5	500	0,95	
48	0,19	219	0,57	550	1,0	
57	0,23	273	0,7	600	1,2	

Приложение 12.4

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования
1.	Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).	
2.	Батареи охлаждающие.	
3.	Болты, кроме отдела 7.	
4.	Бортшайбы.	
5.	Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев.	
6.	Вода водопроводная дистиллированная.	
7.	Водоотделители.	
8.	Гайки, кроме отдела 7.	
9.	Генераторы пены.	
10.	Заглушки.	
11.	Заслонки.	
12.	Замок тросовой системы.	
13.	Затворы.	
14.	Калачи.	
15.	Канаты (тросы).	
16.	Колена.	
17.	Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм.	
18.	Компенсаторы диаметром до 200 мм.	
19.	Конденсатоотводчики.	
20.	Контргайки.	
21.	Крестовины.	
22.	Кронштейны.	
23.	Линзы уплотнительные.	
24.	Лотки.	
25.	Маслоотделители.	
26.	Муфты.	
27.	Насадки выпускные (распылители).	
28.	Ниппели.	
29.	Обводы (байпасы).	
30.	Опоры трубопроводов.	
31.	Отборные устройства.	
32.	Отводы.	
33.	Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном.	
34.	Отступы.	
35.	Оросители.	
36.	Патрубки вентиляционные.	
37.	Патрубки, футерованные бетоном.	
38.	Переходы.	
39.	Подвески трубопроводов.	
40.	Предохранители огневые.	
41.	Приводы ручные дистанционные к арматуре.	
42.	Пробки.	
43.	Рукава резиновые.	
44.	Ролики натяжения троса.	
45.	Розетка декоративная.	
46.	Сталь листовая и сортовая.	
47.	Стулья опорные.	
48.	Тройники. 	
49.	Тройники, футерованные бетоном.	
50.	Трубы.	
51.	Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями.	
52.	Угольники.	
53.	Узлы трубопроводов.	
54.	Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса).	
55.	Хомуты, кроме отдела 7.	
56.	Фильтры аммиачные.	
57.	Фланцы, кроме расценок таблиц ГЭСНм 12-10-001-01 по 12-10-001-05. 	
58.	Фонари смотровые.	
59.	Шайбы, кроме отдела 7.	
60.	Шпильки, кроме отдела 7.	
61.	Штуцеры, кроме расценок таблиц ГЭСНм 12-10-001-01, 12-10-001-03.	
Примечание:
Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением свыше 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

Приложение 12.5

Нормы отходов труб
Номер отдела, раздела и таблицы ГЭСНм	Нормы отходов труб,%	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-001	3	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-002, 12-01-003	0,5	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-004, 12-01-005	3,8	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-006, 12-01-007	0,5	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-008, 12-01-009	5	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-010	2	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-011, 12-01-012	4	
Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-015, 12-01-016	3	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-048, 12-01-049, 12-01-050	0,5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054	3,8	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-055, 12-01-056, 12-01-057	0,5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061	5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-062, 12-01-063, 12-01-064	0,5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068 	3,8	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-069, 12-01-070, 12-01-071	0,5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075	5	
Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-077	2,4	
Отдел 01, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-01-088	4	
Отдел 01, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-01-105	4	
Отдел 01, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-01-124	2	
Отдел 01, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-01-136	2	
Отдел 01, Раздел 7, Таблица ГЭСНм 12-01-147	5	
Отдел 01, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-01-163	3	
Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-001	3	
Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-002, 12-02-003	0,5	
Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-004, 12-02-005	0,9	
Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-010, 12-02-011, 12-02-012	3,9	
Отдел 02, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-02-040	4	
Отдел 02, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-02-053, 12-02-055	4	
Отдел 02, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-02-067	2	
Отдел 02, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-02-079, 12-02-080	2	
Отдел 02, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-02-091	4	
Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-114, 12-02-115, 12-02-116	0,5	
Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120	0,9	
Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-121, 12-02-122, 12-02-123	0,5	
Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127	0,9	
Отдел 04	2	
Отдел 05	2	
Отдел 07	4	
Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-005	3,5	
Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-006	4,6	
Отдел 18, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-18-022, 12-18-023, 12-18-024	0,5	
Отдел 20, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-20-001, 12-20-002	3	

Приложение 12.6 

Таблица замены ресурсов к ТЕРм части 12

Номера
расценок	Ресурсы по ГЭСНм	Ресурсы по ТЕРм	
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход	
12-07-001-01	301-9668	шт.	50	301-3347	шт.	50	
12-07-001-02	301-9668	шт.	50	301-3348	шт.	50	
12-07-001-03	301-9668	шт.	50	301-3347	шт.	50	
12-07-001-04	301-9668	шт.	50	301-3348	шт.	50	
12-07-015-01	301-9668	шт.	50	301-3345	шт.	50	
12-07-015-02	301-9668	шт.	50	301-3346	шт.	50	
12-07-015-03	301-9668	шт.	50	301-3345	шт.	50	
12-07-015-04	301-9668	шт.	50	301-3346	шт.	50	

Оборудование прокатных производств

Приложение 14.1

Расход электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования
Измеритель: т оборудования
Шифр таблицы и расценок	Электроэнергия,
кВт.ч		Шифр таблицы и норм	Электроэнергия,
кВт.ч	
14-01-001-01, 14-01-001-02	16		14-01-031-01, 
14-01-031-02	8	
14-01-001-03 	14		14-01-031-03	13	
14-01-002-01, 14-01-002-02	14		14-01-031-04	22	
14-01-002-03	15		14-01-031-05	24	
14-01-003-01	19		14-01-031-06, 14-01-031-07	13	
14-01-003-02	20		14-01-040-01, 14-01-040-02	9	
14-01-010-01, 14-01-010-02	19		14-01-040-03	11	
с 14-01-011-01 по 14-01-011-04	16		14-01-040-04	7	
с 14-01-012-01 по 14-01-012-09	25		14-01-040-05, 14-01-040-06	11	
с 14-01-013-01 по 14-01-013-09	22		с 14-02-001-01 по 14-02-001-19	16	
14-01-014-01	13		с 14-02-002-01 по 14-02-002-22	23	
14-01-014-02	22		с 14-02-010-01 по 14-02-010-27	17	
14-01-020-02	25		с 14-02-011-01 по 14-02-011-33	16	
14-01-030-01	17		с 14-02-012-01 по 14-02-012-22	19	
с 14-01-030-02 по 14-01-030-04	20		с 14-02-020-01 по 14-02-020-24	19	
14-01-030-05	22		с 14-02-030-01 по 14-02-030-27	21	
14-01-030-07	25		с 14-02-031-01 по 14-02-031-20	13	
14-01-030-08	22		с 14-02-040-01 по 14-02-040-30	20	
14-01-030-09, 14-01-030-10	25				

Оборудование для очистки газов

Приложение 15.1

Расход материальных ресурсов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе
Норма – на 1 фильтр
Шифр ТЕРм	Электроэнергия, кВт.ч	Шифр ТЕРм	Электроэнергия, кВт.ч	
15-01-001-01	1296	15-01-001-06	432	
15-01-001-02	3240	15-01-001-07	2880	
15-01-001-03	5400	15-01-002-01	432	
15-01-001-04	8712	15-01-002-02	432	
15-01-001-05	28800			

Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Приложение 18.1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования
1. Аппаратура стеклянная - бидистилляционный аппарат, дистилляционный аппарат, вакуум-выпарная и ионообменная установки, сосуд, насос и т.д.
2. Вата минеральная.
3. Кольца стальные, керамические, полуфарфоровые; щебень; шары чугунные; кокс; кварц; контактная масса; кирпич стабильформат.
4. Крошка базальтовая.
5. Песок перлитовый.
6. Силикагель.
7. Диски алюминиевые.

Приложение 18.2

Расход железобетонных якорей, предназначенных для установки оборудования
Номер расценки	Расход, м3 (440-9121)	Номер нормы	Расход, м3 (440-9121)	
18-02-003-01	4,2	18-02-055-04	4,2	
18-02-004-01	6,8	18-02-055-05	4,2	
18-02-020-01	5,9	18-02-055-06	4,2	
18-02-020-02	11,8	18-02-055-07	8,4	
18-02-021-02	11,8	18-02-055-08	4,2	
18-02-023-02	16,2	18-02-055-09	4,2	
18-02-023-03	26,5	18-02-055-10	4,2	
18-02-025-01	4,2	18-02-055-11	4,2	
18-02-025-02	5,46	18-02-055-12	4,2	
18-02-029-02	11,8	18-02-056-01	6,7	
18-02-029-05	11,8	18-02-056-02	6,7	
18-02-029-06	28	18-02-057-01	4,2	
18-02-031-01	11,8	18-02-057-02	4,2	
18-02-031-02	11,8	18-02-057-03	4,2	
18-02-055-01	4,2	18-02-057-04	4,2	
18-02-055-02	4,2	18-02-057-05	4,2	
18-02-055-03	8,4			

Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте

Приложение 20.1

Число поездов, проходящих по путям в сутки
Число поездов, проходящих по путям в сутки	14‑36	37-72	73-112	113-140	свыше 140	
Коэффициенты	1,15	1,4	1,7	2	2,3	
Примечание: число поездов для установления коэффициентов определяется для работ:
а) на опорах – как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на расстоянии до 4 м от опоры;
б) «с пути» - как сумма поездов, проходящих по пути, на котором ведутся работы, и смежным путям с нормальными междупутьями;
в) с пути в «окно» - как сумма поездов, проходящих по смежным путям с нормальными междупутьями;
г) на жестких и гибких поперечинах – как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной.

Приложение 20.2

Продолжительность «окна»
Продолжительность «окна», час.	Коэффициент	
свыше 2 до 4	0,9	
свыше 4	0,8	
Примечание: допускается одновременное применение коэффициентов по табл. 1 и 2 в случаях, когда работы выполняются с занятием одного пути в «окно», при движении поездов по соседним путям с нормальным междупутьем.

Приложение 20.3

Перечень материальных ресурсов, не учтенных ТЕРм 20
Отдел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах
1.1 Брус деревянный и детали его крепления к рельсам для прокладки путевых, дроссельных перемычек вдоль железобетонных шпал при установке путевых ящиков, концевых кабельных муфт и дроссель-трансформаторов.
1.2. Гарнитуры и замыкатели стрелочные.
1.3. Гарнитуры стрелочные контрольных замков.
1.4. Замки с ключами для запирания релейных шкафов, ящиков и сигналов.
1.5. Знаки номерные и литерные.
1.6. Зажимы плашечные и петлевые для проводов.
1.7. Изоляторы штыревые. 
1.8. Кабели и провода всех марок и сечений кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование.
1.9. Клеммы всех типов.
1.10. Кожухи защитные к стрелочным замкам.
1.11. Конденсаторы и блоки конденсаторные до 100 В.
1.12. Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам.
1.13. Лампочки осветительные и сигнальные.
1.14. Муфты и стойки кабельные, кожухи защитные для муфт.
1.15. Основания под муфты, ящики трансформаторные, дроссель – трансформаторы, релейные и батарейные шкафы.
1.16. Предохранители для электрических цепей напряжением до 1кВ  на ток до 400А.
1.17. Разрядники с напряжением пробоя до 1000 вольт с переходными розетками и перемычками под контакты; выравниватели (ВОЦ и др.).
1.18. Рубильники и переключатели на ток до 400А.
1.19. Сдвоенные брусья (рамы) к разъединителям.
1.20. Струбцины рельсовые для подключения заземления к рельсу.
1.21. Трос медный, сталемедный, сталеалюминиевый, стальной.
1.22. Трубы стальные, кроме расценки 20-01-077-07.
1.23. Шины и прокат цветных металлов.
1.24. Штепсели рельсовые.
1.25. Шкафы для аккумуляторов.
1.26. Фундаменты под светофоры, маневровые колонки, автошлагбаумы, скоростемеры .
1.27. Электроды для заземления, кроме расценок 1-4 таблицы  20-01-079.
Отдел 2. Сети контактные на железнодорожном транспорте
2.1. Провода.
2.2. Канаты стальные (тросы).
2.3. Проволока (кроме вязальной).
2.4. Изоляторы штыревые.
2.5. Блоки компенсаторов трехблочных и двухблочных компенсаторных устройств.
2.6. Компенсаторы барабанного и блочно-полиспастного типа.
2.7. Грузы компенсаторные.
2.8. Кронштейны всех видов металлические и деревянные для подвески дополнительных проводов.
2.9. Кронштейны фиксаторные.
2.10. Хомуты для крепления консолей и кронштейнов на опорах.
2.11. Траверсы переходных опор и удлинители для крепления консолей на опорах.
2.12. Надставки и стойки всех видов на опорах контактной сети и поперечинах. 
2.13. Стойки консольные и фиксаторные для жестких поперечин.
2.14. Арматура для монтажа дополнительных проводов типов СИП и SAX.

Оборудование сельскохозяйственных производств

Приложение 35.1

Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием
Наименование материалов	Наименование оборудования, в комплекте с которым поставляются материалы	
1. Рельсы и крепления	Для подвесных дорог	
2. Трубы с фасонными частями и арматура	Доильные установки, установки пневматической транспортировки навоза типа УПН-15	
3. Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями	Кормораздаточные и навозоуборочные транспортеры	
4. Кормушки и желоба деревянные	Для содержания крупного рогатого скота	
5. Трубные заготовки для ограждения	Оборудование для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок	
6. Секция бункеров металлических	Оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30	
7. Деревянные детали	Для напольного содержания птиц	
8. Сетка металлическая	Клеточные батареи для цыплят и кур	
9. Стекло армированное	Клеточные батареи для цыплят и кур	
10. Секции поилок и кормушек	Клеточные батареи для цыплят и кур	
11. Трос стальной	Клеточные батареи для цыплят и кур	
12. Соединительные и опорные трубы (50% стоимости)	Клеточные батареи	
13. Шифер	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
14. Металлоконструкции наружного бункера	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
15. Стальные винипластовые трубы	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
16. Трос	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
17. Проволока	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
18. Кормушки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
19. Поилки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	
20. Металлоконструкции крепления кормопровода	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках	

Оборудование общего назначения

Приложение 37.1

Поправочные коэффициенты при монтаже оборудования на отметке свыше 1 м
Отметка выполнения монтажных работ	Поправочный коэффициент	
от 1 м до 5 м	1,1	
свыше 5 м до 15 м	1,2	
свыше 15 м	1,35	

Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
   
Приложение 38.4 

Таблица замены ресурсов к ТЕРм части 38

Номера
расценок	Ресурсы по ГЭСНм	Ресурсы по ТЕРм	
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход	
38-01-001-01	101-9350	т	1,042	101-2216	т	1,042	
38-01-001-02	101-9350	т	1,042	101-2216	т	1,042	
38-01-001-03	101-9350	т	1,042	101-2216	т	1,042	
38-01-001-04	101-9350	т	1,042	101-2216	т	1,042	
38-01-002-01	101-9400	т	1,02	101-1015	т	1,02	
38-01-002-02	101-9400	т	1,02	101-1015	т	1,02	
38-01-002-03	101-9400	т	1,02	101-1015	т	1,02	
38-01-002-04	101-9400	т	1,02	101-1015	т	1,02	
38-01-003-01	101-9410	т	1,032	101-1026	т	1,032	
38-01-003-02	101-9410	т	1,032	101-1026	т	1,032	
38-01-003-03	101-9410	т	1,032	101-1026	т	1,032	
38-01-003-04	101-9410	т	1,032	101-1026	т	1,032	
38-01-004-01	101-9400	т	1,032	101-0971	т	1,032	
38-01-004-02	101-9400	т	1,06	101-1093	т	1,06	
38-01-004-03	101-9400	т	1,032	101-0971	т	1,032	
38-01-004-04	101-9400	т	1,06	101-1093	т	1,06	
38-01-004-05	101-9400	т	1,032	101-0971	т	1,032	
38-01-004-06	101-9400	т	1,06	101-1093	т	1,06	
38-01-004-07	101-9400	т	1,032	101-0971	т	1,032	
38-01-004-08	101-9400	т	1,06	101-1093	т	1,06	
38-01-005-01	101-9400	т	1,035	101-1046	т	1,035	
38-01-005-02	101-9400	т	1,035	101-1046	т	1,035	
38-01-005-03	101-9400	т	1,035	101-1046	т	1,035	
38-01-005-04	101-9400	т	1,035	101-1046	т	1,035	
38-01-006-01	101-9350	т	1,064	101-2215	т	1,064	
38-01-006-02	101-9400	т	1,06	101-1139	т	1,06	
38-01-006-03	101-9350	т	1,064	101-2215	т	1,064	
38-01-006-04	101-9400	т	1,06	101-1139	т	1,06	
38-01-006-05	101-9350	т	1,064	101-2215	т	1,064	
38-01-006-06	101-9400	т	1,06	101-1139	т	1,06	
38-01-006-07	101-9350	т	1,064	101-2215	т	1,064	
38-01-006-08	101-9400	т	1,06	101-1139	т	1,06	

Контроль монтажных сварных соединений

Приложение 39.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕРм части 39
№ п.п.	Условия работы	Коэффициент	
	При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений:		
1.	на сборочной площадке, в цехе  предмонтажных работ	0,9	
2.	труб, собранных в пучки (труб  поверхностей нагрева котлов, трубных элементов реакторов)	1,3	
3.	в траншеях, на эстакадах, с лесов,  подмостей, при затруднительном  доступе к сварному соединению	1,25	
4.	с навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный  предохранительный пояс	1,5	
	Внутри трубопроводов (кроме таблиц ТЕРм 39-02-015 поз. 29-36; ТЕРм 39-02-016 поз. 01-12; ТЕРм 39-02-017 поз.01-14):		
5.	диаметром до 1 м	1,5	
6.	диаметром более 1 м	1,3	
7.	При определении затрат труда на производство работ внутри трубопроводов и емкостей время дежурства снаружи рабочего-монтажника 3-го разряда следует учитывать дополнительно	дополнительный расчет	
8.	При работе в боксах (помещениях) АЭС	1,1	
9.	На высоте от 25 до 40 м	1,1	
10.	            -«-       40 до 70 м	1,3	
11.	            -«-       70 до 90 м	1,5	
12.	            -«-       90 до 110 м	1,8	
13.	При очистке металлическими щетками и протирке ацетоном двусторонних сварных швов	1,8	
	При механизированной зачистке и зачистке вручную поверхности околошовной зоны трубопроводов из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с одной стороны:		
14	без снятия усиления	0,55	
15	со снятием усиления	0,7	
16	при внешнем осмотре корня шва	1,1	
	При цветной дефектоскопии:		
17	обеих поверхностей двусторонних швов	2	
18	одновременно более 3-х стыков до 5	0,8	
19	то же, более 5 стыков	0,7	
	При ультразвуковом контроле:		
20	сталей аустенитного класса	1,5	
21	сварного шва с одной стороны одной поверхности	0,6	
22	сварного шва несколькими преобразователями с различными  углами ввода	количество преобразователей	
	При радиационных методах контроля:		
23	при получении с одной экспозиции двух снимков	0,85	
24	то же, 3-х снимков	0,7	
25	то же, свыше 3-х снимков	0,5	
26	при использовании пленки РТ-4М	0,7	
27	то же, РТ-1	0,8	
28	при просвечивании сварных соединений горячих стыков	1,35	
29	при просвечивании импульсными  переносными аппаратами типа «Мира-2»	1,3	
30	при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс	1,2	
31	при панорамном просвечивании корня шва сварных соединений трубопроводов диаметром 1020 мм	1,5	
32	При зачистке, ультразвуковом контроле и контроле радиационными методами угловых и тавровых соединений оборудования и конструкций	1,3	
	При контроле сварных соединений 1 и 2 категорий АЭС, контролируемых в соответствии с требованиями Правил контроля ПН АЭ Г-1-028-91:		
33	внешним осмотром и измерениями; ультразвуком	1,5	
34	радиационными методами	1,2	

Приложение 40

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ
Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	
1	2	3	4	5	6	
1.0	6,74	2.7	7,79	4.4	9,57	
1.1	6,80	2.8	7,86	4.5	9,71	
1.2	6,85	2.9	7,93	4.6	9,84	
1.3	6,92	3.0	7,99	4.7	9,98	
1.4	6,97	3.1	8,09	4.8	10,12	
1.5	7,03	3.2	8,20	4.9	10,26	
1.6	7,08	3.3	8,30	5.0	10,39	
1.7	7,14	3.4	8,40	5.1	10,57	
1.8	7,20	3.5	8,51	5.2	10,74	
1.9	7,26	3.6	8,61	5.3	10,91	
2.0	7,31	3.7	8,71	5.4	11,08	
2.1	7,38	3.8	8,82	5.5	11,26	
2.2	7,45	3.9	8,92	5.6	11,42	
2.3	7,52	4.0	9,02	5.7	11,60	
2.4	7,58	4.1	9,15	5.8	11,77	
2.5	7,66	4.2	9,29	5.9	11,94	
2.6	7,72	4.3	9,43	6.0	12,11	

Приложение 41

Показатели часовой оплаты труда специалистов в зависимости от категории
Наименование профессий рабочих и специалистов	Стоимость чел.-ч, руб.	
Главный технолог	17,19	
Ведущий инженер	15,87	
Инженер I категории	14,52	
Инженер II категории	13,21	
Инженер III категории	11,90	
Техник I категории	9,57	
Техник II категории	8,59	
Техник III категории	7,75	

Приложение 42 

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код
ресурса
	
Наименование
	
Ед.изм.
	Базисная
цена
руб.
 
Оплата  труда
машинистов
руб.	
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	 76,48 
12,76 	
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	 85,95 
13,61 	
010315	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	 142,46 
13,61 	
010316	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	 372,98 
14,53 	
010402	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	 48,39 
10,92 	
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	 68,96 
12,76 	
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	 163,80 
13,61 	
020101	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т	маш.-ч	 91,77 
12,76 	
020102	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т	маш.-ч	 120,36 
12,76 	
020104	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	 216,98 
12,76 	
020105	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	 371,94 
15,53 	
020120	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т	маш.-ч	 230,77 
12,76 	
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	 301,33 
14,53 	
020401	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	 114,84 
12,76 	
020402	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 20 т	маш.-ч	 154,18 
14,53 	
020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	 170,64 
14,53 	
020404	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 120 т	маш.-ч	 330,18 
25,52 	
020405	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 200 т	маш.-ч	 568,25 
25,52 	
020429	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	 158,05 
23,68 	
020430	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	 185,92 
23,68 	
020501	Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	 98,11 
23,68 	
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	 40,24 
10,92 	
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	 55,63 
12,76 	
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	 59,03 
12,76 	
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	 66,59 
12,76 	
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	 81,50 
12,76 	
020815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	 93,59 
13,61 	
020816	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т	маш.-ч	 328,36 
13,61 	
020817	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т	маш.-ч	 341,22 
13,61 	
020818	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т	маш.-ч	 370,15 
13,61 	
020819	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т	маш.-ч	 391,56 
13,61 	
020820	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т	маш.-ч	 420,04 
13,61 	
020821	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 250 т	маш.-ч	 437,72 
13,61 	
020822	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т	маш.-ч	 463,87 
13,61 	
020838	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 500 т	маш.-ч	 1 120,87 
26,37 	
020902	Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т	маш.-ч	 4,99 
0,00 	
021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.-ч	 125,19 
10,92 	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	 140,85 
12,76 	
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	 162,36 
12,76 	
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	 166,13 
12,76 	
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	 443,80 
16,87 	
021106	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	 634,85 
23,68 	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	 123,39 
12,76 	
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	 113,19 
12,76 	
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	 155,09 
12,76 	
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	 228,76 
13,61 	
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	 378,93 
23,68 	
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	 656,40 
26,37 	
021206	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т	маш.-ч	 1 000,11 
26,37 	
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	 157,73 
13,61 	
021311	Краны на железнодорожном ходу 10 т	маш.-ч	 121,21 
23,68 	
021312	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	 181,99 
29,06 	
021313	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	 173,95 
23,68 	
021314	Краны на железнодорожном ходу 80 т	маш.-ч	 345,05 
25,52 	
021315	Краны на железнодорожном ходу 125 т	маш.-ч	 930,97 
51,04 	
021401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	 132,70 
12,76 	
021402	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	 144,95 
13,61 	
021403	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	 243,21 
14,53 	
021404	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т	маш.-ч	 254,21 
16,87 	
021405	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	 524,11 
25,52 	
021702	Краны портальностреловые 16 т	маш.-ч	 345,17 
12,76 	
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч	 1 353,84 
25,52 	
022106	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т	маш.-ч	 1 447,98 
25,52 	
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	 1 562,20 
25,52 	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	 86,87 
9,50 	
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т	маш.-ч	 81,24 
9,50 	
030104	Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т	маш.-ч	 92,20 
9,50 	
030108	Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т	маш.-ч	 128,91 
9,50 	
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	 1,46 
0,00 	
030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч	 2,10 
0,00 	
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	 0,81 
0,00 	
030205	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т	маш.-ч	 1,16 
0,00 	
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	 2,22 
0,00 	
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	 3,12 
0,00 	
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	 6,35 
0,00 	
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	 8,76 
0,00 	
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	 10,30 
0,00 	
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	 27,65 
9,50 	
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	 77,53 
10,92 	
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	 126,50 
10,92 	
030409	Лебедки электрические тяговым усилием 313,92 кН (32 т)	маш.-ч	 679,70 
12,76 	
030501	Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	 8,93 
0,00 	
030601	Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	 41,34 
9,50 	
030602	Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т)	маш.-ч	 65,75 
9,50 	
030604	Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 кН (25 т)	маш.-ч	 159,03 
12,76 	
030704	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	 17,33 
0,00 	
030707	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 кН (14 т)	маш.-ч	 30,46 
0,00 	
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	 28,99 
10,92 	
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	 202,05 
12,76 	
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	 453,62 
14,53 	
031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	 145,53 
12,76 	
031891	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т	маш.-ч	 1,59 
0,00 	
031892	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	 2,80 
0,00 	
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	 3,20 
0,00 	
031894	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т	маш.-ч	 4,83 
0,00 	
031895	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	 6,72 
0,00 	
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	 25,85 
0,00 	
040103	Электростанции передвижные 30 кВт	маш.-ч	 62,32 
12,76 	
040107	Электростанции передвижные 500 кВт	маш.-ч	 1 008,62 
23,68 	
040300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	 35,54 
0,00 	
040400	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	 14,81 
0,00 	
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	 12,94 
0,00 	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	 7,07 
0,00 	
040503	Установки для сварки автоматической под слоем флюса	маш.-ч	 29,36 
0,00 	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	 1,17 
0,00 	
040700	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	маш.-ч	 41,63 
0,00 	
041100	Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг	маш.-ч	 0,17 
0,00 	
041201	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц	маш.-ч	 29,91 
0,00 	
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	 43,76 
0,00 	
041601	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм	маш.-ч	 4,81 
0,00 	
041602	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм и более	маш.-ч	 5,03 
0,00 	
041701	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.-ч	 1,51 
0,00 	
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	 7,92 
0,00 	
041900	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	 58,74 
0,00 	
042100	Перископы	маш.-ч	 4,68 
0,00 	
042200	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	 12,36 
0,00 	
042300	Толщиномеры КВАРЦ-15	маш.-ч	 3,70 
0,00 	
042400	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	 16,06 
4,37 	
042500	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	 49,63 
4,37 	
042600	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	 7,66 
0,00 	
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	 2,83 
0,00 	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	 53,11 
9,50 	
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	 53,91 
9,50 	
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин	маш.-ч	 83,61 
9,50 	
050301	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	 52,79 
9,50 	
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	 3,71 
0,00 	
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч	 103,26 
12,76 	
060250	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3	маш.-ч	 206,72 
29,06 	
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч	 94,88 
10,92 	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	 94,79 
13,61 	
070151	Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	 154,44 
13,61 	
070153	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	 183,49 
13,61 	
081202	Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные производительностью 30-140 л.с.	маш.-ч	 69,49 
10,92 	
090501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	 106,22 
13,61 	
100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	 2,89 
0,00 	
101402	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	 17,34 
0,00 	
130170	Автомотрисы для работы на контактной сети, 243 кВт (330 л.с.) (АКС)	маш.-ч	 405,12 
23,68 	
130502	Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т	маш.-ч	 251,44 
25,52 	
130601	Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т	маш.-ч	 79,58 
10,92 	
131750	Вышка съемная монтажная	маш.-ч	 0,67 
0,00 	
132601	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	 15,97 
0,00 	
132605	Платформы узкой колеи	маш.-ч	 12,67 
0,00 	
132801	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	 374,77 
21,84 	
134001	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	 2,88 
0,00 	
134051	Домкраты путевые	маш.-ч	 6,32 
0,00 	
134250	Кабелеукладчик на железнодорожном ходу	маш.-ч	 328,88 
34,42 	
150101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	 123,90 
9,50 	
150102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.-ч	 267,36 
10,92 	
150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	 141,19 
13,61 	
150704	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	 696,30 
14,53 	
150903	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	 229,43 
26,37 	
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	 89,72 
10,92 	
151302	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	 148,49 
12,76 	
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	 94,66 
10,92 	
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	 119,50 
13,61 	
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	 170,41 
13,61 	
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	 476,30 
16,87 	
152305	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	 221,51 
13,61 	
152800	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин	маш.-ч	 139,65 
10,92 	
160601	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	 186,45 
10,92 	
170101	Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В	маш.-ч	 82,46 
0,00 	
170102	Кабелеукладчик колесный прицепной для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М	маш.-ч	 169,38 
0,00 	
170103	Кабелеукладчик навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К	маш.-ч	 1 002,65 
23,68 	
170104	Кабелеукладчик прицепной легкий для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2	маш.-ч	 75,67 
0,00 	
170105	Кабелеукладчик колесный прицепной КУК-4Б	маш.-ч	 137,53 
0,00 	
170201	Комплексные машины машина кабельная КМ-2А	маш.-ч	 204,68 
10,92 	
170300	Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.-ч	 116,46 
10,92 	
170450	Пропорщик прицепной	маш.-ч	 9,39 
0,00 	
170500	Траншеезасыпщик прицепной колесный ТЗ-2В	маш.-ч	 12,43 
0,00 	
170602	Транспортеры прицепные кабельные до 7т, ККТ-7	маш.-ч	 55,42 
0,00 	
170700	Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1	маш.-ч	 43,33 
0,00 	
170800	Лыжи прицепные для перевозки грузов в заболоченных местностях	маш.-ч	 6,96 
0,00 	
170900	Кран на автомобильном ходу 10 т в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	 312,47 
12,76 	
171000	Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	 312,07 
12,76 	
171100	Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	 223,26 
12,76 	
171301	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	 164,08 
10,92 	
171312	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ-43101 (ЛИОК)	маш.-ч	 701,51 
14,53 	
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	 1 222,69 
134,96 	
210508	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 300 т	маш.-ч	 3 857,95 
185,57 	
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	 73,97 
9,44 	
252305	Тельферы электрические 5 т	маш.-ч	 8,55 
0,00 	
261200	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	маш.-ч	 1,76 
0,00 	
263403	Вагонетки шахтные 3,3 м3	маш.-ч	 4,75 
0,00 	
300100	Кабелепередвижчики на гусеничном ходу	маш.-ч	 464,77 
12,76 	
320900	Постаменты с кантователями	маш.-ч	 141,55 
20,42 	
321000	Транспортные устройства с кантователями	маш.-ч	 115,56 
13,61 	
330202	Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	 1,39 
0,00 	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	 1,90 
0,00 	
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	 33,08 
10,92 	
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	 5,08 
0,00 	
330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	 1,70 
0,00 	
330303	Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	 1,39 
0,00 	
330400	Машины электрозачистные	маш.-ч	 10,14 
0,00 	
330500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	 13,66 
0,00 	
330600	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	 6,73 
0,00 	
330700	Молотки клепальные	маш.-ч	 4,96 
0,00 	
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	 1,47 
0,00 	
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	 1,48 
0,00 	
330900	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	 55,50 
0,00 	
331001	Станок строгальный по металлу	маш.-ч	 2,07 
0,00 	
331002	Станок сверлильный	маш.-ч	 2,24 
0,00 	
331003	Станок фрезерный	маш.-ч	 20,82 
10,92 	
331004	Станок токарно-винторезный	маш.-ч	 18,70 
10,92 	
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	 50,34 
10,92 	
331006	Станок трубонарезной	маш.-ч	 28,82 
10,92 	
331300	Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении	маш.-ч	 3,59 
0,00 	
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч	 14,32 
0,00 	
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	 13,99 
0,00 	
331431	Дробилка молотковая	маш.-ч	 21,82 
9,50 	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	 1,99 
0,00 	
331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	 12,43 
0,00 	
331462	Молоток клепальный пневматический при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	 17,13 
0,00 	
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	 0,89 
0,00 	
331541	Станок точильный двусторонний	маш.-ч	 13,68 
9,50 	
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	 8,70 
0,00 	
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	 6,72 
0,00 	
350100	Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов	маш.-ч	 3,70 
0,00 	
350202	Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час 2,3	маш.-ч	 0,79 
0,00 	
350221	Маслоподогреватель	маш.-ч	 34,23 
0,00 	
350271	Машина универсальная испытательная	маш.-ч	 20,42 
10,92 	
350401	Насос вакуумный 3,6 м3/мин	маш.-ч	 5,74 
0,00 	
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	 1,04 
0,00 	
350461	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	 15,92 
9,50 	
350471	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	 53,42 
9,50 	
350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	 14,35 
9,50 	
350701	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	 1,68 
0,00 	
350751	Станок с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	маш.-ч	 18,54 
9,50 	
350801	Установка вакуумной обработки трансформаторного масла	маш.-ч	 70,91 
0,00 	
350821	Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов	маш.-ч	 0,32 
0,00 	
350851	Установка дегазационная для кабельного масла	маш.-ч	 69,52 
0,00 	
350951	Установка «Иней»	маш.-ч	 14,66 
0,00 	
351051	Установка передвижная цеолитовая	маш.-ч	 35,54 
0,00 	
351101	Установка «Суховей»	маш.-ч	 12,52 
0,00 	
351151	Фильтр-пресс	маш.-ч	 2,04 
0,00 	
351200	Кантователь шин	маш.-ч	 8,42 
0,00 	
351201	Шинотрубогиб	маш.-ч	 14,18 
9,50 	
351210	Рольганг приводной стоечный	маш.-ч	 28,07 
9,50 	
351251	Шкаф сушильный	маш.-ч	 2,30 
0,00 	
351364	Насосы мощностью 3,6 м3/ч	маш.-ч	 1,94 
0,00 	
351365	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	 18,09 
0,00 	
351401	Горн	маш.-ч	 0,58 
0,00 	
351501	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	 1,14 
0,00 	
391711	Компрессоры «XANS-175Dd»	маш.-ч	 159,00 
14,53 	
392311	Установки «CABLEJET» фирмы PLUMET (для вдувания кабеля)	маш.-ч	 130,45 
0,00 	
392401	Радиостанции «Motorola»	маш.-ч	 1,70 
0,00 	
392501	Тележки кабельные «ЛТС-ЕКО»	маш.-ч	 9,07 
0,00 	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	 96,92 
0,00 	
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	 106,32 
0,00 	
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	 111,54 
0,00 	
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	 129,68 
0,00 	
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	 97,73 
0,00 	
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	 113,46 
0,00 	
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	 12,01 
0,00 	
400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	 19,33 
0,00 	
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	 27,97 
0,00 	
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	 41,74 
0,00 	

 

Приложение 43 

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код ресурса
	
Наименование
	
Ед.изм.
	Сметная
цена
руб.	
101-0065	Баббиты кальциевые	т	8 934,53 	
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	4 588,54 	
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	т	6 779,38 	
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1 961,46 	
101-0088	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	т	10 811,11 	
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	9 525,38 	
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	8 825,06 	
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	20 365,38 	
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм	т	7 906,07 	
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм	т	7 785,70 	
101-0094	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм	т	7 608,14 	
101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70	т	11 069,49 	
101-0112	Бура	т	22 388,92 	
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	58,75 	
101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	35 700,54 	
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	14 213,19 	
101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	14 636,65 	
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	18 132,01 	
101-0120	Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм	т	23 439,15 	
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	13 749,36 	
101-0122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	т	11 543,09 	
101-0125	Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм	т	9 785,97 	
101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм	т	25 361,78 	
101-0147	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм	т	14 653,51 	
101-0161	Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм	т	13 298,06 	
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	10 537,46 	
101-0196	Герметик марки 5Ф-13К	кг	72,06 	
101-0217	Гидростеклоизол	м2	19,89 	
101-0239	Заклепки с полукруглой головкой 4х5 мм	т	7 400,30 	
101-0248	Замазка У-20А	кг	14,12 	
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	71,49 	
101-0310	Канифоль сосновая	т	22 739,10 	
101-0312	Карбид кальция для кусков 50/80	т	3 624,65 	
101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	8 831,09 	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6 940,15 	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5,71 	
101-0328	Клей резиновый П-9	кг	15,91 	
101-0329	Клей 88-СА	кг	27,63 	
101-0380	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021	т	15 397,92 	
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0	т	18 403,04 	
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2	т	18 403,04 	
101-0386	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1Н	т	18 403,04 	
101-0387	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н	т	18 403,04 	
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	16 033,99 	
101-0389	Краски масляные земляные марки МА-0115 охра	т	24 518,36 	
101-0394	Краски для внутренних работ МА-025 зеленая	т	9 400,72 	
101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	17 310,71 	
101-0415	Краска для наружных работ МА-011 специальная защитная 734	т	21 542,30 	
101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15	т	16 320,63 	
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	23 104,98 	
101-0490	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2	т	41 001,55 	
101-0495	Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21	т	48 036,53 	
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А	т	6 396,93 	
101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	70 335,66 	
101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	66 618,53 	
101-0529	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3сп	т	8 110,86 	
101-0532	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0	т	5 859,86 	
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	24,54 	
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	7 425,19 	
101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	т	16 054,80 	
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	7 159,34 	
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3 988,70 	
101-0620	Мел природный молотый	т	265,02 	
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	72,40 	
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,93 	
101-0624	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ГР	т	6 317,68 	
101-0625	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ГД	т	5 527,97 	
101-0626	Нашатырь (аммоний хлористый)	т	2 830,50 	
101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	17 021,52 	
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	18 810,19 	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	4 843,78 	
101-0786	Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг	т	7 019,64 	
101-0787	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	8 281,53 	
101-0793	Проволока из легированной стали	т	12 673,32 	
101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	8 094,77 	
101-0796	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 5,5 мм	т	11 435,28 	
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	6 378,40 	
101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	29 701,95 	
101-0803	Проволока наплавочная диаметром 2 мм ПП-Нп-30Х4Г2М	т	11 423,35 	
101-0804	Проволока наплавочная диаметром 3 мм ПП-Нп-19СТ	т	36 764,89 	
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	17 073,18 	
101-0810	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм	т	13 127,07 	
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	14 162,31 	
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	14 452,88 	
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	11 832,70 	
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	10 505,58 	
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	13 989,46 	
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	8 249,54 	
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	10 238,25 	
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	8 333,08 	
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	8 333,08 	
101-0842	Растворитель марки Р-7	т	14 273,68 	
101-0847	Растворитель марки № 649	т	11 879,28 	
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	10,97 	
101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	24,36 	
101-0861	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	м2	7,32 	
101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	31 219,25 	
101-0878	Скипидар живичный	т	11 149,82 	
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	11 678,91 	
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	2 722,72 	
101-0964	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0	т	6 093,04 	
101-0971	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп	т	7 328,71 	
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	8 440,60 	
101-0993	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп	т	7 194,90 	
101-0995	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст5сп	т	7 513,01 	
101-1015	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст3сп	т	10 439,22 	
101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	т	7 239,54 	
101-1030	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 10	т	6 329,01 	
101-1032	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 14	т	6 047,39 	
101-1033	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 16-18	т	5 940,35 	
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	5 834,53 	
101-1046	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	т	7 520,09 	
101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14	т	8 311,69 	
101-1052	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 20-24	т	8 074,89 	
101-1053	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40	т	7 995,15 	
101-1093	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к	т	8 690,95 	
101-1111	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	7 477,37 	
101-1112	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм	т	7 403,52 	
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	5 746,54 	
101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	8 485,96 	
101-1292	Уайт-спирит	т	16 806,92 	
101-1293	Уголь древесный марки А	т	2 415,41 	
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	4 423,13 	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	340,04 	
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	391,08 	
101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500	т	382,76 	
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300	т	365,75 	
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	381,16 	
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	224,00 	
101-1362	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 2,5 до 3,5 мм	кг	27,75 	
101-1365	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм	кг	21,13 	
101-1374	Шпагат бумажный	т	11 321,84 	
101-1377	Шпатлевка МС-006 розовая	т	19 508,75 	
101-1387	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм	т	11 254,52 	
101-1388	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм	т	12 512,82 	
101-1390	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	т	11 707,78 	
101-1394	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм	т	13 007,82 	
101-1396	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм	т	12 286,13 	
101-1401	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм	т	12 162,38 	
101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	24 302,29 	
101-1479	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	15 052,22 	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14 585,88 	
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	14 099,28 	
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	13 024,83 	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	14 585,88 	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	14 585,88 	
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	10 458,28 	
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	11 400,89 	
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	10 681,44 	
101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	12 065,35 	
101-1519	Электроды диаметром 4 мм Э55	т	12 617,23 	
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	9 483,73 	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10 510,08 	
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	10 409,30 	
101-1550	Эмаль кремнийорганическая КО-811 черная	т	91 487,77 	
101-1571	Кальций хлористый технический, сорт I	т	2 844,05 	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	55,30 	
101-1597	Брезент	м2	47,18 	
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	31,15 	
101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм	т	6 082,22 	
101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	6 082,22 	
101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	6 082,22 	
101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	5 193,48 	
101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	6 384,12 	
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	6 696,92 	
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	т	5 481,07 	
101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	5 823,88 	
101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	6 653,20 	
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	6 652,48 	
101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	6 653,64 	
101-1644	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5	т	7 950,57 	
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	7 561,55 	
101-1662	Азот газообразный технический	м3	5,84 	
101-1663	Лак кузбасский	т	11 605,05 	
101-1664	Лак масляный черный 177, битумный	т	17 381,53 	
101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	43,85 	
101-1666	Лак НЦ-62	т	28 561,82 	
101-1669	Очес льняной	кг	36,95 	
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	12,25 	
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	275,74 	
101-1681	Азот жидкий технический	т	1 340,00 	
101-1688	Электроды диаметром 4 мм Э50	кг	10,86 	
101-1692	Картон фильтровальный	кг	41,27 	
101-1693	Бумага фильтровальная	м2	1,98 	
101-1695	Мастика герметизирующая	кг	16,45 	
101-1697	Гелий	м3	65,93 	
101-1698	Углекислый газ	т	870,20 	
101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	23,35 	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,67 	
101-1704	Войлок строительный	т	7 905,41 	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	7,31 	
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	20 987,06 	
101-1707	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	21 143,39 	
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	13 708,80 	
101-1728	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	110,07 	
101-1729	Дюбели	кг	25,24 	
101-1734	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 13-20 мм	т	5 294,42 	
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	2 386,17 	
101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	7 270,42 	
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	т	8 802,20 	
101-1757	Ветошь	кг	5,60 	
101-1760	Спирт бутиловый синтетический	т	14 904,99 	
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	2 321,42 	
101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	1 817,18 	
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	4,94 	
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	7 887,46 	
101-1787	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	5 260,31 	
101-1798	Трубка резиновая вакуумная	кг	38,61 	
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5 109,31 	
101-1800	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	5 013,50 	
101-1801	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм	т	5 420,58 	
101-1802	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	т	6 073,87 	
101-1805	Гвозди строительные	т	10 178,90 	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	13,35 	
101-1818	Крошка резиновая	кг	4,32 	
101-1822	Винты латунные	кг	62,65 	
101-1825	Олифа натуральная	кг	17,27 	
101-1839	Клей казеиновый	т	26 551,39 	
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	4 589,96 	
101-1851	Резина прессованная	кг	28,08 	
101-1855	Лак шеллачный	кг	168,93 	
101-1858	Жесть белая	кг	10,84 	
101-1860	Дробь металлическая	т	4 392,48 	
101-1861	Масло изоляционное	кг	3,93 	
101-1866	Масло кабельное	кг	333,73 	
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	5 992,30 	
101-1886	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 100 тип 1	м	9,56 	
101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	6 141,50 	
101-1890	Сталь марки 08Х18Н10Т	т	41 427,37 	
101-1891	Сталь легированная	кг	5,28 	
101-1896	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	5 330,08 	
101-1899	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	5 171,75 	
101-1922	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	кг	100,08 	
101-1923	Сталь швеллерная № 4	т	7 008,42 	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	11,51 	
101-1925	Жесть белая толщиной 0,25 мм	т	10 835,47 	
101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	5,50 	
101-1929	Болты анкерные	т	8 142,78 	
101-1937	Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)	кг	424,00 	
101-1951	Лента ПХВ-304	кг	25,27 	
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	12 520,70 	
101-1963	Канифоль сосновая	кг	14,31 	
101-1964	Шпагат бумажный	кг	19,03 	
101-1966	Толь-кожа	кг	13,92 	
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,72 	
101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	6 819,45 	
101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг	7,36 	
101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	кг	9,25 	
101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	72,12 	
101-1995	Мастика битумная	т	3 405,27 	
101-1997	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	7,43 	
101-2010	Лента киперная	кг	22,52 	
101-2011	Мел природный кусковой пиленый	кг	1,23 	
101-2016	Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии	кг	7,42 	
101-2018	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	20,18 	
101-2019	Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм	кг	12,59 	
101-2021	Заполнитель гидрофобный «Гидрофобинол М»	кг	28,57 	
101-2022	Лента «Сэвилен»	кг	170,98 	
101-2032	Болты оцинкованные диаметром резьбы 30 мм	т	13 122,58 	
101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	27,93 	
101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	26,73 	
101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	кг	26,15 	
101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	25,62 	
101-2041	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	31,41 	
101-2043	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм	кг	31,41 	
101-2044	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	31,83 	
101-2046	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	29,91 	
101-2047	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг	30,00 	
101-2048	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	28,74 	
101-2049	Шайбы оцинкованные, диаметр 30 мм	кг	28,74 	
101-2050	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм	кг	29,91 	
101-2051	Шайбы оцинкованные, диаметр 22 мм	кг	29,15 	
101-2057	Электроды угольные	кг	14,21 	
101-2063	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм	кг	24,90 	
101-2065	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	24,72 	
101-2067	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм	кг	24,61 	
101-2068	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36 мм	кг	24,50 	
101-2069	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 42 мм	кг	24,38 	
101-2070	Нитки капроновые	кг	107,33 	
101-2072	Нитки хлопчатобумажные швейные №00	кг	96,76 	
101-2073	Нитки суровые	кг	147,12 	
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	53 453,84 	
101-2075	Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм	кг	19,00 	
101-2090	Сталь марки IV н10кп	т	5 174,24 	
101-2091	Хомутик	шт.	7,39 	
101-2094	Фотопластинка	шт.	4,85 	
101-2110	Порошок магнитный	кг	8,53 	
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С	кг	24,37 	
101-2112	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08ХМФ	кг	26,39 	
101-2113	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08ХМФА	кг	70,16 	
101-2114	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3	кг	83,93 	
101-2137	Резина техническая листовая прессованная	кг	7,62 	
101-2143	Краска	кг	27,64 	
101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	10,98 	
101-2162	Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х	м	14,11 	
101-2173	Шланг вакуумный	м	35,24 	
101-2175	Шайбы пружинные	т	31 264,31 	
101-2176	Шайбы квадратные	100 шт.	250,16 	
101-2177	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг	29,41 	
101-2195	Шайбы диаметром 16 мм	кг	28,89 	
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	7,80 	
101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	3,96 	
101-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	т	13 791,76 	
101-2211	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,42 	
101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм	т	6 797,55 	
101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5 940,87 	
101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	5 869,63 	
101-2224	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3	100 кг	538,85 	
101-2229	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3	100 кг	521,98 	
101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	515,97 	
101-2236	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 55 мм, сталь марки Ст3	100 кг	504,96 	
101-2240	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	12,35 	
101-2250	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	15,17 	
101-2255	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм	м	12,61 	
101-2257	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	23,66 	
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м3	22,03 	
101-2273	Аргон газообразный, сорт высший	м3	25,34 	
101-2274	Водород газообразный технический	м3	9,41 	
101-2275	Газ природный	100 м3	30,99 	
101-2276	Газ природный	1000 м3	309,92 	
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,69 	
101-2280	Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2%	т	5 614,61 	
101-2284	Кислота серная техническая улучшенная	т	1 104,38 	
101-2285	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	4 102,91 	
101-2290	Кислота соляная техническая	т	2 146,57 	
101-2293	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	т	10 250,57 	
101-2295	Углекислота	кг	1,97 	
101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	2 645,84 	
101-2321	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	18 115,20 	
101-2323	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС	кг	23,50 	
101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	15 722,60 	
101-2344	Смазка УС-3	кг	8,59 	
101-2351	Смазка № 9	т	18 182,73 	
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	30 781,20 	
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	30,78 	
101-2355	Бумага шлифовальная	кг	47,31 	
101-2357	Бумага шлифовальная	лист	31,84 	
101-2362	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	15 217,04 	
101-2363	Мешковина джутовая	м2	8,71 	
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	29,14 	
101-2365	Нитки швейные	кг	126,69 	
101-2370	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,59 	
101-2440	Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками	компл.	6,58 	
101-2451	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	34 272,00 	
101-2454	Трубки резиновые вакуумные из резины 7889	т	52 479,00 	
101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	50 668,04 	
101-2467	Растворитель марки Р-4	т	7 873,16 	
101-2473	Растворитель марки № 648	т	21 060,66 	
101-2478	Лента К226	100 м	122,59 	
101-2479	Лента ЛЭТСАР	кг	69,40 	
101-2482	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	128,22 	
101-2483	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	8,72 	
101-2488	Лента ФУМ	кг	418,75 	
101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	96,39 	
101-2494	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	68,49 	
101-2497	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	239,59 	
101-2498	Лента «Сэвилен» для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	5,05 	
101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	33,13 	
101-2500	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг	24,61 	
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	109,83 	
101-2503	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм	кг	81,42 	
101-2504	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	60,96 	
101-2541	Сталь угловая 32х32 мм	т	6 652,92 	
101-2542	Сталь угловая 50х50 мм	т	6 652,47 	
101-2543	Сталь угловая 60х60х4 мм	т	6 416,74 	
101-2544	Сталь угловая 63х63 мм	т	6 653,64 	
101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	7 170,60 	
101-2559	Сварочная проволока СВАК5	т	14 579,77 	
101-2562	Флюс АН-47	т	5 997,36 	
101-2567	Флюс ВАМИ	кг	12,35 	
101-2568	Флюс ЛТИ-1	кг	16,28 	
101-2570	Флюс ФКДТ	кг	130,14 	
101-2571	Флюс ФКСП	кг	127,19 	
101-2591	Шпильки	шт.	8,23 	
101-2592	Шпильки	компл.	66,04 	
101-2593	Шпильки	кг	42,43 	
101-3061	Электроды АНО-21, диаметр 4 мм	кг	12,07 	
101-3260	Масло вакуумное	кг	67,56 	
101-3261	Масло компрессорное	кг	118,91 	
101-3262	Масло веретенное	кг	36,77 	
101-3263	Масло турбинное	кг	7,64 	
101-3270	Фотобумага	лист	5,65 	
101-3271	Фотопроявитель	л	11,48 	
101-3272	Фотофиксаж	л	7,31 	
101-3484	Замазка уплотнительная	кг	17,78 	
101-3551	Лак бакелитовый	кг	19,41 	
101-3559	Лак спиртовой	кг	34,47 	
101-3560	Нитролак	кг	25,18 	
101-3593	Лента киперная 40 мм	10 м	9,58 	
101-3907	Сталь марки IV н08кп	т	5 737,50 	
101-3909	Гвоздь усиленный	кг	18,67 	
101-3910	Дюбель-гвоздь	кг	72,11 	
101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	26,13 	
101-3913	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	7,77 	
101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	87,96 	
101-3917	Шплинты проволочные	кг	12,73 	
101-3976	Графит серебристый	кг	10,33 	
101-3992	Электроды МР-3	кг	12,61 	
101-3993	Электроды ТМЛ-3У	кг	17,57 	
101-3994	Электроды ТМУ-21	кг	19,39 	
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	15,58 	
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	15,58 	
101-3997	Электроды ЦЛ-20	кг	66,78 	
101-3998	Электроды ЦЛ-39	кг	25,50 	
101-3999	Электроды ЦТ-15	кг	39,08 	
101-4000	Электроды ЦТ-26	кг	66,78 	
101-4001	Электроды ЦУ-5	кг	14,98 	
101-4002	Электроды ЭА-395	кг	22,73 	
101-4129	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное	кг	43,48 	
101-8001	Кислота уксусная	кг	11,59 	
102-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м	м3	996,06 	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	830,28 	
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м3	776,89 	
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	2 011,04 	
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	1 679,42 	
102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	1 435,42 	
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	2 411,01 	
102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м3	1 960,27 	
102-0031	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	3 114,78 	
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2 597,08 	
102-0045	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3	1 863,35 	
102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	1 542,97 	
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1 540,12 	
102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	1 133,44 	
102-0065	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3	1 470,05 	
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	830,28 	
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	876,15 	
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	830,28 	
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	809,90 	
102-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3	1 661,65 	
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	1 877,66 	
102-0118	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	1 048,52 	
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	1 342,61 	
102-0122	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	992,53 	
102-0154	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	1 781,89 	
102-0179	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	1 269,93 	
102-0245	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	276,89 	
102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм	м3	5 653,68 	
102-0292	Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм	шт.	10,46 	
102-0293	Пробки переходные деревянные	100 шт.	331,55 	
103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	12,69 	
103-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	23,08 	
103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	35,68 	
103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	48,28 	
103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	11,78 	
103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	19,60 	
103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	26,14 	
103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	34,53 	
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	39,33 	
103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	15,81 	
103-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	24,71 	
103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	33,98 	
103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	46,04 	
103-0152	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	43,75 	
103-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	107,38 	
103-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	120,60 	
103-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	121,74 	
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	225,63 	
103-0197	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	328,78 	
103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	445,02 	
103-0362	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 6 мм	м	67,77 	
103-0393	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 7 мм	м	127,45 	
103-0400	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 7 мм	м	147,20 	
103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	92,44 	
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	197,45 	
103-0425	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	200,14 	
103-0437	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	113,99 	
103-0445	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 10 мм	м	271,95 	
103-0461	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	329,39 	
103-0469	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	282,93 	
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	462,22 	
103-0474	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	411,96 	
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	692,89 	
103-0485	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	560,95 	
103-0489	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 12 мм	м	831,11 	
103-0502	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	1 094,97 	
103-0922	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	93,40 	
104-0002	Вата минеральная	м3	147,87 	
104-0048	Маты технические МТ-25	м	150,11 	
104-0124	Фольга медная M1	кг	566,37 	
104-0172	Стеклоткань	м	13,38 	
104-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	33 881,20 	
104-1594	Холсты стеклянные, высший сорт	10 м2	27,14 	
105-0027	Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 1	т	10 863,29 	
105-0029	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16х16 мм, длинной 165 мм	т	5 506,63 	
105-0053	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т	м	381,48 	
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	244,52 	
105-0073	Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип	шт.	151,46 	
106-0006	Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок	т	7 259,53 	
106-0019	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1	шт.	56,90 	
106-0020	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	43,78 	
107-0001	Клемма прижимная	шт.	17,69 	
108-0081	Бобышки скошенные	шт.	9,64 	
110-0007	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	т	11 364,50 	
110-0014	Глухари	100 шт.	144,86 	
110-0040	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-12	100 шт.	566,10 	
110-0082	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1	100 шт.	616,99 	
110-0083	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2	100 шт.	1 990,52 	
110-0084	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3	100 шт.	3 176,00 	
110-0085	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4	100 шт.	3 884,98 	
110-0086	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6	100 шт.	2 719,32 	
110-0087	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт.	733,73 	
110-0110	Поковки для конструкций связи	кг	26,54 	
110-0113	Скрепы 10х2	кг	11,26 	
110-0182	Штыри установочные	шт.	3,66 	
110-0183	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130	кг	74,99 	
110-0187	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI	шт.	7,36 	
110-0191	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм	кг	50,05 	
110-0197	Конус полиэтиленовый 25х30х53	10 шт.	216,53 	
110-0198	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт.	225,32 	
110-0200	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм	кг	165,01 	
110-0201	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	шт.	0,11 	
110-0202	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм	1000 шт.	30,06 	
110-0209	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом)	шт.	48,10 	
110-0210	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм	шт.	14,03 	
110-0213	Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.	34,07 	
110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	88,18 	
110-0221	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм	т	12 055,76 	
110-0222	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	т	13 510,28 	
110-0223	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	9 980,62 	
110-0227	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 1,2 мм	т	13 004,97 	
110-0228	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	т	9 953,40 	
110-0231	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	т	6 224,02 	
110-0232	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах	шт.	214,04 	
110-0233	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах	шт.	385,57 	
110-0235	Крюки	кг	28,20 	
110-0236	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4	10 шт.	815,18 	
110-0237	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4	10 шт.	866,13 	
110-0238	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8	10 шт.	2 807,86 	
111-0008	Зажим плашечный	100 шт.	1 454,57 	
111-0057	Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный	шт.	321,47 	
111-0058	Ограничитель грузов тип 2 окрашенный	шт.	305,14 	
111-0059	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2	100 шт.	3 868,65 	
111-0060	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм2	100 шт.	4 140,58 	
111-0075	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный	шт.	114,24 	
111-0076	Узел крепления искрового промежутка окрашенный	шт.	111,05 	
111-0080	Узел крепления кронштейна оцинкованный	шт.	149,00 	
111-0085	Бирки кабельные	100 шт.	48,90 	
111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	138,86 	
111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	63,00 	
111-0104	Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм	м3	1 655,69 	
111-0107	Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20	100 шт.	918,03 	
111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	34,11 	
111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.	138,86 	
111-0111	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	51,42 	
111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	0,26 	
111-0127	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм	кг	30,03 	
111-0179	Изоляторы	шт.	51,14 	
112-0019	Шнур огнепроводный ОША	км	1 303,85 	
112-0020	Шнур детонирующий	км	2 406,67 	
112-0021	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	807,13 	
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	т	9 580,27 	
113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	6 241,16 	
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	19 361,58 	
113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	34 428,23 	
113-0037	Дихлорэтан технический, сорт I	т	3 179,52 	
113-0079	Лак БТ-577	т	10 237,11 	
113-0128	Пластикат листовой	т	18 385,97 	
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	53 215,10 	
113-0173	Сажа белая марки У-333	т	13 679,37 	
113-0176	Сольвент каменноугольный технический, марки В	т	7 583,32 	
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	40 153,19 	
113-0211	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	69 229,11 	
113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	20 966,82 	
113-0233	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т	25 097,04 	
113-0239	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	т	30 923,83 	
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	36 281,32 	
113-0248	Эмаль ПФ-167	т	49 358,29 	
113-0273	Клей эпоксидный	т	70 402,03 	
113-0298	Компаунд эпоксидный	кг	66,81 	
113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	27,49 	
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	20 889,09 	
113-0314	Кокс молотый	т	1 164,87 	
113-0336	Грунтовка ЭП-057	т	58 868,61 	
113-0337	Порошок цинковый ПЦ1	т	26 550,09 	
113-0342	Эмаль КЧ-728 белая	т	26 111,00 	
113-0343	Эмаль ХВ-1100 серая	т	23 255,51 	
113-0346	Эмаль эпоксидная ЭП-46	т	40 441,89 	
113-0361	Отвердитель	кг	67,65 	
113-0362	Жидкость индикаторная	л	94,77 	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2 817,88 	
113-0380	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)	шт.	42,43 	
113-0381	Клей ГИПК-14	кг	20,37 	
113-0382	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	138,88 	
113-0383	Порошок моющий	кг	6,36 	
113-0389	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-916	кг	31,54 	
113-0390	Клей ХВК-2А	кг	20,03 	
113-0421	Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)	кг	36,07 	
113-0422	Компонент Вилад (полиэфир)	кг	28,06 	
113-0425	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)	кг	23,04 	
113-1779	Краска огнезащитная	т	19 836,14 	
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	11 322,00 	
113-1938	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	75,19 	
113-2023	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	54,03 	
113-8016	Нитроэмаль	кг	29,61 	
113-8019	Эмаль антикислотная № 1	кг	62,81 	
113-8033	Эмаль ПЯ	кг	28,29 	
113-8040	Клей БМК-5к	кг	25,40 	
201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10 593,17 	
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13 051,37 	
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	7 406,15 	
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	8 554,62 	
201-0835	Подкладки металлические	кг	12,16 	
201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	11 066,18 	
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	10 575,42 	
201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	10 111,59 	
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	10 084,65 	
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	9 045,41 	
201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	9 262,27 	
201-3225	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	9 173,46 	
201-8057	Стяжки винтовые	шт.	21,52 	
201-8111	Кронштейны	кг	14,11 	
202-0012	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные	т	7 697,96 	
204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	5 562,57 	
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	5 547,78 	
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	т	5 482,62 	
301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	7,81 	
301-0041	Патрубки	10 шт.	267,65 	
301-0044	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	10,78 	
301-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	м	39,63 	
301-0609	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	94,70 	
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	42,30 	
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,71 	
301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2,43 	
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	751,96 	
301-3242	Наконечники 1/2"	10 шт.	59,36 	
301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	8 655,50 	
301-3345	Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм	шт.	4,37 	
301-3346	Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм	шт.	5,43 	
301-3347	Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм	шт.	6,12 	
301-3348	Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм	шт.	9,49 	
301-3364	Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм	м	6,05 	
301-3365	Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм	м	6,56 	
301-3366	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	м	16,64 	
301-3367	Рукав брезентовый	м	20,63 	
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	4,12 	
302-3185	Задвижки стальные диаметром 125 мм	шт.	1 003,83 	
302-3186	Задвижки стальные диаметром 50 мм	шт.	683,62 	
302-3234	Контргайка	шт.	1,82 	
302-3235	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	6,47 	
302-3236	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	8,37 	
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	242,05 	
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	45,00 	
401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	550,78 	
401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	588,12 	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	352,73 	
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	396,73 	
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 295,88 	
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	369,17 	
403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	м3	938,75 	
404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	999,17 	
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	1 324,92 	
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	304,63 	
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	177,84 	
408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	259,65 	
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	77,96 	
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	107,39 	
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	77,96 	
410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	238,98 	
411-0001	Вода	м3	9,34 	
411-0002	Вода водопроводная	м3	2,96 	
411-0003	Вода дистиллированная	м3	472,35 	
411-0005	Вода химически очищенная	м3	10,03 	
411-0006	Вода дистиллированная	кг	6,53 	
411-0011	Вода водопроводная	1000 м3	2 968,44 	
411-0021	Пар	кг	0,06 	
411-0022	Пар	т	55,58 	
411-0031	Сжатый воздух	100 м3	11,92 	
411-0032	Сжатый воздух	10000 м3	1 191,89 	
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,34 	
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	340,00 	
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	141 669,60 	
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	22,98 	
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2	м	20,97 	
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2	1000 м	6 362,14 	
501-0629	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	20 651,33 	
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2	1000 м	1 521,09 	
502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	47 659,74 	
502-0423	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2	т	63 589,74 	
502-0472	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2	1000 м	13 318,93 	
502-0475	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	7 047,89 	
502-0477	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2	1000 м	864,76 	
502-0577	Провод медный для заземления	кг	39,08 	
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1 574,80 	
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	681,99 	
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	472,44 	
502-0581	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	492,12 	
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 843,90 	
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	4,78 	
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	1,06 	
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,28 	
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,60 	
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	449,86 	
502-0601	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2	1000 м	3 568,96 	
502-0602	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	1000 м	7 617,88 	
502-0603	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2	1000 м	11 757,39 	
502-0609	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2	т	25 977,96 	
502-0620	Шины алюминиевые	м	12,17 	
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	116 117,94 	
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м3	1 997,69 	
502-0631	Катализатор	кг	185,50 	
502-0632	Кольцо опорное	шт.	2,19 	
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	60,14 	
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	190,26 	
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	30,19 	
502-0636	Масса кабельная	т	22 523,13 	
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	4 158,96 	
502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	85 744,49 	
502-0639	Муфта	шт.	4,69 	
502-0641	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25	шт.	36,24 	
502-0642	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35	шт.	63,32 	
502-0643	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50	шт.	98,79 	
502-0644	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65	шт.	137,00 	
502-0645	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75	шт.	253,01 	
502-0646	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85	шт.	392,00 	
502-0647	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70	шт.	458,82 	
502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	758,14 	
502-0650	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	компл.	871,42 	
502-0651	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	компл.	2 707,64 	
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	308,21 	
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	398,38 	
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	64,86 	
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	109,62 	
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	130,88 	
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	225,97 	
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	225,97 	
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	316,57 	
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	109,62 	
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	129,94 	
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	225,97 	
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	225,97 	
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	316,57 	
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	643,22 	
502-0669	Муфта алюминиевая прямая МС-50	шт.	235,57 	
502-0670	Муфта алюминиевая прямая МС-40	шт.	131,78 	
502-0671	Муфта алюминиевая разветвительная МС-50	шт.	235,57 	
502-0672	Муфта алюминиевая разветвительная МС-60	шт.	366,89 	
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	109,62 	
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	109,99 	
502-0675	Муфта изолирующая типа МИСк-2	шт.	109,62 	
502-0676	Муфта изолирующая типа МИСк-3	шт.	130,88 	
502-0677	Муфта изолирующая типа МИСт-2	шт.	109,62 	
502-0678	Муфта изолирующая типа МИСт-3	шт.	130,88 	
502-0680	Муфта изолирующая типа МИСт-5	шт.	225,97 	
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2	1000 м	2 647,04 	
502-0683	Муфта изолирующая типа МИСт-6	шт.	643,22 	
502-0684	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35	шт.	129,75 	
502-0685	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	140,93 	
502-0686	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48	шт.	153,26 	
502-0687	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82	шт.	447,46 	
502-0688	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	74,95 	
502-0689	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	83,91 	
502-0690	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	153,26 	
502-0691	Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29	шт.	192,40 	
502-0692	Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40	шт.	239,39 	
502-0693	Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66	шт.	417,26 	
502-0694	Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77	шт.	539,19 	
502-0695	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13	шт.	58,17 	
502-0696	Муфта полиэтиленовая МПС-13/20	шт.	58,17 	
502-0697	Муфта полиэтиленовая МПС-20/27	шт.	67,12 	
502-0698	Муфта полиэтиленовая МПС-32/40	шт.	129,75 	
502-0699	Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41	шт.	140,93 	
502-0700	Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48	шт.	153,26 	
502-0701	Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55	шт.	153,26 	
502-0702	Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66	шт.	165,57 	
502-0703	Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74	шт.	223,73 	
502-0704	Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82	шт.	447,46 	
502-0705	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36	шт.	55,93 	
502-0706	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45	шт.	137,59 	
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	192,40 	
502-0708	Муфта свинцовая изолирующая МС-50	шт.	253,47 	
502-0709	Муфта свинцовая изолирующая МС-40	шт.	144,00 	
502-0710	Муфта свинцовая разветвительная МС-50	шт.	253,47 	
502-0711	Муфта свинцовая разветвительная МС-40	шт.	144,01 	
502-0712	Муфта свинцовая разветвительная МС-60	шт.	384,82 	
502-0713	Муфта свинцовая прямая МС-50	шт.	253,47 	
502-0714	Муфта свинцовая прямая МС-40	шт.	144,01 	
502-0715	Муфта свинцовая МС-114х4П	шт.	821,08 	
502-0716	Муфта свинцовая МС-4П	шт.	130,87 	
502-0717	Муфта свинцовая МС-4С	шт.	130,87 	
502-0718	Муфта свинцовая МС-7С	шт.	130,87 	
502-0719	Муфта свинцовая МС-7П	шт.	130,87 	
502-0720	Муфта свинцовая МС-14П	шт.	130,87 	
502-0721	Муфта свинцовая МС-19П	шт.	229,32 	
502-0722	Муфта свинцовая МС-27П	шт.	229,32 	
502-0723	Муфта свинцовая МС-37П	шт.	229,32 	
502-0724	Муфта свинцовая МС-52П	шт.	419,50 	
502-0725	Муфта свинцовая МС-61П	шт.	430,68 	
502-0726	Муфта свинцовая МС-80П	шт.	821,08 	
502-0727	Муфта свинцовая МСК-4П	шт.	130,87 	
502-0728	Муфта свинцовая МСК-4С	шт.	130,87 	
502-0729	Муфта свинцовая 7СП43/48	шт.	153,22 	
502-0730	Муфта свинцовая 8СП49/45	шт.	153,22 	
502-0731	Муфта свинцовая П-10	шт.	22,37 	
502-0732	Муфта свинцовая П-20	шт.	29,75 	
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	1 390,26 	
502-0734	Муфта свинцовая П-30	шт.	29,75 	
502-0735	Муфта свинцовая П-50	шт.	44,75 	
502-0736	Муфта свинцовая П-100	шт.	65,99 	
502-0737	Муфта свинцовая П-150	шт.	76,07 	
502-0738	Муфта свинцовая П-200	шт.	86,12 	
502-0739	Муфта свинцовая П-300	шт.	109,62 	
502-0740	Муфта свинцовая П-400	шт.	130,88 	
502-0741	Муфта свинцовая П-500	шт.	229,32 	
502-0742	Муфта свинцовая П-600	шт.	419,50 	
502-0743	Муфта свинцовая П-700	шт.	430,68 	
502-0744	Муфта свинцовая П-800	шт.	447,46 	
502-0745	Муфта свинцовая П-900	шт.	684,60 	
502-0746	Муфта свинцовая П-1000	шт.	730,49 	
502-0747	Муфта свинцовая П-1200	шт.	821,08 	
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2	1000 м	10 369,08 	
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2	1000 м	3 079,70 	
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	4 139,08 	
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	1 790,66 	
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	2 958,45 	
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	2 843,90 	
502-1077	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные	1000 м	675,11 	
502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	1,18 	
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	1 786,33 	
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	1,18 	
503-0428	Боксы БМ1-2	шт.	1 137,42 	
503-0429	Боксы БМ2-2	шт.	1 254,92 	
503-0430	Боксы БМ 2-3	шт.	1 624,33 	
503-0434	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502	шт.	148,10 	
503-0435	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002	шт.	277,04 	
503-0436	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	1 056,38 	
503-0442	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	1 092,55 	
503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	2,67 	
503-0461	Разветвительная коробка У994	шт.	19,80 	
503-0464	Подрозетники деревянные	100 шт.	205,36 	
503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	1,48 	
503-0467	Розетка деревянная	100 шт.	205,36 	
503-0472	Розетка потолочная	100 шт.	328,00 	
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	18,84 	
503-0484	Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4	шт.	139,23 	
503-0486	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10	шт.	278,56 	
503-0487	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20	шт.	622,53 	
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	2 830,06 	
506-0186	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	91 132,68 	
506-0610	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	41,28 	
506-0641	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм	т	67 108,86 	
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	44 447,16 	
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	53 972,05 	
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	22 658,32 	
506-0875	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	47 655,26 	
506-0995	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	88 610,59 	
506-0999	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	84 476,40 	
506-1003	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм	т	51 622,20 	
506-1005	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000x2000 мм	т	54 792,42 	
506-1011	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм	т	37 887,42 	
506-1135	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	т	70 206,19 	
506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	55 751,98 	
506-1176	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм	т	69 173,75 	
506-1177	Прутики медные	кг	82,62 	
506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм	т	77 433,30 	
506-1195	Олово марки 01ПЧ	т	149 422,25 	
506-1196	Олово марки 01ПЧ	кг	149,43 	
506-1203	Свинец марки С0	т	19 920,47 	
506-1222	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	58 260,84 	
506-1329	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2	т	37 787,45 	
506-1336	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83	т	158 044,35 	
506-1342	Алюминий листовой	т	60 939,05 	
506-1358	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30	т	81 948,72 	
506-1360	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	107,97 	
506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	54,30 	
506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	56,26 	
506-1365	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	кг	119,32 	
506-1367	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5	т	81 223,26 	
506-1373	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2	кг	69,51 	
506-1375	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	т	60 488,38 	
506-1376	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	кг	60,49 	
506-1382	Припои марки ПОСК 50-18	кг	56,18 	
506-1384	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	56,18 	
506-1385	Припои марки ЦОП-40	кг	105,21 	
506-1884	Проволока свинцовая	кг	26,71 	
507-0380	Трубы свинцовые	м	423,20 	
507-0381	Трубы свинцовые	кг	69,62 	
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	3,36 	
507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	54,99 	
507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	152,51 	
507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	226,25 	
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	36,96 	
507-0698	Трубка линоксиновая	кг	44,75 	
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	43,03 	
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	40,20 	
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	39,29 	
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	36,96 	
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	28,92 	
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	34,41 	
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	28,69 	
507-0706	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	91,60 	
507-0707	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	1,64 	
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	12,06 	
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	22,94 	
507-0710	Трубки эбонитовые	м	2,72 	
507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	44,37 	
507-2609	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	28,05 	
507-2611	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	10 шт.	21,59 	
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	5,13 	
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	8,42 	
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	141,74 	
508-0014	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	134,31 	
508-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	207,32 	
508-0019	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	234,72 	
508-0020	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	307,23 	
508-0046	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	10 м	110,00 	
508-0056	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм	10 м	77,50 	
508-0073	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм	10 м	90,82 	
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	10 м	250,99 	
508-0143	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	336,35 	
508-0151	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	382,25 	
508-0153	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	512,06 	
508-0257	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм	10 м	864,89 	
508-0266	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	101,72 	
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	251,88 	
509-0020	Зажим для одиночного троса (КС-037)	шт.	46,27 	
509-0021	Зажим клиновой для серьги с клином 035	шт.	85,10 	
509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	51,26 	
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	54,34 	
509-0030	Муфты натяжные	шт.	115,76 	
509-0031	Муфты соединительные	шт.	0,67 	
509-0032	Зажимы	100 шт.	1 678,30 	
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	498,95 	
509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	23,09 	
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	713,83 	
509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	11,70 	
509-0041	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	шт.	36,73 	
509-0042	Наконечники кабельные медные соединительные	шт.	3,45 	
509-0044	Колпачки изолирующие	10 шт.	17,66 	
509-0045	Колпачки изолирующие КПУ25/30	10 шт.	170,02 	
509-0046	Колпачки изолирующие КПУ35/40	10 шт.	491,20 	
509-0047	Колпачки изолирующие КПУ60/65	10 шт.	614,01 	
509-0056	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3	шт.	1,92 	
509-0057	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ	шт.	5,48 	
509-0058	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ	шт.	5,90 	
509-0059	Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ	шт.	8,22 	
509-0060	Зажим двухболтовой	кг	11,57 	
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	419,63 	
509-0062	Припой ЛОК	кг	167,37 	
509-0063	Приспособления монтажные	т	9 163,51 	
509-0064	Профиль монтажный	м	36,98 	
509-0065	Профиль монтажный	кг	29,60 	
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	73,97 	
509-0067	Профиль монтажный	шт.	64,32 	
509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	18,78 	
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	13 127,67 	
509-0073	Подвесы	100 шт.	1 355,24 	
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	294,66 	
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	6 813,99 	
509-0084	Припой	кг	80,88 	
509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	54,65 	
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	53,69 	
509-0089	Крюк	шт.	9,97 	
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,66 	
509-0091	Седло двойное под серьгу 010	шт.	96,41 	
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	102,86 	
509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	85,71 	
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	82,49 	
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	27,22 	
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	54,60 	
509-0099	Зажим люстровый	шт.	1,33 	
509-0100	Зажимы наборные	шт.	3,30 	
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	27,11 	
509-0102	Скобы	10 шт.	64,04 	
509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	36,28 	
509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	32,80 	
509-0105	Сшивки сыромятные	кг	13,98 	
509-0106	Скобы СО-14	10 шт.	4,23 	
509-0107	Скоба накладная	100 шт.	996,46 	
509-0109	Скоба К-142	шт.	3,05 	
509-0110	Скобы СО-10	10 шт.	2,25 	
509-0111	Скобы СО-22	10 шт.	19,91 	
509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,50 	
509-0113	Скобы СД	10 шт.	6,26 	
509-0115	Скобы СБ-10	10 шт.	16,78 	
509-0116	Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	3,45 	
509-0117	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	27,63 	
509-0119	Скобы монтажные СО-6-У3	10 шт.	21,25 	
509-0120	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	251,75 	
509-0121	Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	276,42 	
509-0122	Алюминированная пленка	кг	56,21 	
509-0123	Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	178,81 	
509-0124	Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	194,58 	
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 883,14 	
509-0126	Жир паяльный	кг	94,83 	
509-0127	Ушко двухлапчатое У2-12-16	шт.	184,48 	
509-0128	Ушко двухлапчатое 013	шт.	46,33 	
509-0129	Ушко однолапчатое 012	шт.	36,81 	
509-0130	Ушко однолапчатое У1-12-16	шт.	130,85 	
509-0137	Ушко шарнирное (тип УШО) 021	шт.	27,47 	
509-0138	Ушко шарнирное (тип УШД) 022	шт.	37,57 	
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,06 	
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	1 378,62 	
509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	47,09 	
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	224,83 	
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	25,98 	
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	844,15 	
509-0154	Медь для присадки	кг	90,23 	
509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	67,12 	
509-0158	Плакат по ТБ	100 шт.	3 853,99 	
509-0159	Подвес тросовой	шт.	14,25 	
509-0161	Полоса монтажная	м	16,89 	
509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	57,75 	
509-0164	Распорки	шт.	10,31 	
509-0166	Серьга	шт.	10,25 	
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	94,49 	
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	101,51 	
509-0169	Соединители перегородок	100 шт.	285,44 	
509-0175	Устройство натяжное	компл.	143,52 	
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	4,71 	
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	7,44 	
509-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	16,39 	
509-0217	Замок 078-1	шт.	7,44 	
509-0219	Коромысло для двух контактных проводов 158	шт.	108,26 	
509-0222	Коромысло для анкеровки проводов 113	шт.	144,35 	
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	68,74 	
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	104,94 	
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	0,96 	
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	78,46 	
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	37,89 	
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	54,02 	
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	14,32 	
509-0233	Пестик с нарезкой 3/4 076	шт.	11,82 	
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	11,08 	
509-0239	Скоба крепления троса (КС-162)	шт.	9,85 	
509-0244	Распорка 125-1	шт.	34,79 	
509-0256	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	57,80 	
509-0257	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	74,65 	
509-0261	Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	135,00 	
509-0262	Зажим плашечный	шт.	13,25 	
509-0263	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	99,78 	
509-0267	Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	119,06 	
509-0272	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	83,86 	
509-0273	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	114,80 	
509-0285	Фиксатор дополнительный 109 окрашенный	шт.	43,51 	
509-0286	Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный	шт.	52,21 	
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	3,47 	
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	3,47 	
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	46,22 	
509-0410	Зажим струновой 046-2 (КС-330)	шт.	27,75 	
509-0413	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	55,86 	
509-0414	Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	53,61 	
509-0417	Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329)	шт.	62,81 	
509-0418	Зажим струновой алюминиевый 050	шт.	44,40 	
509-0420	Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322)	шт.	84,47 	
509-0423	Зажим питающий 053-1 (КС-323)	шт.	66,52 	
509-0425	Зажим питающий 053-3	шт.	71,55 	
509-0429	Зажим соединительный 054	шт.	71,76 	
509-0431	Зажим соединительный 054-1 (КС-324)	шт.	65,03 	
509-0432	Зажим соединительный 054-2	шт.	66,52 	
509-0435	Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)	шт.	39,69 	
509-0437	Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2)	шт.	71,87 	
509-0439	Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1)	шт.	74,54 	
509-0443	Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1)	шт.	126,80 	
509-0444	Зажим питающий для алюминиевых проводов 064	шт.	40,72 	
509-0446	Зажим питающий переходной 069-1	шт.	107,45 	
509-0447	Зажим стыковой цанговый 085	шт.	364,50 	
509-0448	Зажим концевой цанговый 086	шт.	362,49 	
509-0449	Зажим петлевой типа ПА-2-1	шт.	37,03 	
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	2,64 	
509-0453	Скоба для проводов 061	шт.	37,08 	
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	76,63 	
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	83,01 	
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	59,18 	
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	100 шт.	183,79 	
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	368,39 	
509-0584	Резисторы	шт.	1,12 	
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	20,60 	
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	1 155,06 	
509-0769	Держатель светильника	10 шт.	80,43 	
509-0770	Сальники ввертные	100 шт.	2 152,25 	
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	146 199,41 	
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	33,06 	
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	7,41 	
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	266,62 	
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	112,51 	
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	266,62 	
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	393,75 	
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	506,24 	
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	742,48 	
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,24 	
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	90,75 	
509-0787	Гетинакс листовой	кг	31,20 	
509-0791	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	26,92 	
509-0808	Заделки концевые эпоксидные	компл.	466,29 	
509-0809	Заглушки	10 шт.	18,58 	
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	20,30 	
509-0811	Заглушки К3-1/1/2"	10 шт.	28,25 	
509-0812	Заглушки К3-2"	10 шт.	33,90 	
509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	42,95 	
509-0814	Кожухи защитные	шт.	153,03 	
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	36,11 	
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	36,11 	
509-0817	Подслой П-11	кг	20,64 	
509-0828	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м2	385,17 	
509-0854	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м2	102,61 	
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	39,39 	
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	40,78 	
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	90,32 	
509-0862	Ролики	100 шт.	163,13 	
509-0863	Миканит	кг	89,01 	
509-0868	Стеклотекстолит	кг	28,53 	
509-0885	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	101,61 	
509-0895	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	72,74 	
509-0899	Состав органосиликатный	кг	21,86 	
509-0900	Уплотнительный состав	кг	15,75 	
509-0901	Ацеид	т	851,62 	
509-0907	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм	т	11 592,96 	
509-0909	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм	т	9 098,44 	
509-0910	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	13 757,30 	
509-0911	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	10 358,07 	
509-0914	Волокно асбестовое марки П-3-50	т	11 860,79 	
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	7 205,80 	
509-0919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	7 161,76 	
509-0953	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	т	37 124,94 	
509-0963	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	55 641,82 	
509-0987	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	15 921,06 	
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	35 319,61 	
509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	34 531,94 	
509-0990	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм	т	20 453,53 	
509-1001	Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные	шт.	186,66 	
509-1002	Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные	шт.	357,26 	
509-1005	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные	шт.	292,49 	
509-1006	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные	шт.	522,08 	
509-1008	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные	шт.	645,38 	
509-1016	Кронштейны разъединителя окрашенные	компл.	3 192,66 	
509-1017	Кронштейны разъединителя оцинкованные	компл.	4 199,15 	
509-1024	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный	компл.	3 105,57 	
509-1025	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный	компл.	3 435,25 	
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	163,06 	
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	260,34 	
509-1036	Фиксатор типа УОФ окрашенные	шт.	666,45 	
509-1037	Фиксатор типа УОФ оцинкованные	шт.	972,67 	
509-1038	Фиксатор разделяющий окрашенный	шт.	153,26 	
509-1039	Фиксатор разделяющий оцинкованный	шт.	268,12 	
509-1040	Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный	шт.	391,57 	
509-1041	Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	565,59 	
509-1042	Хомут для подвешивания троса окрашенный	шт.	62,34 	
509-1043	Хомут для подвешивания троса оцинкованный	шт.	76,78 	
509-1044	Хомут для анкеровки троса окрашенный	шт.	75,51 	
509-1045	Хомут для анкеровки троса оцинкованный	шт.	128,37 	
509-1046	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	164,96 	
509-1047	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	246,28 	
509-1049	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	200,32 	
509-1051	Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	310,74 	
509-1053	Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный	шт.	625,63 	
509-1055	Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 оцинкованный	шт.	252,47 	
509-1059	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный	шт.	66,92 	
509-1060	Узел крепления фиксатора окрашенный	шт.	54,73 	
509-1061	Узел крепления фиксатора оцинкованный	шт.	83,40 	
509-1062	Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное	шт.	144,35 	
509-1063	Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	219,41 	
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	12,82 	
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	127,78 	
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	780,45 	
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	60,97 	
509-1071	Канат ПХВ	кг	42,77 	
509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	5,75 	
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	4 597,11 	
509-1124	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм	т	22 711,39 	
509-1196	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм	т	22 265,36 	
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	7 996,20 	
509-1207	Автол	кг	7,60 	
509-1210	Вазелин технический	кг	43,37 	
509-1211	Вольфрам	кг	433,95 	
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	711,49 	
509-1221	Паста ГОИ	кг	35,69 	
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	96,43 	
509-1223	Раствор серный	кг	3,19 	
509-1224	Стеарин	кг	16,20 	
509-1226	Тавот	кг	12,39 	
509-1227	Углерод четырехлоридный	кг	23,19 	
509-1229	Фреон	л	34,71 	
509-1784	Скобы металлические	кг	6,02 	
509-1936	Скобы металлические для монтажа	кг	6,50 	
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	25,44 	
509-3368	Набивки сальниковые	кг	26,98 	
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	38,44 	
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	50,93